Работа с бумагой

# Загрузка отдельных листов

> Доступные типы бумаги
> Использование направляющей для бумаги
> Загрузка бумаги в направляющую для бумаги

Как показано ниже, вы можете с помощью направляющей для бумаги загружать сверху в принтер отдельные листы и конверты по одному за раз.

Вы также можете загружать отдельные листы бумаги с помощью поставляемых отдельно податчика бумаги, передней направляющей для листов или передней направляющей для бумаги. За дополнительной информацией обратитесь к разделам Податчик листов или Передняя направляющая для листов и передняя направляющая для бумаги.

## Доступные типы бумаги

В приведенной ниже таблице показаны типы бумаги, которую можно загружать в принтер, и прорези для бумаги, которые можно использовать с каждым типом бумаги. За указаниями о том, как настраивать положение рычага толщины бумаги обратитесь к разделу Настройка рычага толщины бумаги.

Тип бумаги | Доступные прорези для подачи бумаги
Обычная бумага | передняя и задняя
многоэкземплярные формы (безкопирочные) 2 слоя (оригинал и одна копия) 3 слоя (оригинал и две копии) 4 слоя (оригинал и три копии) 5 слоев (оригинал и четыре копии) 6 слоев (оригинал и пять копий) | передняя
Конверты | задняя

| Примечания:

При температуре, не превышающей 5°C, или при температуре не менее 35°C для улучшения качества печати нужно устанавливать рычаг толщины бумаги на одну позицию ниже.

При температуре, не превышающей 5°C, или при температуре не менее 35°C нельзя использовать многоэкземплярные формы с 7 слоями.

Не загружайте искривленную бумагу или бумагу со складками.

[К началу]

## Использование направляющей для бумаги

При использовании поставляемой в комплекте с принтером направляющей для бумаги вы можете загружать в принтер сверху по одному листу бумаги или по одному конверту за раз. Ваш отдельный лист бумаги может иметь ширину до 257 мм (10,1 дюйма) для принтера FX-890 и ширину до 420 мм (16,5 дюйма) для принтера FX-2190. (Более подробные спецификации бумаги приведены в разделе Спецификации принтера.)

| Предостережение:

Не загружайте в направляющую для бумаги многоэкземплярные формы, бумагу с копиркой или бумагу с этикетками.

[К началу]

## Загрузка бумаги в направляющую для бумаги

Для загрузки бумаги в направляющую для бумаги выполните указанные действия:

| Убедитесь, что направляющая для бумаги находится в поднятом положении. Потом установите рычаг толщины бумаги (находится под крышкой принтера) в 0, если вы используете листы обычной бумаги. (Если вы используете конверты, то за указаниями по установке рычага толщины бумаги обратитесь к разделу Конверты.) Переведите также рычаг освобождения бумаги в положение отдельных листов.

| Включите, если нужно, принтер.

| До тех пор передвигайте левую боковую направляющую для бумаги, пока она не зафиксируется на месте рядом с треугольной меткой на направляющей для бумаги. Потом отрегулируйте положение правой боковой направляющей для бумаги, чтобы оно соответствовало ширине вашей бумаги.

| До тех пор вдвигайте между боковыми направляющими лист бумаги печатной стороной вниз, пока не почувствуете сопротивление. Принтер автоматически подаст бумагу и будет готов к печати.

|  | Примечание:

Для вашей безопасности EPSON рекомендует работать с принтером, когда крышка принтера закрыта. Принтер будет работать, когда крышка открыта или снята, но для большей безопасности и скорости печати желательно оставлять крышку принтера закрытой.

> Если первая напечатанная на странице строка располагается слишком высоко или слишком низко, то вы можете с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка) настроить позицию верхней границы страницы. За указаниями обратитесь к разделу Настройка позиции верхней границы страницы.

[К началу]

Предыдущая | Следующая