Информация об изделии

# Транспортировка принтера

Если вам нужно транспортировать ваш принтер не некоторое расстояние, то осторожно упакуйте его, используя для этого его оригинальную коробку и упаковочные материалы.

Для упаковки принтера в его оригинальные упаковочные материалы выполните указанные действия:

| Предупреждение:

Для удаления картриджа с красящей лентой вы будете должны передвинуть рукой печатающую головку. Если вы только что использовали принтер, то печатающая головка может быть горячей. Перед тем, как дотрагиваться до головки, дайте ей остыть в течение нескольких минут.

| Удалите из принтера всю загруженную бумагу. Убедитесь, что принтер выключен.

| Выдерните сетевой кабель из электрической розетки, а потом отсоедините от принтера интерфейсный кабель. Если на принтере установлен дополнительный податчик листов, то снимите его.

| Удалите направляющую для бумаги. Если на принтере установлены дополнительные устройства, то удалите их и упакуйте в их оригинальные коробки.

| Убедитесь, что печатающая головка остыла. После этого удалите картридж с красящей лентой, как это описано в разделе "Сборка принтера" в Руководстве по установке.

| Убедитесь, что в принтере установлен блок натяжения бумаги и что трактор находится в позиции подачи сзади. (За указаниями по процедуре установки обратитесь к разделу Установка трактора в позицию подачи сзади.) Убедитесь также, что закрыты крышка принтера и передняя крышка.

| Запакуйте принтер, направляющую для бумаги, картридж с красящей лентой и (если нужно) сетевой кабель в их оригинальные упаковочные материалы и уложите их в оригинальную коробку принтера.

[К началу]

Предыдущая