Информация об изделии

# Спецификации принтера

> Механические
> Электроника
> Электрические
> Окружающей среды
> Бумага
> Область печати

## Механические

Способ печати: | 9-игольчатый ударный матричный
Скорость печати: | Ультра быстрая черновая | 566 cps при 10 cpi 680 cps при 12 cpi
Черновая с высокой скоростью | 559 cps при 10 cpi 627 cps при 12 cpi
Черновая | 419 cps при 10 cpi 503 cps при 12 cpi
Черновая с выделением | 209 cps при 10 cpi
Near letter quality (Качественная печать) | 104 cps при 10 cpi 125 cps при 12 cpi
Направление печати: | Двунаправленная с логическим поиском для печати текста и графики. С помощью команд программного обеспечения можно выбрать однонаправленную печать текста или графики.
Межстрочный интервал: | 1/6 дюйма или программируемый с приращением 1/216 дюйма
Символов в строке: | FX-890: 80 символов (при 10 cpi)
FX-2190: 136 символов (при 10 cpi)
Разрешение: | Максимально 240 x 144 dpi (в режиме near letter quality)
Способы подачи бумаги: | Трением (спереди, сзади) Подающий трактор (спереди, сзади) Протягивающий трактор (спереди, снизу, сзади) Подающий и протягивающий трактора (нужен дополнительный трактор) (спереди, сзади) Податчик листов бумаги (дополнительный) Держатель рулонной бумаги (дополнительный)
Скорость подачи бумаги: | Непрерывная | 127 мм/сек 5 дюймов/сек
Прерывистая | 46 мсек на строку при межстрочном интервале 1/6 дюйма
Емкость бумаги: | Однолотковый податчик листов до 50 листов бумаги плотностью 82г/м 2
| Примечание:
Общая толщина стопы бумаги не должна превышать 5 мм.
Податчик листов большой емкости до 150 листов бумаги плотностью 82г/м 2 до 25 простых или документных конвертов до 30 конвертов для авиапочты
| Примечание:
Общая толщина стопы бумаги не должна превышать 15 мм.
Надежность: | Общий объем печати | 52 миллиона строк (не считая печатающую головку) Среднее время наработки на отказ 20 000 часов (при 25% нагрузке)
Срок службы печатающей головки | Примерно 400 млн. ударов на иглу Примерно 400 млн. символов (черновая, 10 cpi, 14 точек на символ)
Габариты и вес: | FX-890: |
Высота | 167.5 мм
Ширина | 414 мм
Глубина | 350 мм (не включая рукоятку, направляющую для бумаги и рычаг освобождения бумаги)
Вес | примерно 7.2 кг
FX-2190: |
Высота | 167.5 мм
Ширина | 589 мм
Глубина | 350 мм (не включая рукоятку, направляющую для бумаги и рычаг освобождения бумаги)
Вес | примерно 9.4 кг
Красящая лента: | Картридж с черной красящей лентой | S015329 для FX-890 S015327 для FX-2190
Срок службы ленты | Примерно 7.5 млн. символов (черновая, 10 cpi, 14 точек на символ) для FX-890 Примерно 12 млн. символов (черновая, 10 cpi, 14 точек на символ) для FX-2190
Уровень шума: | Примерно 55 dB (A) (ISO 7779 pattern)

[К началу]

## Электроника

Интерфейсы: | Один стандартный двунаправленный 8-разрядный параллельный интерфейс IEEE 1284 с поддержкой полубайтового режима, один интерфейс USB (ver. 1.1) и один слот для дополнительного интерфейса Type B
Буфер печати: | 128Кб
Шрифты: | Растровые шрифты
| EPSON Draft | 10, 12, 15 cpi
| EPSON Roman | 10, 12, 15 cpi, пропорциональный
| EPSON Sans Serif | 10, 12, 15 cpi, пропорциональный
| Шрифты для штриховых кодов
| EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Кодовые таблицы символов: | Стандартные Одна таблица курсива и 12 таблиц графических символов: Таблица курсива, PC 437 (US, Standard Europe), PC 850 (Multilingual), PC 860 (Portuguese), PC 861 (Icelandic), PC 865 (Nordic), PC 863 (Canadian-French), BRASCII, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8, PC 858, ISO 8859-15 Расширенные Одна таблица курсива и 38 таблиц графических символов: Таблица курсива, PC 437 (US, Standard Europe), PC 850 (Multilingual), PC 860 (Portuguese), PC 861 (Icelandic), PC 865 (Nordic), PC 863 (Canadian-French), BRASCII, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8, PC 858, ISO 8859-15, PC 437 Greek, PC 852 (Eastern Europe), PC 853 (Turkish), PC 855 (Cyrillic), PC 857 (Turkish), PC 866 (Russian), PC 869 (Greek), MAZOWIA (Poland), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latin/Greek), ISO Latin 1T (Turkish), Bulgaria (Bulgarian), PC 774 (LST 1283: 1993), Estonia (Estonian), PC 771 (Lithuanian), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Latvian), PC 866 UKR (Ukranian), PC APTEC (Arabic), PC 708 (Arabic), PC 720 (Arabic), PC AR 864 (Arabic), PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251
Наборы символов: | 13 международных наборов символов: USA, France, Germany, UK, Denmark I, Sweden, Italy, Spain I, Japan, Norway, Denmark II, Spain II, Latin America

[К началу]

## Электрические

| Модель на 120 В | Модель на 220 - 240 В | Универсальная модель (с ИБП)
Диапазон номинального напряжения | 120 В | От 220 до 240 В | От 100 до 240 В
Диапазон входного напряжения | От 103.5 до 132 В | От 198 до 264 В | От 90 до 264 В
Диапазон номинальной частоты | От 50 до 60 Гц
Диапазон входной частоты | От 49,5 до 60,5 Гц
Номинальный ток | 1.1 A (максимально 2.5 A в зависимости от типа символа) | 0.6 A (максимально 1.3 A в зависимости от типа символа) | 1.1 A (максимально 3.0 A в зависимости от типа символа)
Потребляемая мощность | Примерно 53 Вт (ISO/IEC 10561 letter pattern) | Примерно 56 Вт (ISO/IEC 10561 Letter pattern)

Данное изделие также разработано для IT-систем питания с фазовым напряжением от 220 до 240В.

| Примечание:

Проверьте номинальное значение напряжения вашего принтера, нанесенное на табличке, прикрепленной к задней стенке его корпуса.

[К началу]

## Окружающей среды

| Температура | Относительная влажность (без конденсата)
Для работы (обычная бумага) | От 5 до 35°C | От 10 до 80% RH
Для работы (вторичная бумага, конверты, этикетки или рулонная бумага) | От 15 до 25°C | От 30 до 60% RH
Для хранения | От -30 до 60°C | От 0 до 85%

[К началу]

## Бумага

| Примечание:

Вторичную бумагу, многоэкземплярные формы, этикетки, конверты и рулонную бумагу следует использовать только при нормальных условиях температуры и влажности, приведенных ниже.

Температура | От 15 до 25°C
Относительная влажность | От 30 до 60% RH

Не загружайте в принтер мятую или покоробленную бумагу, а также бумагу, имеющую складки.

Отдельные листы:

| Подача спереди | Подача сзади
Минимум | Максимум | Минимум | Максимум
Ширина * |  |  | FX-890: | FX-2190: |  | FX-890: | FX-2190:
(мм) (дюймов) | 100 3.9 | 257 10.1 | 420 16.5 | 100 3.9 | 257 10.1 | 420 16.5
Длина** | (мм) (дюймов) | 100 3.9 | 364 14.3 | 100 3.9 | 364 14.3
Толщина *** | (мм) (дюймов) | 0.065 0.0025 | 0.14 0.0055 | 0.065 0.0025 | 0.14 0.0055
Плотность**** | (г/м2) | 52 14 | 90 24 | 52 14 | 90 24
Качество | Обычная бумага и вторичная бумага

| * от 182 до 216 мм (от 7.2 до 8.5 дюймов) для дополнительного податчика листов для FX-890. от 182 до 420 мм (от 7.2 до 16.5 дюймов) для дополнительного податчика листов для FX-2190.

| ** от 210 до 364 мм (от 8.3 до 14.3 дюйма) для дополнительного податчика листов.

| *** от 0.07 to 0.14 мм (0.0028 to 0.0055 дюйма) для дополнительного податчика листов.

| **** от 64 до 90 г/м2 для дополнительного податчика листов.

отдельные листы многоэкземплярных форм (только для дополнительной передней направляющей для листов или передней направляющей для бумаги):

| Минимум | Максимум
Ширина |  |  | FX-890: | FX-2190:
(мм) (дюймов) | 100 3.9 | 257 10.1 | 420 16.5
Длина | (мм) (дюймов) | 100 3.9 | 364 14.3
Число копий | 1 оригинал + 5 копий
Общая толщина | (мм) (дюймов) | 0.12 0.0047 | 0.46 0.018
Плотность одного листа многоэкземплярной формы | (г/м 2) | 40 12 | 58 15
Качество | Безкопирочные многоэкземплярные формы с линией клея на верхнем крае формы

Карточки:

| Подача спереди | Подача сзади
Минимум | Максимум | Минимум | Максимум
Ширина | (мм) (дюймов) | 100 3.9 | 148 5.8 | 100 3.9 | 148 5.8
Длина |  | FX-890: | FX-2190: |  |  |
(мм) (дюймов) | 148 5.8 | 100 3.9 | 148 5.8 | 100 3.9 | 148 5.8
Толщина | (мм) (дюймов) | 0.22 0.0087
Плотность | (г/м2) | 192 51
Качество | Обычная бумага и вторичная бумага

Непрерывная бумага (обычная и многоэкземплярная):

| Минимум | Максимум
Ширина |  |  | FX-890: | FX-2190:
(мм) (дюймов) | 101.6 4.0 | 254.0 10.0 | 406.4 16.0
Длина, одна страница | (мм) (дюймов) | 101.6 4.0 | 558.8 22.0
Число копий | 1 оригинал + 5 копий *
Общая толщина | (мм) (дюймов) | 0.065 0.0025 | 0.46 0.018
Плотность, обычная бумага | (г/м 2) | 52 14 | 82 22
Плотность, один лист многоэкземплярной формы | (г/м 2) | 40 12 | 58 15
Качество | Обычная бумага, вторичная бумага и безкопирочные многоэкземплярные формы с точечной склейкой или бумага, сшитая по обоим сторонам

| * Когда установлен передний или нижний протягивающий трактор, то при нормальных условиях можно использовать до 7 копий (1 оригинал + 6 копий).

| Примечания:

Не загружайте такую толстую бумагу, как многоэкземплярные формы с пятью или шестью слоями, в заднюю прорезь.

Соотношение длин между просечками и промежутками в перфорации должно быть в интервале между 3:1 и 5:1.

Толщина перфорированной части при выступе не должна превышать 1 мм.

Линии перфорационных просечек между страницами не должны доходить до границ бумаги. Непрорезанная длина на краях должна быть не менее 1 мм.

Просечки горизонтальной и вертикальной перфорации не должны пересекаться.

Непрерывные этикетки (только для подачи спереди и снизу):

| Примечание:

Используйте только этикетки, наклеенные на непрерывные листы подложки.

| Минимум | Максимум
Размер этикетки | См. рисунок ниже.
Ширина, лист подложки |  |  | FX-890: | FX-2190:
(мм) (дюймов) | 101.6 4.0 | 254.0 10.0 | 406.4 16.0
Длина, лист подложки | (мм) (дюймов) | 101.6 4.0 | 558.8 22.0
Толщина, лист подложки | (мм) (дюймов) | 0.07 0.0028 | 0.09 0.0035
Общая толщина | (мм) (дюймов) | 0.16 0.0063 | 0.19 0.0075
Плотность этикетки | (г/м2) | 64 17
Качество | Обычная бумага или этикетки такого же качества

> A. 2.5 дюйма (63.5 мм) минимум

> B. 15/16 дюйма (23.8 м) минимум

> C. Радиус скругления углов = 0.1 дюйма (2.5 мм) минимум

Конверты (только для подачи сзади)):

| Минимум | Максимум
Размер конверта (No. 6) | Ширина | (мм) (дюймов) | 165 6.5
Длина | (мм) (дюймов) | 92 3.6
Размер конверта (No10) | Ширина | (мм) (дюймов) | 241 9.5
Длина | (мм) (дюймов) | 105 4.1
Общая толщина | (мм) (дюймов) | 0.16 0.0063 | 0.52 0.0205
Разница в толщине в пределах области печати должна быть менее 0.25 мм (0.0098 дюйма).
Плотность | (г/м 2) | 45 12 | 90 24
Качество | Документные конверты, обычные конверты и конверты для авиапочты без клея на клапане

Рулонная бумага (только для подачи сзади при установленном дополнительном держателе рулонной бумаги):

| Минимум | Максимум
Ширина | (мм) (дюймов) | 216 8.5
Длина | (мм) (дюймов) | — —
Толщина | (mm) (дюймов) | 0.07 0.0028 | 0.09 0.0035
Плотность | (г/м2) | 52 14 | 82 22
Качество | Обычная бумага

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы |
| A | Минимальные размеры верхнего и нижнего полей равны 4.2 мм (0.2 дюйма).
B | FX-890: Минимальные размеры левого и правого полей равны 3 мм (0.1 дюйма). Максимальная ширина печати равна 203.2 мм (8.0 дюймов). Для бумаги, превышающей по ширине 209.2 мм (8.2 дюйма), боковые поля увеличиваются соответственно ширине бумаги. FX-2190: Минимальные размеры левого и правого полей равны 3 мм (0.1 дюйма). Максимальная ширина печати равна 345,4 мм(13.6 дюймов). Для бумаги, превышающей по ширине 351.4 мм (13.8 дюймов) боковые поля увеличиваются соответственно ширине бумаги.
Непрерывная бумага |  |
| A | Минимальные размеры верхнего и нижнего полей (выше и ниже перфорации) равны 4.2 мм (0.17 дюйма)).
B | FX-890: Минимальные размеры левого и правого полей равны 13 мм (0.51 дюйма). Максимальная ширина печати равна 203.2 мм (8.0 дюймов). Для бумаги, превышающей по ширине 229.2 мм (9.0 дюймов), боковые поля увеличиваются соответственно ширине бумаги. FX-2190: Минимальные размеры левого и правого полей равны 13 мм (0.51 дюйма). Максимальная ширина печати равна 351.8 мм (13.9 дюйма). Для бумаги, превышающей по ширине 377.8 мм (14.9 дюйма), боковые поля увеличиваются соответственно ширине бумаги.

Конверты |  |
| A | Минимальные размеры верхнего и нижнего полей равны 4.2 мм (0.17 дюйма).
B | Минимальные размеры левого и правого полей равны 3 мм (0.12 дюйма).

Рулонная бумага |  |
| A | Минимальные размеры верхнего и нижнего полей равны 4.2 мм (0.17 дюйма).
B | Минимальные размеры левого и правого полей равны 3 мм (0.12 дюйма). Максимальная ширина печати равна 203.2 мм (8.0 дюймов).

[К началу]

Предыдущая | Следующая