Панель управления

# Кнопки и световые индикаторы

1 | Кнопка Font (Шрифт) (Item) Выбирает один из встроенных шрифтов. За более подробной информацией по выбору шрифта обращайтесь к разделу Выбор шрифта и шага. Когда принтер загружен в режим установок по умолчанию, эта кнопка функционирует как Item. Вы можете нажать кнопку Item для выбора следующего меню. См. Изменение установок по умолчанию. Световые индикаторы Font (Шрифт) Указывают, какой шрифт выбран.
2 | Reset (Сброс) Если вы одновременно нажмете кнопки Font (Шрифт) и Pitch (Шаг), то принтер очистит буфер и вернется к своим установкам по умолчанию.
3 | Кнопка Pitch (Шаг) (Item) Выбирает одну из установок шага. Для выбора шага обратитесь к разделу Выбор шрифта и шага. Когда принтер загружен в режим установок по умолчанию, эта кнопка функционирует как Item. Вы можете нажать кнопку Item для выбора предыдущего меню. Световые индикаторы Pitch (Шаг) Указывают, какой шаг выбран.
4 | Кнопка Tear off/Bin (Отрыв/Лоток) (Set (Установка)) Подает непрерывную бумагу вперед к позиции отрыва. Подает непрерывную бумагу назад от позиции отрыва к позиции начала страницы. Выбирает лоток податчика отдельных листов, если податчик листов установлен. Когда принтер загружен в режим установок по умолчанию, эта кнопка функционирует как Set (Установка). Вы можете нажать кнопку Set (Установка) для выбора следующего значения меню установок. Световые индикаторы Tear off/Bin (Отрыв/Лоток) Оба световых индикатора мигают, когда непрерывная бумага находится в позиции отрыва, и оба световых индикатора не горят, когда непрерывная бумага не находится в позиции отрыва. Левый световой индикатор горит, когда выбран режим Card (Карта). Оба световых индикатора не горят, когда выбран bin 1 (лоток 1) дополнительного податчика листов. Правый световой индикатор горит, когда выбран bin 2 (лоток 2) дополнительного податчика листов.
5 | Menu (Меню) Если вы одновременно нажмете кнопки Pitch (Шаг) и Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток), то принтер перейдет в режим установок по умолчанию, и вы сможете задавать для принтера различные установки. См. раздел Об установках по умолчанию для вашего принтера. Когда принтер находится в режиме установок по умолчанию, горят индикаторы Menu (Меню) (оба индикатора Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)).
6 | Кнопка Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) Загружает отдельный лист бумаги. Извлекает отдельный лист бумаги, если этот лист был загружен. Загружает непрерывную бумагу, находящуюся в позиции готовности. Протягивает непрерывную бумагу назад в позицию готовности, если бумага была загружена.
7 | Micro adjust (Микронастройка) Если вы удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку Pause (Пауза), то принтер перейдет в режим микронастройки. В этом режиме вы можете нажимать кнопки LF/FF и Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) для настройки позиции отрыва или верней границы страницы. См. раздел Использование функции Micro adjust (Микронастройка).
8 | Кнопка LF/FF (Перевод строки/Прогон страницы) При кратковременном нажатии подает бумагу строка за строкой. Если нажать эту кнопку и удержать ее в нажатом состоянии, то принтер выдаст отдельный лист бумаги или протянет непрерывную бумагу до начала следующей страницы.
9 | Световой индикатор Pause (Пауза) Горит, когда принтер находится в режиме паузы. Мигает, когда принтер находится в режиме микронастройки.
10 | Кнопка Pause (Пауза) Временно приостанавливает работу принтера во время печати и возобновляет печать при повторном нажатии этой кнопки. Если удержать кнопку Pause (Пауза) в нажатом положении в течение трех секунд, принтер перейдет в режим Micro Adjust (Микронастройка). При повторном нажатии этой кнопки принтер выходит из режима микронастройки.
11 | Световой индикатор Paper out (Нет бумаги) Горит, если в выбранном источнике подачи бумаги нет бумаги, или если бумага загружена неверно. Мигает, когда бумага до конца не вышла, или произошло заклинивание бумаги в принтере.

[К началу]

Следующая