Информация об изделии

# Соответствие стандартам безопасности

Модель для США:

Стандарты безопасности | UL60950 CSA C22.2 No. 60950
Стандарты электромагнитной совместимости | FCC part 15 subpart B class B CSA C108.8 class B

Европейская модель:

Директива для слаботочных цепей 73/23/EEC | EN 60950 ГОСТ Р 50377-92
Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91

Универсальная модель (с ИБП):

Стандарты безопасности | UL60950 CSA C22.2 No. 60950 EN 60950
Стандарты электромагнитной совместимости | FCC part 15 subpart B class B CSA C108.8 class B EN 55022 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Австралийская модель:

Стандарты электромагнитной совместимости | AS/NZS 3548 class B

[К началу]

Предыдущая | Следующая