Указания по безопасности

# Важные указания по технике безопасности

> Для пользователей Российской Федерации

Перед использованием вашего принтера прочтите все указания, приведенные в данном разделе. Кроме того, следуйте всем предупреждениям и указаниям, нанесенным на принтер.

### При установке принтера

- Не устанавливайте принтер на неустойчивую поверхность, а также не ставьте его около радиаторов или других источников тепла.

- Устанавливайте принтер на ровную поверхность. Принтер не сможет правильно работать, если будет качаться или стоять под углом.

- Не устанавливайте данное изделие на мягкую неустойчивую поверхность, как, например, на кровать или на диван, а также в небольших ограниченных пространствах, поскольку это препятствует правильной вентиляции.

- Не блокируйте и не закрывайте прорези и отверстия в корпусе принтера, а также не просовывайте в прорези посторонние предметы.

- Применяйте только такой источник электропитания, который указан в табличке электрических параметров на корпусе принтера. Если вы не уверены в параметрах источника электропитания в вашем регионе, то обратитесь к квалифицированному электрику или проконсультируйтесь у вашего дилера.

- Подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным электрическим розеткам. Избегайте розеток в общей сети с фотокопировальными машинами и кондиционерами, которые периодически включаются и выключаются.

- Не пользуйтесь поврежденным или потертым сетевым кабелем.

- Сетевой кабель нужно располагать таким образом, чтобы на него не наступали, чтобы он не истирался, не рвался, не образовывал петли и не подвергался другим повреждениям.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала номинальной нагрузки удлинителя по току. Кроме того, суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую электрическую розетку, не должен превышать номинального тока этой розетки.

- Используйте только тот сетевой кабель, который поставляется с данным изделием. Использование другого кабеля может привести к возгоранию или к поражению электрическим током.

- Сетевой кабель, поставляемый с этим изделием, предназначен для использования только с этим изделием. Использование данного кабеля с другим оборудованием может привести к возгоранию или к поражению электрическим током.

### При обслуживании принтера

- Перед чисткой принтера всегда отсоединяйте его от электрической сети. Для чистки используйте только влажную мягкую материю.

- Не проливайте на принтер жидкость.

- За исключением случаев, специально указанных в данном руководстве, не пытайтесь самостоятельно обслуживать принтер.

- При следующих обстоятельствах немедленно отключите принтер от сети и обратитесь к аттестованным специалистам по обслуживанию:

i. | Поврежден сетевой кабель или его вилка.
ii. | Внутрь принтера попала жидкость.
iii. | Принтер уронили или повредили его корпус.
iv. | Принтер плохо работает или явно ухудшились параметры его работы.

- Регулируйте только те параметры, которые описаны в руководстве по эксплуатации.

- Правила электробезопасности:

> Для защиты данного принтера от короткого замыкания и от скачков тока его следует включать в электрическую розетку, защищенную предохранителем на 10 или 16 А.

### При работе с бумагой

- Никогда не используйте рукоятку для перемещения, регулировки или удаления бумаги, так как это может привести к поломке принтера, или к потере принтером установки верхней границы страницы.

- Рукоятку принтера, расположенную слева, нужно использовать для устранения заклинивания бумаги и только при выключенном принтере. В противном случае вы можете поломать принтер или изменить позицию отрыва или позицию верхней границы страницы.

- Никогда не нажимайте кнопки Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) или Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) при использовании протягивающего трактора. Бумага может выскочить из протягивающего трактора и заклиниться в принтере.

- Не протягивайте бумагу вручную, чтобы вставить ее в протягивающий трактор, так как это может привести к поломке принтера. Для протягивания бумаги нужно нажимать кнопку LF/FF.

- Не загружайте в направляющую для бумаги многоэкземплярные формы, бумагу с копиркой или этикетки.

- Для загрузки непрерывной бумаги с этикетками лучше всего использовать протягивающий трактор. Не рекомендуем загружать этикетки с помощью переднего или заднего подающего трактора.

- Никогда не подавайте назад этикетки с помощью кнопок Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) или Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток). При подаче назад этикетки могут отслоиться от листа подложки и вызвать заклинивание бумаги.

- Поскольку этикетки чувствительны к температуре и влажности их можн оиспользовать только при нормальных условиях, описанных ниже:

| Температура | От 15 до 25×C
| Относительная влажность | От 30 до 60% RH

- Не оставляйте этикетки загруженными в принтер между заданиями. Они могут искривиться вокруг валика и при возобновлении печати заклиниться в принтере.

- Не загружайте непрерывную бумагу с этикетками через заднюю прорезь для подачи бумаги. Поскольку тракт прохождения бумаги при подаче сзади искривлен, то этикетки могут отстать от листа подложки внутри принтера и вызвать заклинивание бумаги.

- Не загружайте в принтер искривленную бумагу или бумагу со складками.

### При эксплуатации принтера

- Регулируйте только те параметры, которые описаны в пользовательской документации. Неправильная настройка прочих параметров может привести к поломке, которая потребует серьезного ремонта квалифицированными специалистами.

- После каждого выключения принтера нужно выждать не менее пяти секунд до того, как снова включить его. Иначе вы можете поломать принтер.

- Не выключайте принтер, когда он печатает внутренний тест. В этом случае перед тем, как выключить принтер, нужно всегда сначала нажать кнопку Pause (Пауза), чтобы прекратить печать, потом нажать кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка), чтобы извлечь напечатанные страницы, и только после этого можно выключить принтер.

- Не выключайте принтер, когда он печатает шестнадцатеричный дамп. В этом случае перед тем, как выключить принтер, нужно всегда сначала нажать кнопку Pause (Пауза), чтобы прекратить печать, потом нажать кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка), чтобы извлечь напечатанные страницы, и только после этого можно выключить принтер.

- Не втыкайте сетевой кабель в электрическую розетку, напряжение в которой не подходит для вашего принтера.

- Никогда самостоятельно не заменяйте печатающую головку, так как вы можете поломать принтер. При замене печатающей головки нужно также проверять состояние других компонент принтера.

- Вам нужно перемещать печатающую головку вручную для замены картриджа с красящей лентой. Если перед этим принтер работал, то печатающая головка может быть горячей. Перед тем, как до нее дотронуться, дайте ей остыть в течение нескольких минут.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR®

| Как член международной организации ENERGY STAR® фирма EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR®.

Программа International ENERGY STAR® Office Equipment представляет собой добровольное партнерство предприятий, выпускающих компьютеры и офисное оборудование, и нацелена на разработку и выпуск энергосберегающей аппаратуры типа персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями.

## Для пользователей Российской Федерации

### Использование дополнительной оснастки

Фирма SEIKO EPSON CORPORATION не несет юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в результате использования дополнительных устройств или расходных материалов, кроме обозначенных фирмой SEIKO EPSON CORPORATION как Original EPSON Products (оригинальная продукция фирмы EPSON) или EPSON Approved Products (продукция, сертифицированная фирмой EPSON).

### Информация по безопасности

| Предупреждение:

Данное устройство должно быть заземлено. На табличке, прикрепленной на корпусе принтера, указано его номинальное напряжение питания. Проверьте, что принтер подключен именно к такому напряжению питания.

#### Важно:

Провода сетевого ввода в принтер имеют изоляцию следующих цветов:

Желто-зеленый — Земля Синий — Нейтральный Коричневый — Под напряжением

#### Если необходимо подсоединить вилку сетевого шнура:

Так как маркировка изоляции проводов у сетевого шнура может не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, действуйте следующим образом:

Желто-зеленый провод следует подключать внутри вилки к клемме с буквой E или с символом заземления ().

Синий провод подсоедините к клемме с буквой N.

Коричневый провод подсоедините к клемме с буквой L.

При повреждении вилки замените сетевой шнур целиком или обратитесь за технической помощью к квалифицированному электрику.

[К началу]

Предыдущая