Решение проблем

# Устранение заклиниваний бумаги

Чтобы устранить заклинивание бумаги, выполните указанные ниже действия:

| Выключите принтер. Принтер выключен, когда на выключателе питания нажата сторона .

| Откройте крышку принтера.

| Если в принтере замялась непрерывная бумага, оторвите чистый остаток по перфорации, ближайшей к прорези входа бумаги.

| Поверните рукоятку, находящуюся на принтере слева, в направлении от себя, чтобы удалить бумагу из принтера. Удалите все оставшиеся кусочки бумаги.

> Если бумага застряла в месте выдачи бумаги, аккуратно вытяните бумагу из принтера.

|  | Предостережение:

Используйте круговую рукоятку, находящуюся на принтере слева, для устранения заклинивания бумаги только при выключенном принтере. Иначе вы можете сломать принтер или сбить настройки позиции верхней границы страницы и позиции отрыва.

| Закройте крышку принтера и включите принтер. Убедитесь, что световой индикатор Paper Out (Нет бумаги) не мигает, и световой индикатор Pause (Пауза) не горит.

[К началу]

Предыдущая | Следующая