Работа с бумагой

# Настройка рычага толщины бумаги

Перед тем, как вы начнете печатать, возможно, что вам, в зависимости от типа используемой бумаги, потребуется изменить установку толщины бумаги. Выполните указанные действия:

| Выключите принтер и откройте крышку принтера. Рычаг толщины бумаги расположен в левой части принтера. Числа около рычага соответствуют установкам толщины.

| Для выбора нужной толщины бумаги используйте приведенную ниже таблицу.

Тип бумаги * | Положение рычага
Обычная бумага: Отдельные листы Непрерывная бумага | 0 или 1 0
Тонкая бумага | 0
Безкопирочные многоэкземплярные формы с: 2 слоями (оригинал + 1 копия) 3 слоями (оригинал + 2 копии) 4 слоями (оригинал + 3 копии) 5 слоями (оригинал + 4 копии) 6 слоями (оригинал + 5 копий) 7 слоями (оригинал + 6 копий)** | 1 3 5 6 7 7
Непрерывная бумага с этикетками | 2
Карточки | 2
Конверты | 5 или 6

| * Для получения дополнительной информации см. спецификации на бумагу.

| ** Доступно при использовании трактора в позиции протягивания снизу или в позиции протягивания спереди.

| Примечания:

При температуре до 5°C или при температуре более 35°C для улучшения качества печати нужно устанавливать рычаг толщины бумаги на одну позицию ниже.

При температуре до 5°C или при температуре более 35°C нельзя использовать многоэкземплярные формы с 7 слоями.

[К началу]

Предыдущая | Следующая