Панель управления

# Об установках по умолчанию для вашего принтера

> Что такое установки по умолчанию
> Изменение установок по умолчанию

Установки по умолчанию управляют многими функциями принтера. Хотя вы можете часто задавать эти функции через свое программное обеспечение или с помощью драйвера принтера, но в некоторых случаях вам, возможно, придется изменять установки по умолчанию с панели управления принтера, используя режим установок по умолчанию.

Более подробное описание установок, которые вы можете изменять в режиме установок по умолчанию, приведено в разделе Что такое установки по умолчанию. Указания по изменению установок приведены в разделе Изменение установок по умолчанию.

## Что такое установки по умолчанию

Данный раздел описывает установки и параметры, доступные в режиме задания установок по умолчанию. Эти установки показаны в следующей таблице; после таблицы приводятся подробные объяснения.

Информация по доступу и изменению какой-либо из установок приведена в разделе Изменение установок по умолчанию.

### Режим установок по умолчанию

Меню | Параметры (параметр по умолчанию выделен жирным)
Print the current settings* (Печать текущих настроек) | Execute (Выполнить)
Page length for front tractor (Длина страницы для переднего трактора) | Длина в дюймах: 3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 70/6, 12, 14, 17
Page length for rear tractor (Длина страницы для заднего трактора) | Длина в дюймах: 3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 70/6, 12, 14, 17
Skip over perforation (Пропуск перфорации) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Auto tear-off (Автоматический отрыв) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Auto line feed (Автоматический перевод строки) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Print direction (Направление печати) | Bi-D (Двунаправленная), Uni-D (Однонаправленная)
Software (Программное обеспечение) | ESC/P, IBM PPDS
0 slash (Перечеркнутый ноль) | 0, (символ Ноль перечеркнут чертой)
I/F (interface) mode (Интерфейсный режим) | Auto (Автоматический), Parallel (Параллельный), USB (Интерфейс USB), Option (Дополнительный)
Auto I/F (interface) wait time (Время ожидания при автоматическом выборе интерфейса) | 10 секунд, 30 секунд
Parallel I/F bidirectional mode (Двунаправленный режим параллельного интерфейса) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Packet mode (Пакетный режим) | Auto (Автоматический), Off (Выкл.)
Character table (Кодовая таблица символов) | Стандартная модель: italic, PC 437, PC 850, PC 860, PC 863, PC 865, PC 861, BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO8859-15 Все другие модели: Italic, PC 437, PC 850, PC 437 Greek, PC 853, PC855, PC 852, PC 857, PC 866, PC 869, MOZOWIA, Code MJK, ISO 8859-7, ISO Latin 1T, Bulgaria, PC 774, Estonia, ISO 8859-2, PC 866 LAT., PC 866 UKR, PC APTEC, PC708, PC720, PC AR864, PC 860, PC 865, PC 861, PC 863, BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO8859-15, PC771, PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251
International character set for italic table (Международный набор символов для курсива)** | Italic U.S.A., Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark 1, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain 1
Manual feed wait time (Время ожидания при ручной подаче) | 1 секунда, 1.5 секунды, 2 секунды, 3 секунды
Buzzer (Зуммер) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Auto CR (Автоматический возврат каретки)*** | Off (Выкл.), On (Вкл.)
IBM character table (Кодовая таблица символов IBM)*** | Table 2 (Таблица 2), Table 1 (Таблица 1)

| * После того, как это будет напечатано, нажмите кнопку Set (Установка) (Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)), чтобы напечатать текущие установки.

| ** Доступность параметров для этой установки зависит от страны продажи.

| *** Эта установка доступна только в режиме эмуляции IBM PPDS.

#### Page length for front tractor (Длина страницы для переднего трактора)

Эта установка позволяет вам задавать длину страницы (в дюймах) для непрерывной бумаги, загруженной в передний подающий трактор.

#### Page length for rear tractor (Длина страницы для заднего трактора)

Эта установка позволяет вам задавать длину страницы (в дюймах) для непрерывной бумаги, загруженной в задний подающий трактор.

#### Skip over perforation (Пропуск перфорации)

Эта возможность доступна только в том случае, когда выбрана непрерывная бумага. Когда вы включаете эту функцию, принтер вставляет интервал в один дюйм (25,4 мм.) между последней строкой напечатанной на текущей странице и первой строкой, которая будет печататься на следующей странице. Поскольку большинство программ-приложений подавляют установки полей с панели управления, вам следует использовать эту установку только в том случае, когда вы не можете в вашем приложении задать верхнее и нижнее поля.

#### Auto tear-off (Автоматический отрыв)

Когда параметр auto tear off установлен в позицию on (Вкл.), и при этом вы используете непрерывную бумагу с подающим передним или задним трактором, то принтер автоматически подает бумагу перфорацией к границе отрыва, чтобы вы могли легко оторвать напечатанную страницу (-ы). Когда принтер получает следующее задание на печать, он автоматически перемещает неиспользованную бумагу назад, к позиции начала страницы и начинает печатать. Таким образом, вы сможете использовать всю следующую страницу целиком.

Когда параметр auto tear off (Автоматический отрыв) установлен в положение off (Выкл.), и вы используете непрерывную бумагу с подающим передним или задним трактором, то вам нужно вручную подавать бумагу перфорацией к границе отрыва, для чего следует нажимать кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток). Дополнительная информация об этом приведена в разделе Использование функции отрыва.

#### Auto line feed (Автоматический перевод строки)

Когда параметр auto line feed (автоматический перевод строки) установлен в on (Вкл.), то принтер дополняет каждый полученный код возврата каретки (CR) кодом перевода строки (LF).

#### Print direction (Направление печати)

Вы можете выбирать автоматическое направление печати, двунаправленную печать (Bi-D), или однонаправленную печать (Uni-D). Обычно печать бывает двунаправленной, однако, однонаправленная печать позволяет более точно выравнивать печать по вертикали.

#### Software (Программное обеспечение)

Если вы выберете ESC/P, то принтер будет работать в режиме EPSON ESC/P. Если вы выберете IBM PPDS, то принтер будет эмулировать принтер IBM.

#### 0 slash (Перечеркнутый ноль)

Когда эта функция включена (on), то символ нуля печатается перечеркнутым косой чертой ( ); если эта функция выключена (off), то ноль печатается без косой черты (0). Косая черта позволяет легко отличать букву "О" в верхнем регистре от цифры ноль.

#### I/F (interface) mode (Интерфейсный режим)

Принтер имеет слот для дополнительного интерфейса, помимо уже имеющихся встроенных параллельного интерфейса и интерфейса USB. В качестве режима интерфейса вы можете выбрать Auto (automatic) (Автоматический), Parallel (Параллельный), USB или Option (Дополнительный). Когда вы выбираете Auto (Автоматический), то принтер автоматически выбирает тот интерфейс, который в настоящий момент получает данные, и использует этот интерфейс до конца текущего задания по выводу на печать. Установка Auto (автоматический) позволяет вам использовать один принтер в качестве общего ресурса для нескольких компьютеров без изменения режима интерфейса.

Если принтер подключен только к одному компьютеру, то, в зависимости от того интерфейса, который использует ваш компьютер, вы можете выбрать Parallel (Параллельный), USB или Option (Дополнительный).

#### Auto I/F (interface) wait time (Время ожидания при автоматическом выборе интерфейса)

Когда принтер находится в режиме автоматического интерфейса и не получает никаких заданий с выбранного текущего интерфейса в течение промежутка времени, определенного данной установкой, он определяет, какой интерфейс получает задание на печать, и переключается на этот интерфейс. Для этой установки вы можете задать время ожидания 10 секунд или 30 секунд.

#### Parallel I/F bidirectional mode (Двунаправленный режим параллельного интерфейса)

Когда эта функция установлена в on (вкл.), то используется двунаправленный режим передачи по параллельному интерфейсу. Если нет необходимости в двунаправленном режиме передачи, то установите эту функцию в off (выкл.).

#### Packet mode (Пакетный режим)

Если ваш принтер печатает из приложений Windows, использующих драйвер принтера, установленный с компакт-диска с программным обеспечением принтера, то нужно выбрать параметр AUTO (Автоматически). Если же у вас возникают проблемы с печатью из приложений, работающих в других операционных системах, например, в DOS, то нужно выключить (off) эту функцию.

#### Character table (Кодовая таблица символов)

Вы можете выбирать из разных кодовых таблиц. Эта установка используется в том случае, когда вы печатаете без использования драйвера принтера.

При использовании драйвера принтера изменяйте эти установки в драйвере принтера. За более подробной информацией обратитесь к разделу Обзор установок драйвера принтера.

#### International character set for italic table (Международный набор символов для курсива)

Кодовую таблицу курсива вы можете выбирать среди нескольких кодовых таблиц символов. Каждый набор символов содержит восемь символов, которые изменяются в зависимости от страны или от языка, поэтому вы можете настраивать таблицу курсива для печати в соответствии с вашими потребностями.

#### Manual feed wait time (Время ожидания при ручной подаче)

Эта установка позволяет задавать время ожидания между тем моментом, когда бумага вставлена в направляющую для бумаги, и временем подачи этой бумаги. Если бумага подается до того, как вы успеваете правильно отрегулировать ее положение, то нужно увеличить время ожидания.

#### Buzzer (Зуммер)

Принтер выдает звуковой сигнал при возникновении ошибки. Более подробная информация об ошибках принтера приведена в разделе Использование индикаторов ошибок. Если вы не хотите, чтобы при возникновении ошибки принтер издавал звуковой сигнал, то выключите эту установку (Off -Выкл.).

#### Auto CR (carriage return) (Автоматический возврат каретки)

Эта установка доступна только в режиме эмуляции IBM PPDS. Когда данная опция включена (On), то каждый код перевода строки (LF) или код ESC J дополняется кодом возврата каретки. Это приводит к перемещению позиции печати в начало следующей строки. Когда эта установка отключена (Off), вы должны посылать код возврата каретки после кода перевода строки, чтобы переместить позицию печати в начало следующей строки.

#### IBM character table (Кодовая таблица символов IBM)

Эта установка доступна только в режиме эмуляции IBM PPDS. Если вы выберете Table 1 (Таблица 1), то шестнадцатеричные коды от 00H до 1FH и от 80H до 9FH кодовых таблиц символов будут использоваться в качестве управляющих кодов. Если вы выберете Table 2 (Таблица 2), то шестнадцатеричные коды от 00H до 1FH будут использоваться в качестве управляющих кодов, а коды от 80H до 9FH будут использоваться для символов.

[К началу]

## Изменение установок по умолчанию

Следующая таблица демонстрирует основные функции каждой из кнопок для установок режима по умолчанию.

Кнопка | Функция
Кнопки меню (Pitch (Шаг) и Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)) | Вход или выход из режима по умолчанию.
Кнопка Item | Выбор в меню следующего параметра.
Кнопка Item | Выбор в меню предыдущего параметра.
Кнопка Set (Установка) | Изменение значения в выбранном меню.

Чтобы войти в режим установок по умолчанию и изменить установки принтера по умолчанию, выполните следующие действия:

| Примечания:

Перед входом в режим установок по умолчанию необходимо загрузить бумагу формата А4 или Letter или непрерывную бумагу шириной не менее 210 мм. (8.3 дюйма). За указаниями по загрузке непрерывной бумаги и отдельных листов обратитесь к разделам Загрузка непрерывной бумаги и Загрузка отдельных листов.

Если вы будете использовать отдельные листы, то вам придется каждый раз загружать новый лист после того, как принтер выдаст распечатанный лист из направляющей для бумаги.

Для вашей безопасности EPSON рекомендует работать с принтером при закрытой крышке. Принтер будет работать, если крышка поднята или снята, но максимальная безопасность и скорость печати будут достигнуты, когда крышка закрыта.

Если вы выключаете принтер до выхода их режима установок по умолчанию, то все сделанные изменения не будут сохранены.

| Убедитесь, что в принтер загружена бумага.

| Нажмите кнопки Menu (Меню) (Pitch (Шаг) и Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)), пока принтер не подаст один звуковой сигнал и не загорится световой индикатор Menu (оба индикатора Tear Off/Bin).

> Принтер перейдет в режим установок по умолчанию и напечатает сообщение с выбором языка для меню установок по умолчанию. Язык, выделенные нижним подчеркиванием, является текущим.

| Если выбран не тот язык, который вы хотите, нажимайте кнопку Item (Font) пока не отобразится нужный язык.

|  | Примечание:

Вы не можете изменить язык с помощью кнопки Item (Pitch (Шаг)).

| Нажмите кнопку Set (Установка) (Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)), чтобы выбрать нужный язык.

> Принтер напечатает сообщение с запросом на печать всех текущих установок.

|  | Примечание:

Выбранный язык также применим, когда вы входите в режим блокировки установок или режим двунаправленной настройки.

| Если вы хотите напечатать текущие установки, нажмите кнопку Set (Установка). Если вы хотите пропустить печать текущих установок, нажмите кнопку Item или Item.

> Принтер напечатает первое меню и текущее значение меню.

| Нажмите кнопку Item или Item для выбора параметров меню, которые вы хотите изменить. Нажмите кнопку Set (Установка), чтобы пролистать значения, пока вы не найдете требуемую установку. После установки для выбранного параметра нужного значения вы можете продолжить процедуру изменения значений других параметров, нажав кнопку Item или Item, или вы можете выйти из режима установок по умолчанию, нажав кнопки Menu (Меню) (Pitch (Шаг) и Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)).

|  | Примечание:

Вы не можете изменить значение установки для предыдущего элемента. Вам необходимо нажать кнопку Set (Установка), пока нужное значение не будет выбрано.

| После окончания настройки установок, нажмите кнопки Menu (Меню) (Pitch (Шаг) и Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)).

> Индикаторы Menu (Меню) (оба индикатора Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)) погаснут и принтер выйдет из режима установок по умолчанию.

> Сделанные вами установки будут сохранены как новые значения по умолчанию.

|  | Примечание:

Если вы выключаете принтер до выхода их режима установок по умолчанию, то все сделанные изменения не будут сохранены.

[К началу]

Предыдущая | Следующая