Дополнительные принадлежности и расходные материалы

# Картридж с красящей лентой

> Оригинальный картридж с красящей лентой фирмы EPSON
> Замена картриджа с красящей лентой

## Оригинальный картридж с красящей лентой фирмы EPSON

Когда печать становится слабой, вы должны заменить картридж с красящей лентой. Оригинальные картриджи с красящей лентой фирмы EPSON разработаны и выпускаются для правильной работы с вашим принтером EPSON. Они обеспечивают правильность работы и долгий срок службы печатающей головки и других компонент принтера.

Ваш принтер использует следующий картридж с красящей лентой:

Картридж с черной красящей лентой фирмы EPSON
FX-890: FX-2190: | S015329 S015327

[К началу]

## Замена картриджа с красящей лентой

Для замены картриджа с красящей лентой выполните указанные действия:

| Предупреждение:

Для замены картриджа с красящей лентой вы должны будете перемещать печатающую головку вручную. Если принтер только что работал, то печатающая головка может быть слишком горячей. Перед тем, как дотрагиваться до печатающей головки, дайте ей остыть в течение нескольких минут.

| Убедитесь, что принтер выключен. Принтер выключен, когда нажата сторона выключателя питания с буквой .

| Если принтер подключен к электрической розетке, то отсоедините кабель питания от розетки.

| Откройте крышку направляющей для бумаги, потянув ее верхний край по направлению к себе.

| Откройте крышку принтера, приведя ее в вертикальное положение, а затем потяните ее вверх и удалите из принтера.

| Отожмите вверх выступы по обеим сторонам блока натяжения бумаги, после чего поднимите переднюю часть блока и вытащите блок вверх из принтера.

| Убедитесь, что печатающая головка не нагрета; если она горячая, то перед тем, как до нее дотронуться, дайте ей остыть в течение нескольких минут. Потом рукой передвиньте печатающую головку в центр принтера.

|  | Предостережение:

Никогда не перемещайте печатающую головку включенного принтера, так как это может привести к поломке принтера.

| Возьмитесь за направляющую красящей ленты и потяните, чтобы извлечь ее из печатающей головки.

| Ухватите использованный картридж за его ручку, потяните вверх и выньте его из принтера.

| Удерживая за края направляющую красящей ленты нового картриджа, потяните ее, чтобы она выступила из картриджа.

| Вставьте картридж с красящей лентой в принтер под углом, как это показано на рисунке. Потом с усилием нажмите на края картриджа, чтобы его пластмассовые крючки вошли в прорези принтера.

| Вставьте направляющую красящей ленты в печатающую головку, чтобы она со щелчком встала на место.

|  | Предостережение:

При установке направляющей красящей ленты она должна со щелчком встать на место.

| Поверните маховичок натяжения красящей ленты, чтобы обеспечить правильную подачу ленты.

|  | Предостережение:

Следите за тем, чтобы красящая лента не перекрутилась и не помялась.

| Поставьте назад блок натяжения бумаги, аккуратно опустив его на установочные штифты принтера. Потом нажмите на края блока, чтобы он со щелчком встал на место.

| Наденьте крышку принтера, вставив ее передние выступы в прорези на принтере и аккуратно опуская ее на принтер. Потом нажмите на крышку до щелчка.

[К началу]

Следующая