Панель управления

# Режим блокировки

> Включение или выключение режима блокировки
> Изменение установок режима блокировки

С помощью режима блокировки вы можете ограничить использование кнопок панели управления. При включенном режиме блокировки из базовых установок вы сможете использовать только кнопки Pause (Пауза), Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) и Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) (Отрыв/Лоток).

## Включение или выключение режима блокировки

С помощью кнопок панели управления вы легко можете включать или выключать режим блокировки.

Для включения режима блокировки выполните следующие действия:

| Убедитесь, что принтер выключен.

|  | Предостережение:

После каждого выключения принтера ждите не менее пяти секунд прежде, чем снова включить его. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Включите принтер, удерживая в нажатом положении кнопки Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) и Pause (Пауза). Принтер дважды издаст звуковой сигнал, показывая, что включился режим блокировки.

> При включении режима блокировки световые индикаторы Pause (Пауза) и Paper Out (Нет бумаги) будут одновременно вспыхивать при нажатии заблокированных кнопок.

Чтобы отключить режим блокировки, повторите шаги 1 и 2. Принтер издаст один звуковой сигнал, показывая, что режим блокировки отключен.

Инструкции по изменению функций, которые могут быть заблокированы, приведены в разделе Изменение установок режима блокировки.

[К началу]

## Изменение установок режима блокировки

Следующая таблица демонстрирует основные функции каждой из кнопок для установок режима блокировки.

Кнопка | Функция
Кнопка Item | Выбор в меню следующего параметра.
Кнопка Item | Выбор в меню предыдущего параметра.
Кнопка Set (Установка) | Изменение значения в выбранном меню.

Вы можете выбрать в соответствии с вашими потребностями, какие функции принтера должны быть заблокированы при включенном режиме блокировки.

| Примечание:

Перед входом в режим блокировки необходимо загрузить бумагу формата А4 или Letter или непрерывную бумагу шириной не менее 210 мм. (8.3 дюйма). За указаниями по загрузке непрерывной бумаги и отдельных листов обратитесь к разделам Загрузка непрерывной бумаги и Загрузка отдельных листов.

Инструкции по настройке будут напечатаны на языке, которые вы выберите в режиме установок по умолчанию. Если вы хотите изменить язык для инструкций по настройке, измените настройки языка в режиме по умолчанию. См. Изменение установок по умолчанию.

Для вашей безопасности EPSON рекомендует работать с принтером при закрытой крышке. Принтер будет работать, если крышка поднята или снята, но максимальная безопасность и скорость печати будут достигнуты, когда крышка закрыта.

Чтобы изменить установки режима блокировки, выполните следующие действия:

| Убедитесь, что в принтер загружена бумага, и что принтер выключен.

|  | Предостережение:

После каждого выключения принтера ждите не менее пяти секунд прежде, чем снова включить его. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Включите принтер, удерживая в нажатом положении кнопки LF/FF и Pause (Пауза).

> Принтер подаст звуковой сигнал и войдет в режим блокировки, далее напечатает запрос на печать всех текущих настроек.

| Если вы хотите напечатать текущие установки, нажмите кнопку Set (Установка). Если вы хотите пропустить печать текущих установок, нажмите кнопку Item или Item.

> Принтер напечатает первое меню и текущее значение меню.

| Нажмите кнопку Item или Item для выбора параметров меню, которые вы хотите изменить. Нажмите кнопку Set (Установка), чтобы пролистать значения, пока вы не найдете требуемую установку. После установки для выбранного параметра нужного значения вы можете продолжить процедуру изменения значений других параметров, нажав кнопку Item или Item.

| Выключите принтер и выйдите из режима изменения установок блокировки.

|  | Примечание:

Вы можете в любое время выйти из режима блокировки, выключив принтер. Любые заданные вами установки будут действовать до тех пор, пока вы снова их не измените.

За указаниями по включению режима блокировки после того, как вы изменили установки режима блокировки, обратитесь к разделу Включение или выключение режима блокировки.

[К началу]

Предыдущая