Работа с бумагой

# Загрузка непрерывной бумаги

> Расположение источника непрерывной бумаги
> Загрузка непрерывной бумаги с помощью трактора
> Использование функции отрыва

Для загрузки бумаги в принтер следуйте указаниям, приведенным в этом разделе.

## Расположение источника непрерывной бумаги

Перед использованием непрерывной бумаги убедитесь, что вы выровняли положение источника бумаги относительно трактора, как это показано ниже, чтобы бумага могла ровно подаваться в принтер.

[К началу]

## Загрузка непрерывной бумаги с помощью трактора

Процедура загрузки бумаги зависит от того, где вы расположили трактор, подающий бумагу в принтер. Следуйте приведенным ниже указаниям для вашей позиции трактора.

В этом разделе приведены указания для следующих случаев: Использование трактора в позиции подачи спереди, Использование трактора в позиции подачи сзади, Использование трактора в позиции протягивания и Использование двух тракторов в комбинации подача/протягивание.

### Использование трактора в позиции подачи спереди

В этом разделе приведены указания для следующих случаев: Установка трактора в позицию подачи спереди, Загрузка бумаги в трактор при подаче спереди и Удаление трактора из позиции подачи спереди.

#### Установка трактора в позицию подачи спереди

Перед тем, как установить трактор в позицию подачи спереди, нужно снять его с текущей позиции. Если трактор находится в позиции подачи сзади, то нужно снять направляющую для бумаги и потом нажать на защелки фиксатора, поднимая при этом трактор. Если трактор находится в положении протягивания, то нужно удалить его в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Удаление трактора из позиции протягивания.

| Примечание:

Принтер поставляется с трактором, установленным в положении подачи сзади.

| Убедитесь, что принтер выключен. Если нужно, поставьте на принтер направляющую для бумаги, как это описано в разделе "Сборка принтера" в Руководстве по установке.

| Если на принтере установлена дополнительная передняя направляющая для листов, то снимите ее, ухватив за боковые ребра и потянув слегка направляющую вверх и наружу из принтера. Если установлена дополнительная направляющая для бумаги, то откройте переднюю крышку и удалите ее.

| Вставьте трактор в установочные прорези принтера и нажмите вниз на оба конца трактора, чтобы убедиться, что он плотно сел на место.

За указаниями по загрузке непрерывной бумаги в трактор, подающий спереди, обратитесь к разделу Загрузка бумаги в трактор при подаче спереди.

#### Загрузка бумаги в трактор при подаче спереди

При использовании подающего трактора целесообразно в режиме установок по умолчанию установить функцию Auto tear-off (Автоматический отрыв) в On (вкл.). За дополнительной информацией обратитесь к разделу Об установках по умолчанию для вашего принтера.

Для загрузки бумаги с помощью переднего подающего трактора выполните указанные действия:

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Откройте переднюю крышку. Убедитесь, что трактор установлен в позиции подачи спереди.

| Установите рычаг освобождения бумаги в положение переднего подающего трактора. Кроме того установите рычаг толщины бумаги (расположен под крышкой принтера) в правильную позицию, соответствующую толщине вашей бумаги. За указаниями обратитесь к разделу Настройка рычага толщины бумаги.

| Освободите левую и правую звездочки, для чего следует отжать назад синие рычаги фиксаторов звездочек.

| Отодвиньте левую звездочку примерно на 12 мм (0.5 дюйма) от крайнего левого положения и потяните вперед синий рычаг фиксатора звездочки, чтобы зафиксировать ее положение. После этого передвиньте правую звездочку, чтобы она отстояла от левой на ширину вашей бумаги, но не фиксируйте ее.

> * примерно 12 мм (0.5 дюйма)

| Снимите переднюю крышку, нажав на нее вертикально вниз, как это показано на рисунке.

| Убедитесь, что ваша бумага имеет чистые ровные края. После этого откройте обе крышки звездочек и наденьте первые четыре перфорационных отверстия бумаги на зубчики трактора. При этом бумага должна быть обращена печатной стороной вверх.

| Закройте крышки звездочек.

| Таким образом передвиньте правую звездочку, чтобы устранить любое провисание бумаги. После этого зафиксируйте положение правой звездочки, для чего следует нажать на фиксатор звездочки в направлении вниз.

| Присоедините переднюю крышку с непрерывной бумагой, расположенной, как показано ниже.

| Убедитесь, что направляющая для бумаги ровно лежит на принтере, после чего сдвиньте боковые направляющие к центру направляющей для бумаги.

|  | Примечание:

Для вашей безопасности EPSON рекомендует работать с принтером, когда крышка принтера закрыта. Принтер будет работать, когда крышка открыта или снята, но для большей безопасности и скорости печати желательно оставлять крышку принтера закрытой.

| Включите принтер. Когда принтер получит данные, он автоматически загрузит бумагу и начнет печатать.

| После того, как вы закончите печатать, выполните действия, указанные в разделе Удаление непрерывной бумаги, чтобы вынуть ваш напечатанный документ.

Если первая строка вашего документа располагается слишком высоко или слишком низко, то вы можете изменить ее положение с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка), описанной в разделе Настройка позиции верхней границы страницы.

| Предостережение:

Никогда не используйте рукоятку для настройки положения верхней границы страницы; это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции начала страницы.

#### Удаление трактора с позиции подачи спереди

Чтобы удалить трактор с позиции подачи спереди выполните указанные действия:

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Удалите из трактора всю бумагу, как это описано в разделе Удаление непрерывной бумаги.

| Нажмите на выступы замков трактора, поверните трактор вверх и выньте его из принтера.

| Закройте переднюю крышку.

### Использование трактора в позиции подачи сзади

Принтер поставляется с трактором, установленным в позицию подачи сзади. Если ваш трактор находится в позиции подачи сзади, то пропустите этот раздел и перейдите к разделу Загрузка бумаги в трактор при подаче сзади для получения указаний по загрузке бумаги.

В этом разделе приведены указания для следующих случаев Установка трактора в позицию подачи сзади, Загрузка бумаги в трактор при подаче сзади и Удаление трактора из позиции подачи сзади.

| Примечание:

Такая толстая бумага, как непрерывная бумага с этикетками или многоэкземплярные формы, содержащие пять или шесть слоев, требует относительно прямого тракта прохождения бумаги, позволяющего избежать заклиниваний бумаги. При печати на толстой бумаге используйте трактор в позиции подачи спереди или в позиции протягивания.

#### Установка трактора в позицию подачи сзади

Перед установкой трактора в позицию подачи сзади удалите его из текущей позиции. Если трактор находится в позиции подачи спереди, то для удаления трактора нажмите на выступы его замков, поднимая при этом трактор. Если трактор находится в позиции протягивания, то удалите его, как это описано в разделе Удаление трактора из позиции протягивания.

| Убедитесь, что принтер выключен. После этого откройте крышку направляющей для бумаги, потянув на себя ее верхний край.

| Поднимите направляющую для бумаги и удалите ее из принтера.

| Опустите трактор в установочные прорези принтера и нажмите вниз на оба конца трактора, чтобы убедиться, что он плотно сел на место.

За указаниями по загрузке непрерывной бумаги в трактор, подающий сзади, обратитесь к разделу Загрузка бумаги в трактор при подаче сзади.

#### Загрузка бумаги в трактор при подаче сзади

Для загрузки бумаги в трактор при подаче сзади выполните указанные действия:

| Убедитесь, что принтер выключен, и что трактор установлен в позицию подачи сзади. Проверьте также, что удалена направляющая для бумаги.

| Установите рычаг освобождения бумаги в позицию для трактора, подающего сзади.

| Освободите левую и правую звездочки, потянув вперед синие рычаги фиксаторов.

| Отодвиньте левую звездочку примерно на 12 мм (0.5 дюйма) от крайнего левого положения и отожмите назад синий рычаг фиксатора звездочки, чтобы зафиксировать ее положение. После этого передвиньте правую звездочку, чтобы она отстояла от левой на ширину вашей бумаги, но не фиксируйте ее.

> * примерно 12 мм (0.5 дюйма)

Треугольная метка на верхней части принтера указывает на самую дальнюю точку слева, с которой может начинаться печать.

| Убедитесь, что ваша бумага имеет чистые ровные края. После этого откройте обе крышки звездочек и наденьте первые четыре перфорационных отверстия бумаги на зубчики трактора. При этом бумага должна быть обращена печатной стороной вниз.

| Закройте крышки звездочек.

| Таким образом передвиньте правую звездочку, чтобы устранить любое провисание бумаги. После этого зафиксируйте положение правой звездочки, для чего следует нажать вниз синий рычаг фиксатора звездочки.

| Убедитесь, что направляющая для бумаги ровно лежит на принтере, после чего сдвиньте боковые направляющие к центру направляющей для бумаги.

|  | Примечание:

Для вашей безопасности EPSON рекомендует работать с принтером, когда крышка принтера закрыта. Принтер будет работать, когда крышка открыта или снята, но для большей безопасности и скорости печати желательно оставлять крышку принтера закрытой.

| Включите принтер. Когда принтер получит данные, он автоматически загрузит бумагу и начнет печатать.

| После того, как вы закончите печатать, выполните действия, указанные в разделе Удаление непрерывной бумаги, чтобы вынуть ваш напечатанный документ.

Если первая строка вашего документа располагается слишком высоко или слишком низко, то вы можете изменить ее положение с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка), описанной в разделе Настройка позиции верхней границы страницы.

| Предостережение:

Никогда не используйте рукоятку для настройки положения верхней границы страницы; это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции начала страницы.

#### Удаление трактора из позиции подачи сзади

Чтобы удалить трактор из позиции подачи сзади выполните указанные действия:

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Удалите из трактора всю бумагу, как это описано в разделе Удаление непрерывной бумаги.

| Нажмите на выступы замков трактора, поверните трактор вверх и выньте его из принтера.

### Использование трактора в позиции протягивания

Использование трактора в позиции протягивания идеально подходит для печати на такой толстой и тяжелой непрерывной бумаге, как многоэкземплярные формы или непрерывная бумага с этикетками. Однако, с протягивающим трактором вы не можете использовать функцию отрыва.

Поскольку для толстой бумаги во избежания заклиниваний требуется прямой тракт прохождения бумаги, то при использовании протягивающего трактора вы должны загружать бумагу в переднюю или нижнюю прорези. Для дальнейшего снижения риска заклинивания бумаги и для улучшения параметров печати на непрерывной бумаге вы можете использовать комбинацию из двух тракторов. За дополнительной информацией обратитесь к разделу Использование двух тракторов в комбинации подача/протягивание.

Для установки трактора в позицию протягивания вы должны удалить блок натяжения бумаги и на его место установить трактор. За информацией по процедуре установки обратитесь к разделу Установка трактора в позицию протягивания.

В этом разделе приведены указания для следующих случаев: Установка трактора в позицию протягивания, Загрузка бумаги в протягивающий трактор и Удаление трактора из позиции протягивания.

#### Установка трактора в позицию протягивания

Перед установкой трактора в позицию протягивания удалите его из текущей позиции. Если трактор находится в позиции подачи спереди, то для удаления трактора нажмите на выступы его замков, поднимая при этом трактор. Если трактор находится в позиции подачи сзади, то удалите направляющую для бумаги, и потом нажмите на выступы его замков, поднимая при этом трактор.

| Примечание:

Принтер поставляется с трактором, установленным в позицию подачи сзади.

| Убедитесь, что принтер выключен. После этого откройте крышку направляющей для бумаги, потянув на себя ее верхний край.

| Поднимите крышку принтера, потяните ее вертикально вверх и удалите из принтера.

| Нажмите на выступы, расположенные по бокам блока натяжения бумаги, в направлении вверх, поднимите блок и выньте его из принтера. Сохраните блок натяжения бумаги в надежном месте.

|  | Примечание:

Если вы планируете загружать бумагу сзади, то должны будете вставить бумагу в тракт прохождения бумаги до установки направляющей для бумаги и трактора. За указаниями обратитесь к разделу Загрузка бумаги в протягивающий трактор.

| Присоедините, если нужно, направляющую для бумаги, сдвиньте боковые направляющие к центру направляющей для бумаги, после чего положите ее ровно на принтер.

|  | Примечание:

Если вы планируете загружать бумагу сзади, то должны будете вставить бумагу в тракт прохождения бумаги до установки направляющей для бумаги и трактора.

| Опустите трактор в установочные прорези принтера и нажмите вниз на оба конца трактора, чтобы убедиться, что он плотно сел на место.

#### Загрузка бумаги в протягивающий трактор

Для загрузки бумаги в протягивающий трактор выполните указанные действия:

| Убедитесь, что принтер выключен и что крышка принтера удалена. Убедитесь также, что трактор установлен в позицию протягивания и что направляющая для бумаги ровно лежит на принтере.

| Установите рычаг освобождения бумаги в позицию для протягивающего трактора.

| Освободите звездочки, потянув вперед рычаги фиксаторов.

| Отодвиньте левую звездочку примерно на 12 мм (0.5 дюйма) от крайнего левого положения и отожмите назад синий рычаг фиксатора звездочки, чтобы зафиксировать ее положение. После этого передвиньте правую звездочку, чтобы она отстояла от левой на ширину вашей бумаги, но не фиксируйте ее.

> * примерно 12 мм (0.5 дюйма)

| Убедитесь, что ваша бумага имеет чистые ровные края. После этого откройте крышки звездочек.

|  | Примечание:

Перед тем, как вставить бумагу в прорезь, убедитесь, что принтер выключен. Если вы вставите бумагу, когда принтер включен, то может произойти заклинивание бумаги.

| Вставляйте бумагу в переднюю или нижнюю прорезь для бумаги, как показано на следующем рисунке, до тех пор, пока она не пройдет между валиком и направляющей красящей ленты. Потом тяните бумагу, пока перфорация между первой и второй страницами не поравняется с верхней границей красящей ленты принтера.

> Передняя прорезь

> Перед тем, как загрузить бумагу в переднюю прорезь, снимите переднюю крышку.
> Потом загрузите бумагу печатной стороной вверх.

> Нижняя прорезь

> Загрузите бумагу в нижнюю прорезь печатной стороной вверх.

| Расположите четыре перфорационных отверстия бумаги над зубчиками трактора обоих звездочек. Потом закройте крышки звездочек.

| Передвиньте правую звездочку таким образом, чтобы устранить малейшее провисание бумаги, после чего зафиксируйте положение звездочки.

| Сдвиньте к центру боковые направляющие направляющей для бумаги.

| Снова присоедините переднюю крышку, как показано ниже.

| Включите принтер.

| Устраните провисание бумаги, нажимая на кнопку LF/FF.

|  | Предостережение:

Всегда устраняйте любое провисание бумаги, так как иначе может ухудшиться качество печати.

| Если нужно, выполните действия, приведенные в разделе Настройка положения верхней границы страницы, для настройки текущего положения бумаги.

|  | Предостережение:

Никогда не используйте рукоятку для настройки положения верхней границы страницы; это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции начала страницы.

| Присоедините крышку принтера, для чего нужно вставить ее передние выступы в прорези на принтере, а потом опустить крышку на место.

|  | Примечание:

Для вашей безопасности EPSON рекомендует работать с принтером, когда крышка принтера закрыта. Принтер будет работать, когда крышка открыта или снята, но для большей безопасности и скорости печати желательно оставлять крышку принтера закрытой.

| Пошлите на принтер задание на печать. Принтер начнет печатать с позиции начала страницы. После окончания печати откройте крышку принтера, потом оторвите напечатанный документ по перфорации, находящейся ближе всего к прорези выхода бумаги.

#### Удаление бумаги из протягивающего трактора

Чтобы удалить непрерывную бумагу из протягивающего трактора выполните указанные действия:

| После того, как вы закончите печать, оторвите бумагу от источника бумаги по перфорации, находящейся ближе всего к прорези входа бумаги.

| Чтобы подать бумагу вперед и извлечь ее, удерживайте в нажатом положении кнопку LF/FF.

|  | Предостережение:

Никогда не нажимайте кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) или кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток), когда вы используете протягивающий трактор; в противном случае бумага может выйти из протягивающего трактора и заклинить принтер.

#### Удаление трактора из позиции протягивания

Чтобы удалить трактор из позиции протягивания выполните указанные действия:

| Удалите всю бумагу, загруженную в протягивающий трактор, как это описано в разделе Удаление бумаги из протягивающего трактора.

| Выключите принтер. Откройте крышку направляющей для бумаги, потянув ее к себе за ее задний край.

| Поднимите крышку принтера за ее задний край, затем вытащите ее вертикально вверх и удалите из принтера.

| Нажмите на выступы фиксатора трактора, наклоните трактор по направлению к вам и поднимите его из принтера.

| Поместите трактор на хранение в надежное место, или установите его в позицию подачи спереди или сзади, как это описано в разделах Использование трактора в позиции подачи спереди или Использование трактора в позиции подачи сзади.

| Снова установите в принтер блок натяжения бумаги, опустив его на установочные штифты принтера. Потом нажмите на оба конца блока, чтобы он со щелчком встал на место.

| Поставьте крышку принтера.

### Использование двух тракторов в комбинации подача/протягивание

Одновременное использование двух тракторов рекомендуется для печати на непрерывной бумаге с формами, имеющими предварительную надпечатку, на многоэкземплярных формах, этикетках, а также для печати высококачественной графики. Для уменьшения случаев заклинивания бумаги и для улучшения подачи непрерывной бумаги вы можете установить поставляемый отдельно дополнительный трактор (C80020 для FX-890, C80021 для FX-2190) и потом использовать оба трактора одновременно.

Для одновременного использования двух тракторов выполните указанные действия:

| Один трактор установите в позицию подачи спереди или сзади, как это описано в разделах Установка трактора в позицию подачи спереди или Установка трактора в позицию подачи сзади.

| Загрузите непрерывную бумагу с использованием трактора подачи спереди или сзади, как это описано в разделах Загрузка бумаги в трактор при подаче спереди или Загрузка бумаги в трактор при подаче сзади.

| В зависимости от положения подающего трактора установите рычаг освобождения бумаги в позицию подачи спереди или сзади.

| Включите принтер. Нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка), чтобы протянуть бумагу до позиции начала страницы. После этого до тех пор нажимайте на кнопку LF/FF пока перфорация между первой и второй страницами не станет вровень с верхним краем красящей ленты.

|  | Предостережение:

Никогда не используйте рукоятку для настройки положения верхней границы страницы; это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции начала страницы.

| Установите другой трактор в позицию протягивания в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Установка трактора в позицию протягивания.

| Расположите перфорационные отверстия бумаги над зубчиками обеих звездочек протягивающего трактора.

|  | Предостережение:

Для подгонки положения отверстий относительно зубчиков трактора не тяните бумагу руками, так как это может привести к поломке принтера. Для перемещения бумаги используйте кнопку LF/FF.

| Установите рычаг освобождения бумаги в позицию протягивающего трактора. Потом с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка), описанной в разделе Использование функции Micro Adjust (Микронастройка), удалите любое провисание бумаги между подающим и протягивающим тракторами.

| Верните рычаг освобождения бумаги назад в позицию, выбранную на шаге 3.

| Когда принтер получит данные, он начнет печатать с текущей позиции, не протягивая бумагу. Если нужно, выполните действия, приведенные в разделе Настройка положения верхней границы страницы, для настройки текущего положения бумаги.

| Присоедините крышку принтера. Убедитесь, что направляющая для бумаги установлена и ровно лежит на принтере.

|  | Примечание:

Для вашей безопасности EPSON рекомендует работать с принтером, когда крышка принтера закрыта. Принтер будет работать, когда крышка открыта или снята, но для большей безопасности и скорости печати желательно оставлять крышку принтера закрытой.

| Пошлите на принтер задание на печать. Принтер начнет печатать с позиции начала страницы, не подавая предварительно бумагу. После окончания печати откройте крышку принтера, потом оторвите напечатанный документ по перфорации, находящейся ближе всего к прорези выхода бумаги.

В таблице приведена сводка различных способов подачи непрерывной бумаги с помощью двух тракторов. В ней также показано, как следует устанавливать рычаг освобождения бумаги для каждого способа.

Позиция трактора | Позиция рычага освобождения бумаги | Тракт прохождения бумаги
Протягивающий + подающий спереди | Трактор, подающий спереди |
Протягивающий + подающий сзади | Трактор, подающий сзади |
Подающий спереди + подающий сзади | Трактор, подающий спереди |
Трактор, подающий сзади

[К началу]

## Использование функции отрыва

Если установлен подающий трактор, то по завершению печати вы можете использовать функцию отрыва для протягивания вашей непрерывной бумаги к краю отрыва принтера. Потом вы легко сможете оторвать напечатанный документ. Когда вы возобновите печать, то принтер автоматически подаст бумагу назад к позиции верхней границы страницы. Благодаря этому вы можете экономить бумагу, которая в противном случае терялась бы в промежутке между документами.

### Удаление непрерывной бумаги

Вы можете удалить непрерывную бумагу с помощью функции отрыва двумя способами: вручную, нажимая на кнопку принтера Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток), или автоматически, включив режим отрыва. Когда бумага находится в позиции отрыва, мигает световой индикатор Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток).

Если перфорация между страницами не выровнена по краю отрыва, вы можете настроить позицию перфорации с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка). За дополнительной информацией обратитесь к разделу Настройка позиции отрыва.

| Предостережения:

Никогда не используйте функцию отрыва с протягивающим трактором; бумага может выскочить из протягивающего трактора и заклиниться в принтере. После окончания печати оторвите напечатанный документ по перфорации, расположенной ближе всего к прорези выхода бумаги.

Никогда не используйте функцию отрыва для подачи назад непрерывной бумаги с этикетками; этикетки могут отклеиться от листа подложки и заклинить принтер.

#### Использование кнопки Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)

Для удаления непрерывной бумаги с помощью кнопки Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) выполните указанные действия:

| После того, как принтер закончит печатать ваш документ, проверьте, что световой индикаторe Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) не мигает.

|  | Примечание:

Если мигает световой индикатор Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток), это означает, что бумага находится в позиции отрыва. Если вы снова нажмете на кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток), то принтер подаст бумагу к позиции начала следующей страницы.

| Нажмите кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток). Принтер подаст бумагу к краю отрыва.

|  | Предостережение:

Никогда не используйте рукоятку для настройки положения верхней границы страницы; это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции начала страницы.

|  | Примечание:

Если перфорация вашей бумаги не выровнена по краю отрыва, то вы можете настроить позицию перфорации с помощью функции Micro adjust (Микронастройка), как это описано в разделе Настройка позиции отрыва.

| Оторвите напечатанный документ, используя для этого край отрыва крышки принтера.

| Для подачи непрерывной бумаги назад для удаления из принтера или для установки в позицию готовности нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка).

Чтобы удалить из принтера оставшуюся бумагу, нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка), чтобы подать бумагу назад в позицию готовности. Потом откройте крышки звездочек трактора и удалите бумагу.

| Предостережение:

Перед тем, как нажать кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка), всегда отрывайте ваш документ. Последовательная подача назад нескольких страниц может привести к заклиниванию бумаги.

#### Автоматическая подача бумаги в позицию отрыва

Чтобы автоматически подавать ваш напечатанный документ в позицию отрыва включите режим auto tear off (автоматический отрыв) и в режиме установок по умолчанию выберите соответствующую длину страницы для непрерывной бумаги. За указаниями о том, как изменять установки по умолчанию обратитесь к разделу Изменение установок по умолчанию.

Если включена функция автоматического отрыва, то принтер будет автоматически подавать бумагу к позиции отрыва каждый раз, когда он получит полную страницу данных или команду прогона страницы, после которой не будет данных.

[К началу]

Предыдущая | Следующая