Информация об изделии

# Чистка принтера

Для поддержания вашего принтера в наилучшем рабочем состоянии, его следует тщательно чистить несколько раз в году.

Для чистки принтера выполните указанные действия:

| Удалите из принтера всю загруженную бумагу и выключите принтер.

| Удалите направляющую для бумаги. Если на принтере установлен дополнительный податчик листов, то удалите его.

| Используя мягкую кисть, тщательно удалите с внешней стороны корпуса принтера и с направляющей для бумаги всю пыль и грязь.

| Если на внешней стороне корпуса принтера или на направляющей для бумаги все еще осталась пыль или грязь, то протрите их чистой мягкой материей, слегка смоченной в нейтральном моющем средстве, разведенном в воде. Следите, чтобы крышка принтера и передняя крышка были закрыты - это предотвратит попадание воды внутрь принтера.

| Предостережения:

Никогда не используйте для чистки принтера спирт или растворитель. Эти химикаты могут испортить компоненты принтера, а также его корпус.

Соблюдайте осторожность, чтобы внутрь на механизмы принтера или на его электронные компоненты не попала вода.

Не используйте жесткую или абразивную кисть.

Не распыляйте внутри принтера смазочные вещества. Неподходящие масла могут испортить механизм принтера. Если вы полагаете, что принтер нуждается в смазке, то обратитесь к вашему дилеру EPSON.

[К началу]

Предыдущая | Следующая