| Основная страница > Сканирование оригиналов # Настройка параметров сканирования Выбор необходимого разрешения Предварительный просмотр и выделение области сканирования Коррекция цвета и другие настройки изображения Выбор размера отсканированного изображения ## Выбор необходимого разрешения Вы можете выбрать разрешение для ваших изображений. Помните, что увеличение разрешения увеличивает время сканирование, поэтому не выбирайте разрешение больше необходимого. Обратитесь к следующей таблице для выбора оптимального разрешения.
Назначение изображения | Рекомендуемое разрешение
Отправка по электронной почте, размещение на сайте или просмотр на экране | 96—150 dpi
Печать | 300 dpi
Печать или оптическое распознавание текста (OCR) (только для документов) | 300 dpi
Факс | 200 dpi
Увеличение изображения после сканирования на 100% | Увеличивайте значение параметра Resolution (Разрешение) пропорционально будущему увеличенному размеру изображения. Например, если исходное разрешение — 300 dpi (точек на дюйм) и вы собираетесь увеличить размер изображения на 200% в программе для редактирования изображения, увеличьте значение параметра Resolution (Разрешение) до 600 dpi
Для выбора необходимого разрешения обратитесь к соответствующему разделу. В режиме Home (Простой): Выбор разрешения в режиме Home (Простой) В режимах Office (Офисный) или Professional (Профессиональный): Выбор разрешения в режимах Office (Офисный) или Professional (Профессиональный) ### Выбор разрешения в режиме Home (Простой) Выберите значение Other (Другое) для параметра Destination (Назначение). Щелкните стрелку рядом со списком Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение в dpi (dots per inch — точек на дюйм). ### Выбор разрешения в режимах Office (Офисный) или Professional (Профессиональный) Вы можете изменять разрешение без каких-либо ограничений. Режим Office (Офисный) Режим Professional (Профессиональный) Щелкните стрелку рядом со списком Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение в dpi (dots per inch — точек на дюйм). Верх ## Предварительный просмотр и выделение области сканирования После того как были выполнены необходимые настройки основных параметров и разрешения, вы можете просмотреть изображение и выделить область сканирования в отдельном окне Preview (Просмотр). Возможны два способа просмотра. Нормальный просмотр: в этом режиме изображение отображается полностью. Вы можете задавать область сканирования и выполнять различные настройки. Просмотр миниатюр: в этом режиме изображения отображаются в окне просмотра в виде миниатюр. Epson Scan автоматически находит границы фотографий, к каждому изображению применяет функцию автоматической экспозиции и поворачивает, если это необходимо. Примечание
При работе в режиме Office (Офисный) или при сканировании с помощью автоподатчика документов режим просмотра миниатюр недоступен. Используйте режим нормального просмотра.
| Щелкните Preview (Просмотр). Если необходимо изменить режим просмотра, установите флажок Thumbnail (Миниатюры) (если он доступен) ниже кнопки Preview (Просмотр).
Примечание
В зависимости от типа документа и выполненных настроек, вы не сможете изменить режим просмотра.
Epson Scan произведет предварительное сканирование изображений, и откроется окно Preview (Просмотр) в выбранном режиме. Нормальный просмотр Просмотр миниатюр
| Просматривая изображения в нормальном режиме, вы можете выполнить следующие настройки:
Чтобы выбрать область сканирования, щелкните значок авторазмещения области выделения. Ваше изображение будет выделено рамкой. Вы можете перемещать область выделения для изменения области сканирования. Подробнее об этом — в разделе Создание области выделения. Примечание
Когда вы решите, каким должен быть результирующий размер сканируемого изображения, выберите соответствующую настройку из списка Target Size (Размер назначения), чтобы автоматически создать область выделения, соответствующую выбранному размеру изображения. Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения. Вы можете копировать область выделения и использовать ее для каждого изображения, которое вы собираетесь сканировать с таким же заданным размером.
Чтобы увеличить изображение, щелкните внутри области сканирования и затем щелкните кнопку Zoom (Масштабирование). Epson Scan вновь проведет предварительное сканирование, и увеличенный фрагмент откроется на вкладке Zoom (Масштабирование). Чтобы настроить качество изображения, щелкните изображение, которое вы хотите откорректировать и выполните настройки. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. Просматривая изображения в режиме миниатюр, вы можете выполнить следующие настройки. Чтобы увеличить миниатюру, дважды щелкните по миниатюре либо щелкните по ней один раз и затем перейдите на вкладку Full Size (Полный размер) в верхней части окна Preview (Просмотр). (Эта функция доступна только при сканировании нескольких изображений.) Чтобы повернуть изображение или отобразить его зеркально, щелкните миниатюру и затем щелкните либо значок поворота , либо значок зеркального отображения . Примечание
Если изображение повернуто неверно, обратитесь к разделу Изображения повернуты неверно.
Чтобы выделить область сканирования, обрезав таким образом исходное изображение, создайте вокруг части изображения рамку и перемещайте ее. Подробнее об этом — в разделе Создание области выделения. Чтобы настроить качество изображения, щелкните изображение или область сканирования, которые вы хотите откорректировать и выполните настройки. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. Чтобы применить выполненные настройки ко всем изображениям, щелкните All (Все). ### Создание области выделения Область сканирования — это рамка, которой можно обвести часть изображения в окне предварительного просмотра, чтобы отметить ее для сканирования. Вы можете перемещать область выделения и изменять ее размер. В режиме нормального просмотра вы можете создавать несколько областей (до 50) для одного изображения, чтобы отсканировать различные фрагменты изображения с сохранением их в разные файлы.
| Для создания области переместите курсор мыши на изображение в окне предварительного просмотра. Указатель примет вид перекрестья.
Примечание
При просмотре одной фотографии на планшете в нормальном режиме просмотра вы можете щелкнуть значок автоматического определения области и перейти к шагу 3.
| Расположите курсор в той части изображения, откуда будет начинаться область выделения, и щелкните в этой точке. Удерживая кнопку мыши, проведите указатель мыши по изображению к противоположному углу желаемой области выделения. Отпустите кнопку мыши. На изображении появится область выделения в виде движущейся пунктирной линии.
| Чтобы настроить область выделения, выполните следующее.
Для перемещения области выделение расположите курсор внутри области. Указатель меняется на изображение руки. Щелкните и перетащите область в любое место окна предварительного просмотра. Для изменения размера области выделения, расположите курсор над краем или углом области. Указатель примет форму двойной стрелки. Щелкните и перетащите край или угол области, чтобы изменить размер области выделения. Примечание
Если при перемещении области выделения удерживать клавишу Shift, то область можно будет перемещать только строго по горизонтали или по вертикали. Если при изменении размера области выделения удерживать клавишу Shift, то область изменится в размерах с сохранением пропорций. Для получения наилучших результатов и правильной экспозиции, убедитесь что область выделения не превышает само изображение. Не включайте в область выделения пространство вокруг фотографии.
| Просматривая изображения в нормальном режиме, вы можете создать несколько областей выделения (до 50). Создайте область как описано в шагах 1—3 или щелкните значок копирования области выделения для создания новой области с теми же размерами. Вы можете перемещать области выделения или изменять их размер, как описано в шаге 3. Чтобы удалить область, щелкните внутри выбранного выделения и затем щелкните значок удаления области.
Примечание
Если вы отметили несколько областей сканирования, щелкните All (Все) в окне Preview (Просмотр) до начала сканирования. Иначе будет отсканирована только последняя выделенная область.
Верх ## Коррекция цвета и другие настройки изображения После того как вы просмотрели изображения и настроили область сканирования, вы можете, если необходимо, настроить качество изображения. С помощью EPSON Scan можно выполнять различные настройки цвета, резкости, контраста и других параметров, отвечающих за качество изображения. Перед выполнением дополнительных настроек убедитесь, что вы выбрали нужное изображение или область выделения. Для настройки цвета и других параметров изображения обратитесь к соответствующему разделу. Режим Office (Офисный): Настройка цвета и других параметров изображения в режиме Office (Офисный) Режим Home (Простой): Настройка цвета и других параметров изображения в режиме Home (Простой) Режим Professional (Профессиональный): Настройка цвета и других параметров изображения в режиме Professional (Профессиональный) ### Настройка цвета и других параметров изображения в режиме Office (Офисный) В следующей таблице описаны настройки, доступные в режиме Office (Офисный). Подробнее об этих настройках см. справку к Epson Scan. Примечание
Если вы сканируете несколько изображений одновременно и применить настройки изображения ко всем изображениям или областям сканирования, щелкните All (Все) о окне Preview (Просмотр) перед настройкой изображения.
Параметр | Описание
Brightness (Яркость) | настройка общей яркости изображения. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цвет) или Grayscale (Оттенки серого).
Contrast (Контраст) | настройка контраста между темными и светлыми областями изображения. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цвет) или Grayscale (Оттенки серого).
Unsharp Mask (Повышение резкости) | установите флажок, чтобы отрегулировать резкость изображения. Снимите флажок, если не хотите настраивать резкость изображения Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цвет) или Grayscale (Оттенки серого).
Descreening (Удаление растра) | устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цвет) или Grayscale (Оттенки серого). Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Descreening Filter (Удаление растра).
Text Enhancement (Улучшение текста) | Улучшает качество распознавания текста при сканировании документов.
Threshold (Порог) | С помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и штрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). Этот параметр доступен, только когда для параметра Image Type (Тип изображения) установлено значение Black & White (Черно-Белое).
Примечание
Для определения уровней красного, зеленого и синего в определенных точках изображения в окне предварительного просмотра щелкните значок денситометра в окне Preview (Просмотр) и затем щелкните в области изображения. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. В зависимости от типа просматриваемого изображения и выбранных основных настроек некоторые дополнительные настройки применяются автоматически или могут быть недоступными. Вы можете изменить различные настройки Epson Scan щелкнув кнопку Configuration (Конфигурация). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Для отмены всех выполненных настроек щелкните Reset (Сбросить все) (если кнопка доступна).
### Настройка цвета и других параметров изображения в режиме Home (Простой) В следующей таблице описаны настройки, доступные в режиме Home (Простой). Подробнее об этих настройках см. справку к Epson Scan. Примечание
Если вы сканируете несколько изображений одновременно и применить настройки изображения ко всем изображениям или областям сканирования, щелкните All (Все) о окне Preview (Просмотр) перед настройкой изображения.
Параметр | Описание
Descreening (Удаление растра) | устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цвет) или Grayscale (Оттенки серого). Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Descreening Filter (Удаление растра)
Color Restoration (Восстановление цвета) | Автоматически восстанавливает цвета на поблекших, выцветших фотографиях.
Text Enhancement (Улучшение текста) | Улучшает качество распознавания текста при сканировании документов. Эта функция доступна только если для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Magazine (Журнал), Newspaper (Газета) или Text/Line Art (Текст/штриховой рисунок).
Backlight Correction (Коррекция фона) | Осветляет темные части фотографий, которые были сделаны против света.
Функция Dust Removal (Удаление дефектов) | Автоматическое удаление дефектов. Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Dust Removal (Удаление дефектов).
Brightness (Яркость) | настройка общей яркости изображения. Щелкните Brightness (Яркость) для доступа к настройке параметра Brightness (Яркость).
Contrast (Контраст) | настройка контраста между темными и светлыми областями изображения. Щелкните Brightness (Яркость) для доступа к настройке параметра Contrast (Контраст).
Threshold (Порог) | С помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и штрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). Параметр доступен, только когда для параметра Image Type (Тип изображения) установлено значение Black & White (Черно-Белое). Щелкните Brightness (Яркость) для доступа к настройке параметра Threshold (Порог).
Примечание
Для определения уровней красного, зеленого и синего в определенных точках изображения в окне предварительного просмотра щелкните значок денситометра в окне Preview (Просмотр) и затем щелкните в области изображения. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. В зависимости от типа просматриваемого изображения и выбранных основных настроек некоторые дополнительные настройки применяются автоматически или могут быть недоступными. Вы можете изменить различные настройки Epson Scan щелкнув кнопку Configuration (Конфигурация). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Для отмены всех выполненных настроек щелкните Reset (Сбросить все) (если кнопка доступна).
### Настройка цвета и других параметров изображения в режиме Professional (Профессиональный) В следующей таблице описаны настройки, доступные в режиме Professional (Профессиональный). Подробнее об этих настройках см. справку к Epson Scan. Примечание
В режиме Professional (Профессиональный) вам может понадобиться прокрутить область Adjustments (Настройки). Если вы сканируете несколько изображений одновременно и применить настройки изображения ко всем изображениям или областям сканирования, щелкните All (Все) о окне Preview (Просмотр) перед настройкой изображения.
Параметр | Описание
Auto Exposure (Автоэкспозиция) | Щелкните значок Auto Exposure (Автоэкспозиция). Чтобы настройка применялась постоянно, щелкните кнопку Configuration (Конфигурация), перейдите на вкладку Color (Цвет) и выберите Continuous auto exposure (Включить автоэкспозицию). С помощью ползунка настройте уровень экспозиции
Histogram (Гистограмма) | Графическое отображение настроек светлых тонов, теней и уровней цветовой гаммы. Только для опытных пользователей. Для выполнения настроек щелкните значок Histogram Adjustment (Настройка гистограммы)
Tone Correction (Коррекция тона) | Графическое отображение настроек цветовых тонов. Только для опытных пользователей. Для коррекции тона щелкните кнопку Tone Correction (Коррекция тона).
Color Balance (Цветовой баланс) | Настройка баланса красного, зеленого и синего цветов. Для коррекции цветового баланса щелкните кнопку Image Adjustment (Настройка изображения)
Color Palette (Цветовая палитра) | графическое отображение настроек средних тонов, например телесных, без изменения темных и светлых участков изображения. Только для опытных пользователей. Подробности см. в разделе Использование функции Color Palette (Цветовая палитра) (только в режиме Professional (Профессиональный)). Щелкните значок Color Palette (Цветовая палитра) для использования Цветовой палитры
Brightness (Яркость) | настройка общей яркости изображения. Для коррекции яркости щелкните кнопку Brightness (Яркость)
Contrast (Контраст) | настройка контраста между темными и светлыми областями изображения. Для коррекции контрастности щелкните кнопку Contrast (Контраст)
Saturation (Насыщенность) | Коррекция цветовой насыщенности для всего изображения. Для коррекции насыщенности щелкните кнопку Image Adjustment (Настройка изображения)
Unsharp Mask (Повышение резкости) | установите флажок, чтобы отрегулировать резкость изображения. Отрегулируйте уровень резкости. Снимите флажок, если не хотите настраивать резкость изображения
Descreening (Удаление растра) | Устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет. Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Descreening (Удаление растра). Настройте параметра удаления растра.
Color Restoration (Восстановление цвета) | Автоматически восстанавливает цвета на поблекших, выцветших фотографиях.
Backlight Correction (Коррекция фона) | Осветляет темные части фотографий, которые были сделаны против света. Отрегулируйте уровень применения функции Backlight Correction (Коррекция фона).
Функция Dust Removal (Удаление дефектов) | Автоматическое удаление дефектов. Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Dust Removal (Удаление дефектов). Отрегулируйте уровень применения функции Dust Removal (Удаление дефектов).
Threshold (Порог) | С помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и штрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). (Параметр доступен, только когда для параметра Image Type (Тип изображения) установлено значение Black & White (Черно-Белое).)
Примечание
Для определения уровней красного, зеленого и синего в определенных точках изображения в окне предварительного просмотра щелкните значок денситометра в окне Preview (Просмотр) и затем щелкните в области изображения. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. В зависимости от типа просматриваемого изображения и выбранных основных настроек некоторые дополнительные настройки применяются автоматически или могут быть недоступными. Вы можете изменить различные настройки Epson Scan щелкнув кнопку Configuration (Конфигурация). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Для отмены всех выполненных настроек щелкните Reset (Сбросить все) (если кнопка доступна).
Верх ## Выбор размера отсканированного изображения Вы можете сканировать изображение, сохраняя оригинальный размер, или изменять размер изображения. Используйте диалоговое окно Target Size (Размер назначения). Если вы собираетесь сканировать изображение определенных размеров выберите значение параметра Target Size (Размер назначения) после предварительного просмотра, но перед выделением области сканирования. Это позволит выполнить корректное выделение области сканирования с соблюдением пропорций. Для выбора необходимого размера сканирования обратитесь к соответствующему разделу. Режим Home (Простой): Выбор размера сканирования в режиме Home (Простой) Режим Professional (Профессиональный): Выбор размера сканирования в режиме Professional (Профессиональный) ### Выбор размера сканирования в режиме Home (Простой)
| Из списка Target Size (Размер назначения) вы можете выбрать предустановленное значение. Щелкните стрелку и в списке выберите нужное значение. Область сканирования с выбранными размерами появится на изображении.
| Для параметра Target Size (Размер назначения) вы также можете создать пользовательские размеры сканирования. Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список, и выберите Customize (Пользовательский). Откроется диалоговое окно Target Size (Размер назначения).
| Введите название пользовательского размера и размер, затем щелкните Save (Сохранить) и кнопку OK. Новый размер сканирования появится в списке Target Size (Размер назначения).
| После того как вы выполните настройки размера сканирования, щелкните и перетащите область сканирования на нужное изображение. Подробности см. в разделе Создание области выделения. Пропорции области сканирования будут соответствовать выполненным настройкам.
Если необходимо повернуть область сканирования, щелкните значок изменения ориентации области . Примечание
Значок изменения ориентации области не доступен при выборе значения Original (Оригинал) для параметра Target Size (Размер назначения).
### Выбор размера сканирования в режиме Professional (Профессиональный)
| Из списка Target Size (Размер назначения) вы можете выбрать предустановленное значение. Щелкните стрелку и в списке выберите нужное значение. Область сканирования с выбранными размерами появится на изображении.
| Для параметра Target Size (Размер назначения) вы также можете создать пользовательские размеры сканирования. Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список, и выберите Customize (Пользовательский). Откроется диалоговое окно Target Size (Размер назначения).
| Введите название пользовательского размера и размер, затем щелкните Save (Сохранить) и кнопку OK. Новый размер сканирования появится в списке Target Size (Размер назначения).
| Теперь вы можете легко уточнить размер, используя дополнительные инструменты. Щелкните + (в Windows) или (в Mac OS X) рядом с надписью Target Size (Размер назначения), чтобы отобразить дополнительные инструменты.
Чтобы задать изменение размера изображения в процентах, используйте параметр Scale (Масштаб). Для выбора способа кадрирования изображения установите один из переключателей в области Trimming (Точное кадрирование). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Для того чтобы изменить пропорции размеров сканирования щелкните значок блокировки. Затем настройте область сканирования или введите новые значения ширины и высоты рамки.
| После того как вы выполните настройки размера сканирования, щелкните и перетащите область сканирования на нужное изображение. Подробности см. в разделе Создание области выделения. Пропорции области сканирования будут соответствовать выполненным настройкам.
Если необходимо повернуть область выделения, щелкните значок изменения ориентации области . Примечание
Значок изменения ориентации области не доступен при выборе значения Original (Оригинал) для параметра Target Size (Размер назначения).
Верх |