| Основная страница > Сканирование оригиналов # Сканирование в режиме Professional (Профессиональный) Сканирование в режиме Professional (Профессиональный) документов, размещенных на планшете сканера Сканирование в профессиональной режиме с помощью автоподатчика При выборе режима Professional (Профессиональный) отобразится окно Professional (Профессиональный) приложения Epson Scan. Для сканирования документов в режиме Professional (Профессиональный) с помощью планшета обратитесь к разделу Сканирование в режиме Professional (Профессиональный) документов, размещенных на планшете сканера. Для сканирования документов в режиме Professional (Профессиональный) с помощью автоподатчика обратитесь к разделу Сканирование в профессиональной режиме с помощью автоподатчика. ## Сканирование в режиме Professional (Профессиональный) документов, размещенных на планшете сканера
| Положите оригинал на планшет. Подробнее об этом — в разделе .
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| Выберите режим Professional (Профессиональный) в списке Mode (Режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Type (Тип документа), и выберите Reflective (Непрозрачный).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Source (Источник документа), и выберите Document Table (Планшет).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции), и выберите Document (Документ) или Photo (Фото).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Image Type (Тип изображения), и выберите подходящий тип изображения.
Параметр Image Type (Тип изображения) | Тип сканируемого изображения
48-bit Color (Цветной 48 бит) | Цветная фотография, которую вы можете изменять в программе редактирования, поддерживающей работу с 48 битными изображениями
24-bit Color (Цветной 24 бит) | Цветные фотографии
Color Smoothing (Сглаживание цветов) | Цветная графика, например, диаграмма
16-bit Grayscale (Серый 16 бит) | Черно-белые фотографии с широким диапазоном оттенков серого
8-bit grayscale (Серый 8 бит) | Черно-белые фотографии с несколькими оттенками серого
Black & White (Черно-белый) | Документ, содержащий черный текст и/или штриховой рисунок
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Откроется окно Preview (Просмотр) с вашим изображением. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Если необходимо, настройте качество изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Target Size (Размер назначения) и выберите выходной размер сканируемого изображения. Вы можете сканировать изображение, сохраняя оригинальный размер, или изменять размер изображения с помощью параметра Target Size (Размер назначения). Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх ## Сканирование в профессиональной режиме с помощью автоподатчика
| Загрузите первую страницу в автоподатчик. Подробнее об этом — в разделе Загрузка документов в автоподатчик документов.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| Выберите режим Professional (Профессиональный) в списке Mode (Режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Type (Тип документа), и выберите Reflective (Непрозрачный).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Source (Источник документа), и выберите ADF.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции), и выберите Document (Документ).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Image Type (Тип изображения), и выберите подходящий тип изображения.
Параметр Image Type (Тип изображения) | Тип сканируемого изображения
48-bit Color (Цветной 48 бит) | Цветная фотография, которую вы можете изменять в программе редактирования, поддерживающей работу с 48 битными изображениями
24-bit Color (Цветной 24 бит) | Цветные фотографии
Color Smoothing (Сглаживание цветов) | Цветная графика, например, диаграмма
16-bit grayscale (Серый 16 бит) | Черно-белые фотографии с широким диапазоном оттенков серого
8-bit grayscale (Серый 8 бит) | Черно-белые фотографии с несколькими оттенками серого
Black & White (Черно-белый) | Документ, содержащий черный текст и/или штриховой рисунок
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Откроется окно Preview (Просмотр) с вашим изображением. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Если необходимо, щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Target Size (Размер назначения) и выберите выходной размер сканируемого изображения. Вы можете сканировать изображение, сохраняя оригинальный размер, или изменять размер изображения с помощью параметра Target Size (Размер назначения). Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Если необходимо, настройте качество изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Положите первую страницу на остальные и загрузите документ (до 40 страниц) в автоподатчик.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Примечание
Чтобы остановить сканирование, нажмите на кнопку Cancel (Отмена). Ваши документы могут застрять в автоподатчике. Подробности об извлечении бумаги см. в разделе Бумага замялась в автоподатчике документов.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх |