| Основная страница > Технические характеристики # Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам Примечание
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
## Общие сведения
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 10,200 × 14,040 пикселов при разрешении 1200 dpi
Размер документа | 216 × 297 мм A4 или US letter
Входной лоток автоподатчика | Загрузка изображением вверх
Приемный лоток автоподатчика | Вывод изображением вниз
Емкость автоподатчика | 40 листов бумаги плотностью 75 г/м2
Разрешение сканирования | 1200 dpi (обычное сканирование) 2400 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | 50 – 4800 dpi
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 1 - 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Интерфейс | Высокоскоростной порт USB 2.0
Источник света | Белый светодиод
Примечание
Максимальное разрешение сканирования с использованием матрицы CCD соответствует ISO 14473.
Верх ## Механические характеристики
Размеры | Ширина: 470 мм Глубина: 318 мм Высота: 121 мм с автоподатчиком
Вес | Примерно 3,9 кг
Верх ## Электрические характеристики Примечание
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адаптере, либо на тыльной стороне сканера.
### Сканер
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 24,0 В
Номинальный ток | 1,3 А
Потребляемая мощность | 12,5 Вт при работе 2,4 Вт или менее в спящем режиме 0,6 Вт или менее в режиме отключения
### Адаптер переменного тока
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Модель | A411B | A411E
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 120 В | Напряжение переменного тока от 220 до 240 В
Номинальный ток | 1,0 А | 0,5 А
Номинальная частота | 50 — 60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока 24,0 В
Номинальный выходной ток | 1,3 А
Примечание
Модели адаптеров различаются, в зависимости от страны приобретения.
Верх ## Условия окружающей среды
Температура | Работа | от 10 до 35˚ C
Хранение | –от 25 до 60˚C
Влажность | Работа | от 10 до 80%, без конденсации
Хранение | от 10 до 85%, без конденсации
Условия для работы | Предназначен для работы в домашних и офисных помещениях. Не используйте сканер в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света
Верх ## Интерфейсы ### Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
Верх ## Соответствие стандартам и допускам ### Сканер Модель для США:
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Модель для Европы
EMC Directive 2004/108/EC | EN 55022 класс B EN 55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
### Адаптер переменного тока Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EC Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 60950-1 EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель для Австралии:
Безопасность | AS/NZS 60950.1
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
Верх |