| Основная страница > Обслуживание # Очистка сканера Для сохранения оптимальной работоспособности сканера, периодически очищайте его следующим образом. Предостережение
Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно. Не поцарапайте стекло планшета, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования. Никогда не очищайте сканер спиртом или растворителем. Эти вещества могут повредить как детали, так и сам корпус. Будьте осторожны: не пролейте жидкость в механизм сканера и на его электронные компоненты. Это может вывести механизм или электронную схему из строя. Не распыляйте смазки внутри сканера. Никогда не вскрывайте корпус сканера.
| Выключите сканер.
| Отсоедините адаптер переменного тока от сканера.
| Протрите внешнюю поверхность сканера тканью, смоченной мягким моющим средством и водой.
| Если стекло планшета для документов загрязнилось, протрите его сухой мягкой тканью. Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость.
Предостережение
Не наносите чистящее средство непосредственно на стекло сканера.
Убедитесь, что на стекле планшета нет пыли. Пыль может привести к появлению пятен на сканированном изображении.
| Если обратная сторона автоподатчика загрязнилась, очистите ее, как описано в шаге 4. Также будьте осторожны, протирая левый край планшета.
a. обратная сторона автоподатчика b. левый край планшета |