| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО # Удаление следов пыли Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в режиме Home (Простой) Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в режиме Professional (Профессиональный) Функция приложения Epson Scan Dust Removal (Удаление дефектов) предназначена для программного удаления пыли при сканировании пленок или слайдов.
Оригинальное изображение | С применением функции Dust Removal (Удаление дефектов)
Примечание
Перед сканированием оригиналов аккуратно удалите пыль с них. Если вы примените функцию Dust Removal (Удаление дефектов)при сканировании оригиналов, на которых нет пыли и царапин, сканированное изображение может получиться искаженным и расплывчатым.
Удаление следов пыли с ваших оригиналов обратитесь к одному из следующих разделов. Офисный режим: Эта функция недоступна в режиме Office (Офисный). Измените режим сканирования на Home Mode (Простой) или Professional (Профессиональный). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Простой режим: Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в режиме Home (Простой) Профессиональный режим: Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в режиме Professional (Профессиональный) ## Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в режиме Home (Простой)
| Положите оригинал на планшет. Подробнее об этом — в разделе Размещение документов и фотографий.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В режиме Home (Простой) настройте параметры Document Type (Тип документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (Назначение). Подробности см. в разделе Сканирование режиме Home (Простой).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов).
Примечание
Результат применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) не виден в окне Preview (Просмотр). Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите использовать функцию Dust Removal (Удаление дефектов) для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) в окне Preview (Просмотр) перед установкой флажка.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробности см. в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх ## Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в режиме Professional (Профессиональный)
| Положите оригинал на планшет. Подробнее об этом — в разделе Размещение документов и фотографий.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В режиме Professional (Профессиональный) настройте параметры Document Type (Тип документа), Document Source (Источник документа), Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции), Image Type (Тип изображения) и Resolution (Разрешение). Подробности см. в разделе Сканирование в режиме Professional (Профессиональный).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение.
Примечание
Результат применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) не виден в окне Preview (Просмотр). Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите использовать функцию Dust Removal (Удаление дефектов) для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) в окне Preview (Просмотр) перед установкой флажка.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх |