| Основная страница > Обслуживание # Транспортировка сканера При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку сканера.
| Убедитесь, что каретка находится в исходном положении (слева). В противном случае, включите сканер и подождите, пока каретка вернется в исходную позицию.
| Выключите сканер и отсоедините шнур питания.
| Отключите все кабели от сканера.
| Нажмите на транспортировочный замок, расположенный на боковой стороне сканера.
| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную или похожую коробку.