Информация о продукте / Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера: | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройтсво: | Цветной линейный ПЗС-датчик Монохромный линейный датчик
Число пикселов: | 19520 x 27520 пикселов при разрешении 1600 dpi, 100%
Размер документа: | 297 мм x 432 мм Размер A3 или US B (Область сканирования задается программно.)
Разрешение сканирования: | 600 dpi (основное сканирование) 1200 dpi с технологией Micro step (детальное сканирование)
Выходное разрешение: | 50 dpi - 9600 dpi
Цветоделение: | Цветные фильтры RGB на ПЗС-датчике
Представление цвета: | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 1 - 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Коррекция цвета: | 1 тип для ЭЛТ-мониторов 3 типа для печати (доступны в цветных режимах последовательности байтов и последовательности линий) 1 пользовательский тип
Интерфейс: | SCSI (50-контактные разъемы), USB 2.0 (разъем Type B), дополнительный интерфейс IEEE 1394
Источник света: | Ксеноновая люминисцентная лампа
Ресурс: | 100000 циклов движения каретки (основное устройство MCBF)

[К началу]

Предыдущая | Следующая