Информация о продукте / Инструкции по безопасности

# Для пользователей в Великобритании

> Сведения о безопасности

## Сведения о безопасности

| Предупреждение!

Устройство должно быть заземлено. Посмотрите значение электрического напряжения на табличке с техническими данными и проверьте, что напряжение устройства соответствует напряжению источника питания.

| Важно:

провода в силовом кабеле для этого устройства помечены цветом:

зеленый и желтый — земля голубой — нейтральный коричневый — под напряжением

Поскольку цвет проводов питания данного устройства может не соответствовать цветам контактов розетки, сделайте следующее:

Желто-зеленый провод должен быть подключен к клемме вилки, помеченной буквой Е или символом заземления ().

Голубой провод должен быть подключен к клемме вилки, помеченной буквой N.

Коричневый провод должен быть подключен к клемме вилки, помеченной буквой L.

Если вилка повреждена, замените весь кабель или обратитесь к квалифицированному электрику.

Заменяйте предохранители только предохранителями подходящего размера и номинала.

[К началу]

Предыдущая | Следующая