Информация о продукте / Технические характеристики

# Интерфейс SCSI

Интерфейс: | ANSI X3T9.2/375R Revision 10L (SCSI 2)
Функции: | фаза BUS FREE фаза ARBITRATION фаза SELECTION/RESELECTION фаза COMMAND (номер логического устройства фиксированно равен 0 и функция командной строки не поддерживается.) фаза DATA Данные в фазе Данные не в фазе фаза STATUS фаза MESSAGE фаза MESSAGE IN фаза MESSAGE OUT условие ATTENTION условие RESET
Уровень логики: | TTL-совместимый
Электрический стандарт: | ANSI X3T9.2/375R Revision 10L (SCSI 2)
Параметр ID: | Принимает значения от 0 до 7
Терминатор: | Двухпозиционный внутренний терминатор (вкл./выкл.)
Тип разъема: | Два 50-контактных разъема

Расположение контактов:

[К началу]

Предыдущая | Следующая