Информация о продукте

# Функции

Сканер EPSON GT-15000 обладает следующими возможностями:

- Максимальное оптическое разрешение 600 точек на дюйм (dots per inch, dpi) для стандартного сканирования и 1200 dpi для подробного сканирования.

- Размер области сканирования A3/US B (Ledger).

- Кнопка Start (Пуск) для сканирования с локального комьютера и сканирования по сети.

> В автономной конфигурации кнопка Start (Пуск) на сканере может автоматически запустить последовательность сканирования, вызвав EPSON Scan, выполнив сканирование документов, запустив программу обработки изображения, а затем передав сканированное изображение в это приложение.

> В сетевой конфигурации нажатие кнопки Start (Пуск) запускает ту же операцию, что и кнопка Scan в главном окне EPSON Scan.

- Полноцветное или монохромное сканирование. Изображения захватываются с более чем 440 миллиардами цветов или более чем 16384 оттенками серого цвета.

- Полноцветное или монохромное сканирование (16-битный вход, 8-битный выход).

- EPSON Scan предоставляет три режима, позволяющих в полной мере использовать улучшенные возможности сканера.

- Детектор размера документа.

- Несколько интерфейсов: можно использовать SCSI или USB при установке дополнительной интерфейсной платы IEEE 1394 или сетевой карты.

[К началу]

Следующая