Информация о продукте / Технические характеристики

# Плата сканера для интерфейса IEEE 1394

Интерфейс: | IEEE 1394-1995 совместимая
Метод передачи данных: | Полудуплекс типа строб/данные, дифференциальный, последовательный
Метод синхронизации: | Синхронизация DS-Link
Кодровка/расшифровка: | DS-Link
Логический уровень: | 3,3 В
Совместимые разъемы: | IEEE 1394-1995 совместимые

[К началу]

Предыдущая | Следующая