Устранение неполадок / Проблемы и их решения

# Проблемы с качеством

> Все изображение искажено или расплывчатое
> Часть изображения искажена или расплывчатая
> По краям изображения цвета неоднородные или искажены
> Изображение блеклое или не в фокусе
> Изображение слишком темное
> Изображение темное, одного цвета или с небольшим количеством деталей
> Отсканированное изображение слишком большое
> На отсканированном изображении появляется муар (штриховой рисунок)
> Плохая точность оптического распознавания отсканированного текста

## Все изображение искажено или расплывчатое

Попробуйте сделать следующее.

- Убедитесь, что документ плотно прилегает к планшету.

|  | Предостережение:

Не ставьте на планшет тяжелые документы или предметы. Из-за этого сканер может плохо сканировать.

- Убедитесь, что вы случайно не подвинули документ во время сканирования.

- Удостоверьтесь, что сканер стоит на плоской устойчивой поверхности.

[К началу]

## Часть изображения искажена или расплывчатая

Убедитесь, что документ всей поверхностью плотно прилегает к планшету. Согнутые или смятые документы могут быть плохо отсканированы.

| Предостережение:

Не ставьте на планшет тяжелые документы или предметы. Сканер может плохо сканировать.

[К началу]

## По краям изображения цвета неоднородные или искажены

Попробуйте сделать следующее.

- Очень толстый или смятый по краям документ может вызвать искажение цветов. Закройте края документа бумагой, чтобы предотвратить проникновение внешнего света.

- Убедитесь, что документ плотно прилегает к планшету.

|  | Предостережение:

Не ставьте на планшет тяжелые документы или предметы. Сканер может плохо сканировать.

[К началу]

## Изображение блеклое или не в фокусе

Попробуйте сделать следующее.

- Убедитесь, что документ плотно прилегает к планшету.

|  | Предостережение:

Не ставьте на планшет тяжелые документы или предметы. Сканер может плохо сканировать.

- Отрегулируйте значение параметра Exposure в вашем ПО кнопкой Auto Exposure (Автоматическая экспозиция) в профессиональном режиме.

- Отрегулируйте значение параметра Gamma (Гамма) в вашем ПО, используя диалоговое окно Histogram Adjustment (Настройка гистограммы) в профессиональном режиме.

[К началу]

## Изображение слишком темное

Попробуйте сделать следующее.

- Проверьте значение параметра Brightness (Яркость) в вашем ПО, используя средства Image Adjustment (Настройка изображения) в простом или расширенном режиме, либо используя диалоговые окна Histogram Adjustment (Настройка гистограммы) и Image Adjustment (Настройка изображения) в профессиональном режиме.

- Проверьте параметры яркости и контрастности вашего монитора.

[К началу]

## Изображение темное, одного цвета или с небольшим количеством деталей

Попробуйте сделать следующее.

- Измените значение параметра Display Gamma (Гамма) сканируемого изображения для таких устройств вывода, как монитор или принтер в диалоговом окне Configuration (Конфигурация).

- Измените значение параметра Destination (Назначение) в главном окне.

- В режиме Home Mode (Простой) выберите значение Screen/Web (Экран/Сеть) для параметра Destination (Назначение). Если вы выберите принтер, цвета на экране могут отличаться от цветов оригинала, но при печати цвета будут воспроизведены правильно.

[К началу]

## Отсканированное изображение слишком большое

В главном окне простого или профессионального режима измените в параметре Destination (Назначение) значение Target Size (Размер назначения).

[К началу]

## На отсканированном изображении появляется муар (штриховой рисунок)

Муар – это штриховой рисунок, появляющийся на сканированных изображениях после сканирования. Это результат интерференции, появляющийся из-за разницы шагов полутонового и экрана сканирования.

Попробуйте сделать следующее.

- Проверьте в главном окне флажок Descreening Filter (Устранение растра).

- В режиме Professional Mode (Профессиональный), укажите соответствующий параметр Screen Ruling для вашего документа.

- Положите между документом и планшетом прозрачный лист.

- Немного подвиньте документ.

- Слегка уменьшите размер изображения.

[К началу]

## Плохая точность оптического распознавания отсканированного текста

Попробуйте отрегулировать параметр Threshold (Порог). Дополнительную информацию см. в разделе Сканирование текста.

[К началу]

Предыдущая | Следующая