Дополнительное оборудование

# Использование автоподатчика

> Распаковка автоподатчика
> Установка автоподатчика
> Загрузка документов в автоподатчик
> Загрузка документов вручную
> Сканирование с автоподатчиком
> Удаление замявшейся бумаги из автоподатчика
> Характеристики документов

Дополнительный автоматический податчик документов (B81321) позволяет автоматически загружать многостраничные документы в сканер. Автоподатчик полезен при сканировании для оптического распознавания текста (OCR), для формирования базы данных изображений или создания PDF-файлов.

## Распаковка автоподатчика

При распаковке автоподатчика убедитесь, что в наличии все его комплектующие, перечисленные ниже, и они не повреждены. Если какой-то предмет отсутствует или поврежден, немедленно свяжитесь с вашим поставщиком продукции EPSON.

> 1. автоподатчик
> 2. установочные винты (2)
> 3. гайки (2)
> 4. отвертка
> 5. ножки (2) для GT-15000
> 6. ножки (2) для других моделей

[К началу]

## Установка автоподатчика

Перед установкой автоподатчика учтите следующее:

- автоподатчик тяжелый, поэтому кто-нибудь должен помочь вам поднимать его;

- автоподатчик занимает много места, поэтому нужно очистить вокруг сканера достаточное пространство.

| Убедитесь, что сканер выключен, и отсоедините шнур питания.

| Откройте крышку сканера и снимите ее, подняв в вертикальном направлении.

|  | Предупреждение!

Перед снятием крышки не забудьте поднять ее в вертикальное положение, чтобы не сорвать с петель.

| Присоедините две маленьких ножки с выступами по бокам, как показано ниже.

|  | Примечание:

Для снятия ножки сначала поверните ее, как показано ниже:

| Вставьте установочные винты, поставляемые с автоподатчиком, в отверстия в задней части сканера и закрутите их прилагаемой отверткой, как показано ниже.

| Совместите установочные винты с отверстиями автоподатчика. Наденьте отверстия на установочные винты.

|  | Предупреждение!

Автоподатчик тяжелый. Попросите кого-нибудь помочь поднять его.

| Навинтите гайки на концы установочных винтов при помощи прилагаемой отвертки.

| Подсоедините кабель автоподатчика к соответствующему разъему сканера.

| Закройте автоподатчик.

| Подсоедините шнур питания к сканеру и включите сканер.

[К началу]

## Загрузка документов в автоподатчик

Автоподатчик может автоматически загружать до 100 листов. См. раздел Характеристики документов.

Для загрузки документов в автоподатчик выполните следующие действия.

| Сдвиньте правую направляющую вправо до упора.

| Вставьте стопку документов в автоподатчик лицевой стороной вверх до упора и передвиньте правую направляющую вплотную к правому краю документов.

| Примечание:

Убедитесь, что документы вставлены лицевой стороной вверх.

Если в автоподатчик загружено несколько страниц, то они будут подаваться, начиная с верхней, и выбрасываться лицевой стороной вниз.

Для автоматического сканирования обеих сторон документа выберите режим Double-side в программе EPSON Scan.

Убедитесь, что переключатель в левом нижнем углу с нижней стороны автоподатчика сдвинут к круглой метке, как показано ниже.

Сканирование загруженных документов подробно описано в разделе Сканирование с автоподатчиком.

[К началу]

## Загрузка документов вручную

Даже если автоподатчик установлен, то можно загружать документы и вручную.

Для загрузки документа вручную поднимите автоподатчик и положите документ на планшет. Затем опустите автоподатчик и сканируйте документ.

| Примечание:

Поднятие автоподатчика во время сканирования приведет к возникновению ошибки дополнительного оборудования и может вызвать ошибку подачи бумаги.

Всегда закрывайте автоподатчик и среднюю крышку перед сканированием или использованием автоподатчика.

[К началу]

## Сканирование с автоподатчиком

Инструкции по сканированию разделяются на два раздела: Сканирование документа целиком описывает сканирование документа или изображения целиком, а Сканирование части документа - сканирование некоторой части изображения или документа.

### Сканирование документа целиком

При сканировании документа или изображения целиком не обязательно использовать функцию предварительного просмотра. Сканер автоматически найдет и просканирует все изображение. Для сканирования изображения или документа выполните следующие действия.

| Загрузите документ в автоподатчик.

| Запустите EPSON Scan.

| Выберите из списка в верхней правой части этого окна расширенный режим Office Mode или профессиональный режим Professional Mode. Рекомендуется выбрать Office Mode.

| Убедитесь, что в главном окне EPSON Scan из списка Document Source (Источник документа) выбраны значения ADF-Single-sided (Автоподатчик - Одностороннее сканирование) или ADF-Double-sided (Автоподатчик - Двустороннее сканирование). Задайте также необходимые параметры сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать).

### Сканирование части документа

Для сканирования части документа выполните следующие действия.

| Загрузите документ(ы) в автоподатчик.

| Запустите EPSON Scan.

| Выберите из списка в верхней правой части этого окна расширенный режим Office Mode или профессиональный режим Professional Mode. Рекомендуется выбрать Office Mode.

| Убедитесь, что в главном окне EPSON Scan из списка Document Source (Источник документа) выбраны значения ADF-Single-sided (Автоподатчик - Одностороннее сканирование) или ADF-Double-sided (Автоподатчик - Двустороннее сканирование).

| Щелкните Preview (Предпросмотр). После предварительного просмотра документ будет выброшен.

|  | Примечание:

Сразу же после сканирования первой страницы вторая страница будет подана и выброшена без сканирования.

| Удерживая левую кнопку мыши, нарисуйте область выделения (рамку вокруг части документа), чтобы задать область изображения, которую нужно сканировать.

| Загрузите в автоподатчик документ(ы), который(е) нужно сканировать, включая выброшенные документы.

| Выберите параметры сканирования и щелкните кнопку Scan (Сканировать).

[К началу]

## Удаление замявшейся бумаги из автоподатчика

Если замялась бумага, прежде всего откройте крышку автоподатчика, уберите всю бумагу с планшета и определите, где замялась бумага.

### Если бумага замялась у отверстия для подачи:

Откройте левую крышку и осторожно вытащите замявшуюся бумагу из подающего механизма.

| Примечание:

Будьте осторожны и не тяните слишком сильно, иначе бумага может порваться, и удалить ее будет гораздо сложнее.

### Если бумага замялась у отверстия для выброса:

Откройте правую крышку и осторожно вытащите замявшуюся бумагу из подающего механизма.

| Примечание:

Будьте осторожны и не тяните слишком сильно. Если бумага порвется, откройте среднюю крышку и удалите бумагу, как показано ниже.

Убрав замявшуюся бумагу, закройте крышку автоподатчика.

[К началу]

## Характеристики документов

Размер бумаги | Ориентация
A3, Ledger, B4, Legal, A4, Letter, B5 или Executive, A5 | Портретная
A4, Letter, B5 или Executive, A5, | Альбомная

Вес: | 50 - 127 г/м2
Качество бумаги: | Высокосортная или термическая бумага высшего качества
Тип документа: | Документы, напечатанные на матричных или лазерных принтерах, а также факсы.

#### Требования к документам

Перед загрузкой документа убедитесь, что:

- чернила на документе высохли;

- у документа нет дыр, он не порван и не помят, и к нему ничего не прикреплено;

- на документе нет скоб или других предметов, которые могут повредить подающий механизм;

- на документе нет сгибов ближе, чем 8 мм к его краям;

- документ не сложен в несколько раз и не вставлен в рамку;

- на обратной стороне документа нет следов копировальной бумаги;

- в документе нет вырезанных областей.

#### Другие меры предосторожности

Не загружайте в автоподатчик фотографии или особо ценные оригинальные рисунки; в случае сбоя при подаче они могут помяться или повредиться.

При сканировании высококачественных цветных или полутоновых документов рекомендуется открыть автоподатчик и сканировать документы по отдельности.

[К началу]

Следующая