Дополнительное оборудование

# Использование платы сканера для интерфейса IEEE 1394

> Системные требования
> Установка платы IEEE 1394 в сканер
> Основы интерфейса IEEE 1394
> Подключение к компьютеру
> Установка ПО сканера

Дополнительная плата IEEE 1394 Scanner I/F Card (B80834) обеспечивает высокоскоростную передачу данных и гибкое подключение сканера. Она поддерживает скорость передачи данных до 400 Мб/с, а интерфейсные кабели можно подсоединять и отсоединять без выключения сканера и компьютера. Можно подсоединять несколько устройств с интерфейсом IEEE 1394 в конфигурациях гирляндной цепи или дерева.

## Требования к системе

Аппаратное обеспечение: | Компьютер с встроенным разъемом IEEE 1394 или компьютер с установленной PCI-платой IEEE 1394
ОС: | Microsoft® Windows® XP, Millennium Edition или 2000

| Примечание:

Если компьютер не оснащен встроенным портом IEEE 1394 или в нем нет платы IEEE 1394, то такую плату необходимо установить.

[К началу]

## Установка платы IEEE 1394 в сканер

Чтобы использовать сканер в качестве устройства IEEE 1394, необходимо установить в него дополнительную плату IEEE 1394 Scanner I/F Card.

| Выключите сканер. Отсоедините все шнуры питания, затем отсоедините все кабели от задней панели сканера.

| Крестообразной отверткой открутите два винта, закрепляющих крышку разъема для дополнительных плат, и снимите эту крышку. Сохраните оба винта, они понадобятся для установки крышки на место.

|  | Предостережение:

Статическое электричество может повредить электронные компоненты. Перед установкой интерфейсной платы снимите с себя статический заряд, прикоснувшись к металлическому каркасу сканера.

| Вставьте интерфейсную плату в дополнительный разъем, проведя ее по боковым направляющим.

| Закрепите ее крепежными винтами.

| Подсоедините все кабели.

[К началу]

## Основы интерфейса IEEE 1394

Плата Scanner I/F Card оснащена двумя разъемами для кабелей. Через первый плата подсоединяется к компьютеру, а через второй - к другим устройствам IEEE 1394 в гирляндной цепи или дереве. Для подсоединения используйте прилагаемый кабель. Кабель можно подсоединять без выключения питания компьютера и сканера, поскольку он удовлетворяет стандарту IEEE 1394. Кабели можно подсоединять как при включенных, так и при выключенных сканере и компьютере.

| Предостережение:

Не подсоединяйте и не отсоединяйте кабели IEEE 1394, когда сканер работает.

[К началу]

## Подключение к компьютеру

Для подсоединения сканера к компьютеру или другому устройству IEEE 1394:

| Подсоедините один конец кабеля к разъему IEEE 1394 интерфейсной платы сканера на его задней панели.

| Подсоедините другой конец этого кабеля к порту IEEE 1394 на компьютере или другом устройстве IEEE 1394.

### При подсоединении сканера прямо к комьютеру

Подсоедините кабель к порту IEEE 1394 (FireWire) на компьютере.

Другой конец кабеля подсоедините к одному из портов IEEE 1394 на установленной в сканер интерфейсной плате (можно использовать любой из разъемов).

> 1. Компьютер
> 2. Сканер

### При подсоединении сканера к компьютеру через другие устройства IEEE 1394

Если к компьютеру уже подсоединены другие устройства IEEE 1394, подсоедините сканер так, чтобы он был последним устройством в гирлянде.

> 1. Компьютер
> 2. Сканер
> 3. Устройство IEEE 1394

| Примечание:

У кабеля IEEE 1394, поставляемого с дополнительной платой IEEE 1394 Scanner I/F Card, на каждом конце находятся два шестиконтактных разъема. Если в гирлянде используются устройства IEEE 1394 с четырехконтактными разъемами, то вам понадобится переходник 6:4.

> 1. Компьютер
> 2. Сканер
> 3. Устройство IEEE 1394

| Примечание:

Подсоедините этот кабель к свободному разъему IEEE 1394, если другие устройства IEEE 1394 будут подсоединяться к сканеру.

[К началу]

## Установка ПО сканера

После описанной выше установки интерфейсной платы нужно перед подсоединением сканера к компьютеру и сканированием документов установить ПО сканера. Подробную информацию см. в Руководстве по установке.

[К началу]

Предыдущая