Информация о продукте

# Детали сканера

> Индикаторы и кнопки

> 1. крышка сканера
> 2. планшет
> 3. индикатор Error (Ошибка)
> 4. индикатор Ready (Готовность)
> 5. кнопка Power (Питание)
> 6. кнопка Start (Пуск)
> 7. каретка (в исходном положении)
> 8. крышка сенсора

> 1. порт интерфейса USB
> 2. поворотный переключатель SCSI ID
> 3. транспортировочный замок
> 4. разъем шнура питания
> 5. интерфейсные разъемы SCSI
> 6. переключатель терминатора SCSI
> 7. разъем автоподатчика
> 8. разъем для дополнительных плат

## Индикаторы и кнопки

Сканер оснащен двумя индикаторами и двумя кнопками.

> 1. кнопка Power (Питание)
> 2. кнопка Start (Пуск)
> 3. индикатор Ready (Готовность)
> 4. индикатор Error (Ошибка)

### Индикаторы

Индикаторы | Color (Цвет) | Индикатор Состояние | Значение
Ready (Готовность) | Зеленый | Вкл. | Загорается, когда сканер готов к сканированию, и мигает в процессе сканирования. В сочетании с индикатором Error загорается, мигает или гаснет в зависимости от типа произошедшей ошибки.
Мигает
Error (Ошибка) | Красный | Вкл. | В сочетании с индикатором Ready загорается, мигает или гаснет в зависимости от типа произошедшей ошибки.
Мигает

### Кнопки

Кнопка | Функция
Power (Питание) | Включает и выключает сканер.
Start (Пуск) | Если сканер подключен напрямую к компьютеру, эта кнопка может открывать окно EPSON Scan как отдельное приложение или запускать сканирование и передавать сканированное изображение в заранее назначенное вами приложение в зависимости от операционной системы и установленного программного обеспечения. При использовании сканера по сети эта кнопка выполняет те же функции, что и кнопка Scan в программе EPSON Scan.

[К началу]

Предыдущая | Следующая