Как сделать / Сканирование по сети

# Процедура сканирования по сети

> Запуск настройки EPSON Scan

EPSON Scan может работать с дополнительной сетевой платой EPSON Network Image Express Card (B80839) и предоставлять полное управление всеми функциями сканера EPSON через ЛВС. Для настройки компьютера-клиента обратитесь к разделу Настройка компьютера-клиента.

| Примечание:

Платы EPSON Network Image Express Card можно приобрести не во всех странах.

Для использования сканера по сети и передачи сканированных изображений на компьютер-клиент необходимо выполнить следующие действия.

| Установите в сканер плату Network Image Express Card. Подробности см. в Руководстве пользователя платы Network Image Express Card.

| На компьютере-клиенте в диалоговом окне EPSON Scan Settings выберите нужный сканер. Подробности см. в разделе Запуск настройки EPSON Scan.

| Запустите EPSON Scan на компьютере-клиенте.

| Запуск EPSON Scan.

| Выбор и изменение режима сканирования.

| Задайте вручную основные параметры для оптимизации качества сканирования и сканируйте изображение. См. раздел Сканирование изображения.

## Запуск настройки EPSON Scan

Прежде всего убедитесь, что сканер EPSON и плата Network Image Express Card включены и работают правильно. Для изменения настройки EPSON Scan и включения режима сканирования по сети выполните следующие действия.

| Примечание:

В Windows XP, 2000 и NT 4.0 только пользователи с правами администратора могут задавать сетевой адрес.

| Получите IP-адрес или имя компьютера для платы Network Image Express у администратора сети.

| Запустите программу EPSON Scan Settings. Щелкните Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы) (в Windows XP) или Programs (Программы) (в Windows Me, 98, 2000 и NT 4.0) и EPSON Scan, затем щелкните EPSON Scan Settings.

| Выберите ваш сканер в списке Select Scanner.

| Измените значение параметра Connection (Соединение) на Network. Введите IP-адрес или имя платы Network Image Express в поле Network Scanner Address.

| Щелкните Test, чтобы проверить соединение. Если все работает правильно, то в разделе Scanner Status (Состояние сканера) данного окна появится подтверждающее сообщение.

| Щелкните OK для сохранения изменений и закройте это диалоговое окно.

[К началу]

Предыдущая | Следующая