Обзор / Основные операции сканирования

# Сканирование изображения

> Шаг 1. Включение сканера
> Шаг 2. Расположение материалов на планшете
> Шаг 3. Запуск ПО и сканирование изображения
> Шаг 4. Сохранение результата в файле изображения

В EPSON Scan предусмотрено три режима настройки параметров сканера: Home Mode (Простой), Office Mode (Расширенный) и Professional Mode (Профессиональный). Данный раздел описывает сканирование изображения в режиме Home Mode. Этот режим позволяет сканировать изображения с типичными значениями параметров. Дополнительную информацию см. в разделе Выбор и изменение режима сканирования.

| Примечание:

Нельзя сканировать изображение, если его размер превысит доступный объем памяти или дисковое пространство. При попытке сканирования на экране появится сообщение об ошибке.

## Шаг 1. Включение сканера

Включите сканер нажатием кнопки Power. Загорится индикатор READY.

[К началу]

## Шаг 2. Расположение материалов на планшете

Откройте крышку и положите документ на планшет лицевой стороной вниз.

| Дополнительную информацию см. в разделе Размещение фотографий и документов на планшете.

[К началу]

## Шаг 3. Запуск ПО и сканирования изображения

EPSON Scan можно запускать одним из следующих способов:

- как отдельное приложение;

- из TWAIN-совместимого приложения.

В данном разделе рассказывается, как запустить приложение EPSON Scan из Photoshop Elements. Другой способ запуска EPSON Scan см. в разделе Запуск EPSON Scan.

| Что бы запустить Adobe Photoshop Elements, щелкните Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы) (в Windows XP) или Programs (Программы) (в Windows Me, 98 или 2000), затем выберите и щелкните Adobe Photoshop Elements.

| Выберите пункт Import в меню File (Файл) и выберите EPSON GT-15000. Запустится EPSON Scan.

|  | Примечание для пользователей Windows ХР:

Не выбирайте WIA-EPSON GT-15000 из меню для выбора сканера. Если вы сделаете это, то не сможете в полной мере использовать функции сканера EPSON.

| EPSON Scan автоматически выведет в окне Preview (Предпросмотр) предварительные изображения.

|  | Примечание:

Если установлен флажок Auto preview (Автоматический просмотр), предварительное сканирование начинается автоматически при запуске EPSON Scan в простом режиме. Если этот флажок снят, предварительное изображение автоматически не появляется. Щелкните Preview (Предпросмотр).

> Если вы хотите установить дополнительные параметры, щелкните Pause (Пауза), затем щелкните Options (Параметры), чтобы открыть диалоговое окно Options (Параметры). Дополнительную информацию о настройках вы найдете в оперативной справке, щелкнув кнопки Help или ? в диалоговом окне Options (Параметры).

| Задайте параметры Document Type (Тип документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (Назначение), соответствующие вашим изображениям. При необходимости просмотрите предварительные изображения, щелкнув Preview (Предпросмотр).

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости настройте изображение средствами настройки качества.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование. Сканированное изображение будет отправлено в Adobe Photoshop Elements.

| Примечание:

В зависимости от сканируемого изображения результат может не соответствовать вашим ожиданиям. В этом случае сканируйте его в режимах Office Mode (Расширенный) или Professional Mode (Профессиональный).

Информацию о последующем редактировании сканированного изображения см. в документации по используемому приложению.

[К началу]

## Шаг 4. Сохранение результата в файле изображения

После сканирования изображения не забудьте сохранить его, выполнив следующие действия.

| Выберите Save As (Сохранить как) в меню File (Файл) в Adobe Photoshop Elements.

| Введите имя файла, выберите его формат и щелкните Save (Сохранить). См. форматы файлов в следующем разделе.

#### Форматы файлов

В следующей таблице приведены некоторые распространенные форматы файлов. При сохранении файла выберите соответствующий формат, поддерживаемый вашей программой обработки изображения.

Формат (расширение файла) | Объяснение
BITMAP (*.BMP) | Стандартный формат для файлов изображений, используемый в Windows. Большинство Windows-приложений, в том числе и текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате.
JPEG (*.JPG) | Сжатый формат. Качество сжатия можно задать; формат JEPG обеспечивает относительно высокий коэффициент сжатия. Однако чем больше сжатие, тем хуже качество изображения (заметьте, что исходные данные потом восстановить нельзя). Помимо этого, качество снижается при каждом сохранении данных.
TIFF (*.TIF) | Формат, созданный для обмена данными между многими приложениями, например графическими и настольными издательскими системами. При сканировании черно-белых изображений можно указывать тип сжатия. Формат TIFF рекомендуется использовать, когда изображения требуется изменять, ретушировать и т.п.
Multi-TIFF (*.TIF) | Формат TIFF для тех случаев, когда несколько страниц сохраняются под одним именем. При сканировании документов с применением автоподатчика документов они записываются в один файл. (При использовании других форматов каждый документ сохраняется в отдельном файле.) Однако открывать файлы формата Multi-TIFF можно только в приложениях, которые его поддерживают.
PDF (*.PDF) | Формат документов, независимый от платформы. Чтобы использовать PDF-документы, необходима программа Adobe Acrobat Reader или Acrobat. При сканировании документов с применением автоподатчика документов несколько страниц записываются в один файл.

[К началу]

Предыдущая