Как сделать

# Сканирование материалов для печати

> Сканирование изображений для печати в обычном режиме
> Сканирование документов для печати в расширенном режиме
> Сканирование изображений для печати в профессиональном режиме

Если нужно печатать сканированные изображения на струйном принтере EPSON, установите выходное разрешение 300 dpi. Если разрешение будет больше 300 dpi, то принтер будет печатать дольше, а качество печати не изменится.

## Сканирование изображений для печати в обычном режиме

Выполните следующие действия для сканирования изображений для печати в простом режиме (Home Mode).

| Положите оригиналы на сканер.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> EPSON Scan автоматически выведет в окне Preview (Предпросмотр) предварительные изображения.

|  | Примечание:

Если установлен флажок Auto preview (Автоматический просмотр), предварительное сканирование начинается автоматически при запуске EPSON Scan в простом режиме. Если этот флажок снят, предварительное изображение автоматически не появляется.

| Задайте параметры Document Type (Тип документа) и Image Type (Тип изображения), соответствующие вашим изображениям.

| Задайте значение Printer (Принтер) для параметра Destination (Назначение). При необходимости просмотрите предварительные изображения, щелкнув Preview (Предпросмотр).

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

## Сканирование изображений для печати в расширенном режиме

Выполните следующие действия для сканирования документов для печати в расширенном режиме (Office Mode).

| Положите оригиналы на сканер.

| Размещение фотографий и документов на планшете

> При использовании автоподатчика для сканирования документов выполните действия из раздела Загрузка документов в автоподатчик или следующих за ним.

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> Появится следующее окно.

| Задайте параметры Image Type (Тип изображения) и Destination (Назначение), соответствующие вашим изображениям.

| Выберите 300 dpi из списка Resolution (Разрешение).

| Щелкните Preview (Предпросмотр) для предварительного просмотра изображений.

|  | Примечание:

Если предварительный просмотр не нужен, щелкните Scan (Сканировать), чтобы начать сканирование документов без просмотра.

| При необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

## Сканирование материалов для печати в профессиональном режиме

Выполните следующие действия для сканирования материалов для печати в профессиональном режиме (Professional Mode).

| Положите оригиналы на сканер.

| Размещение фотографий и документов на планшете

> При использовании автоподатчика для сканирования документов выполните действия из раздела Загрузка документов в автоподатчик или следующих за ним.

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> Появится следующее окно.

| Задайте параметры Original (Оригинал) и Image Type (Тип изображения), соответствующие вашим изображениям.

| Выберите 300 dpi из списка Resolution (Разрешение).

| Щелкните Preview (Предпросмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая