| Основная страница > Детали сканера # Панель управления Индикаторы Кнопки ЖК-дисплей На панели управления расположен ЖК-дисплей, два световых индикатора и четыре кнопки. ## Индикаторы Индикаторы состояния находятся с правой стороны ЖК-дисплея.
a. | ЖК-дисплей
b. | Индикатор ошибки
c. | Индикатор питания
Цвет | Статус индикатора | Значение
Зеленый | Горит | Готовность к сканированию
Мигает | Происходит инициализация или сканирование.
Оранжевый | Горит | Крышка сканера открыта. Подробности см. в разделе Индикаторы мигают.
Мигает | Произошла ошибка Подробности см. в разделе Индикаторы мигают.
(Нет) | Не горит | Сканер выключен
К началу ## Кнопки Кнопки расположены внизу ЖК-дисплея.
Кнопка | Функция
a. Стрелка Вниз | Прокручивает содержимое списка меню ЖК-дисплея в прямом порядке.
b. Стрелка Вверх | Прокручивает содержимое списка меню ЖК-дисплея в обратном порядке.
c. Пуск | Начинает сканирование.
d. Отмена | Отменяет сканирование.
К началу ## ЖК-дисплей Можно выбрать функцию сканирования из списка меню ЖК-дисплея. Стрелками Вверх и Вниз выберите действие. Настройка или описание выбранных действий отображается на ЖК-дисплее. Подробности см. в разделе Назначение приложения в списке меню ЖК-дисплея. Примечание для пользователей Mac OS X
Только номер действия отображается на ЖК-дисплее. Для подтверждения действия, проверьте окно Epson Event Manager. Подробнее об этом — в разделе Назначение приложений Epson Event Manager списку меню ЖК-дисплея.
К началу |