| Основная страница > Сканирование оригиналов # Сканирование с помощью панели управления
a. | ЖК-дисплей
b. | Кнопка стрелка Вниз
c. | Кнопка стрелка Вверх
d. | Кнопка Пуск
e. | Кнопка Cancel (Отмена)
Начать сканирование можно, выбрав одну из функций в списке меню ЖК-дисплея. Сканирование начнется с действия, назначенного заранее. Чтобы задать программу меню на ЖК-дисплее, обратитесь к разделу Назначение приложения в списке меню ЖК-дисплея. Примечание для пользователей Mac OS X
Только номер действия отображается на ЖК-дисплее. Для подтверждения действия, проверьте окно Epson Event Manager. Подробнее об этом — в разделе Назначение приложений Epson Event Manager списку меню ЖК-дисплея.
B&W PDF-Simplex позволяет сканировать черно-белые изображения. Сканер сканирует только одну сторону документов и сохраняет их на компьютер в один PDF-файл. Подробнее об этом — в разделе Сканирование с сохранением документа в файл PDF. Color PDF-Simplex позволяет сканировать цветные изображения. Сканер сканирует только одну сторону документов и сохраняет их на компьютер в один PDF-файл. Подробнее об этом — в разделе Сканирование с сохранением документа в файл PDF. B&W PDF-Simplex позволяет сканировать черно-белые изображения. Сканер сканирует обе стороны документов и сохраняет их на компьютер в один PDF-файл. Подробнее об этом — в разделе Сканирование с сохранением документа в файл PDF. Функция Color Jpeg to E-mail (Цветной Jpeg для E-mail) позволяет сканировать цветные изображения и прикреплять их к сообщению электронной почты. Подробнее об этом — в разделе Сканирование для отправки по электронной почте. |