| Основная страница > Сканирование оригиналов # Сканирование документов При запуске Epson Scan появляется следующее окно. Чтобы начать сканирование документов, сделайте следующее. Примечание для пользователей Mac OS X
Функция Dual Image Output недоступна.
| Загрузите только первую страницу вашего документа во входной лоток. Подробнее об этом — в разделе Загрузка документов напрямую.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Сканирование с помощью Epson Scan.
| Выберите одно из значений для параметра Document Source (Источник документа).
Односторонний: Выбирайте этот параметр при сканировании только одной стороны вашего документа. Двусторонний: Выбирайте этот параметр при сканировании обеих сторон вашего документа. Конверт для сканирования (Односторонний): Выберите этот параметр при сканировании документов нестандартной формы или мятых документов с помощью конверта для сканирования. Конверт для сканирования (Составные изображения): Выберите этот параметр для сканирования документов размера A3, B4 или US B с помощью конверта для документов. Epson Scan сканирует изображения с обеих сторон и выводит составное изображение.
| Выберите значение параметра Size (Размер), соответствующее размеру загруженных документов.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Orientation (Ориентация) и выберите ориентацию вашего документа.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Выберите Auto (Авто), Color (Цветной), Grayscale (Оттенки серого) или Black & White (Черно-белый) в качестве параметра Image Type (Тип изображения).
Примечание:
При выборе Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белый) вы также можете настроить параметр Image Option (Параметр изображения) как описано ниже.
Параметр Image Option (Параметр изображения) | Описание
None (Нет) | Параметр Image Option (Параметр изображения) не применяется
Dropout (Исключение): Red (Красный) | Отсекает красную составляющую при сканировании
Dropout (Исключение): Green (Зеленый) | Отсекает зеленую составляющую при сканировании
Dropout (Исключение): Blue (Синий) | Отсекает синюю составляющую при сканировании
Color Enhance (Улучшение цвета): Red (Красный) | Усиливает красную составляющую при сканировании
Color Enhance (Улучшение цвета): Green (Зеленый) | Усиливает зеленую составляющую при сканировании
Color Enhance (Улучшение цвета): Blue (Синий) | Усиливает синюю составляющую при сканировании
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Сканер загрузит первую страницу, Epson Scan проведет предварительное сканирование и отобразит результат в окне предварительного просмотра. Затем сканер выведет первую страницу.
| При необходимости, в окне Preview (Просмотр) можно нарисовать область выделения (рамку вокруг части документа), чтобы задать область изображения, которую нужно сканировать. Подробнее об этом — в разделе Создание области выделения в области предварительного просмотра.
| Выполните необходимые дополнительные настройки параметра Image Adjustment (Настройка изображения). Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
Примечание:
Вы можете сохранить все выбранные настройки в качестве группы пользовательских настроек, присвоив Name (Имя) и позже применить эти настройки при сканировании. Пользовательские настройки также доступны в Epson Event Manager. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan.
| Поместите первую страницу документа поверх остальных и загрузите весь документ (до 75 страниц) в сканер сканируемой стороной вниз и верхним краем в податчик.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Примечание:
Чтобы остановить сканирование, нажмите на кнопку Cancel (Отмена) на сканере.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Если во время сканирования возникли проблемы, обратитесь к разделу Проблемы с подачей бумаги. |