| Основная страница > Технические характеристики # Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
## Общие сведения
Тип сканера | Потоковый, цветной А4
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 5,100 × 21,600 пикселов при разрешении 600 dpi
Размер документа | Максимум: 216 × 914,4 мм (8,5 × 36,0 дюйма) Минимум: 52 × 73,7 мм (2,0 × 2,9 дюйма)
Подача бумаги | Загрузка бумаги рабочей стороной вниз
Вывод бумаги | Вывод изображением вниз
Вместимость | 75 листов бумаги плотностью 75 г/м2
Разрешение сканирования | 600 dpi (обычное сканирование) 600 dpi (детальное сканирование)
Выходное разрешение | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 1 - 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Интерфейс | Один высокоскоростной порт USB 2.0
Источник света | Белый светодиод
Примечание:
Максимальное разрешение сканирования с использованием матрицы CCD соответствует ISO 14473.
К началу ## Механические характеристики
Размеры | Ширина: 303,0 мм Глубина: 202,0 мм Высота: 213,0 мм
Плотность | Примерно 5,0 кг
К началу ## Электрические характеристики Примечание:
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адаптере, либо на тыльной стороне сканера.
### Сканер
| GT-S85 | GT-S55
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 24,0 В
Номинальный ток | 2,0 А
Потребляемая мощность | Рабочий режим | 45 Вт | 40 Вт
В режиме ожидания | 13 Вт
Спящий режим | 4,2 Вт
Режим отключения | 1 Вт
### Адаптер переменного тока
| Модель на 100—240 В
Модель адаптера | A421H
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 240 В
Номинальный ток | 1,2 А
Номинальная частота | 50 — 60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока 24,0 В
Номинальный выходной ток | 2,0 А
Примечание:
Модели адаптеров различаются, в зависимости от страны приобретения.
К началу ## Условия окружающей среды
Температура | Работа | от 10 до 35˚ C
Хранение | –от 25 до 60˚C
Влажность | Работа | от 10 до 80%, без конденсации
Хранение | от 10 до 85%, без конденсации
Условия для работы | Предназначен для работы в домашних и офисных помещениях. Не используйте сканер в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света
К началу ## Интерфейсы ### Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
К началу ## Соответствие стандартам и допускам ### Сканер Модель для США:
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Модель для Европы
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN 55022 класс B EN 55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
### Адаптер переменного тока Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EC Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN 60950-1 EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель для Австралии:
Безопасность | AS/NZS 60950.1
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
К началу |