| Основная страница > Обслуживание # Очистка сканера Для сохранения оптимальной работоспособности сканера, периодически очищайте его следующим образом. Предостережение
Не нажимайте на стеклянную поверхность внутри сканера слишком сильно. Не поцарапайте стекло сканера, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования. Никогда не очищайте сканер спиртом или растворителем. Эти вещества могут повредить как детали, так и сам корпус. Будьте осторожны: не пролейте жидкость в механизм сканера и на его электронные компоненты. Это может вывести механизм или электронную схему из строя. Не распыляйте смазки внутри сканера.
| Выключите сканер.
| Выньте всю бумагу из входного лотка.
| Отсоедините адаптер переменного тока от сканера.
| Протрите внешнюю поверхность сканера тканью, смоченной мягким моющим средством и водой.