| Основная страница > Решение проблем # Проблемы с качеством сканирования Вместо отсканированного изображения получаются только несколько точек На отсканированном изображении постоянно появляется линия или линия точек Прямые линии изображения получаются ступенчатыми Все изображение искажено или смазано Цветные пятна на краях изображения или цвета искажены Изображение слишком темное Появление муара на сканированном изображении Плохая точность оптического распознавания отсканированного текста Цвета отличаются от цветов оригинала На сканированном изображении появляются пустые страницы Не сканируются края оригинала ## Вместо отсканированного изображения получаются только несколько точек При сканировании с параметром Black & White (Черно-белое), измените параметр Threshold (Порог). Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. К началу ## На отсканированном изображении постоянно появляется линия или линия точек Возможно, необходимо очистить стеклянную поверхность внутри сканера. Очистите стеклянную поверхность внутри сканера. См. раздел Очистка сканера внутри. Если устранить проблему не удалось, возможно стекло сканера поцарапано. Обратитесь за помощью в сервисный центр. См. раздел Ваш дилер. Убедитесь, что сканируемая карта не имеет глянцевой поверхности. При сканировании пластиковых карт с глянцевой поверхностью, может появиться линия. К началу ## Прямые линии изображения получаются ступенчатыми Проверьте, что документ расположен во входном лотке без перекоса. К началу ## Все изображение искажено или смазано Также убедитесь, что оригинал не измят и не скручен. Убедитесь, что вы случайно не сдвинули документ или сканер во время сканирования. Удостоверьтесь, что устройство стоит на плоской устойчивой поверхности. Установите флажок Unsharp Mask (Повышение резкости). Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. К началу ## Цветные пятна на краях изображения или цвета искажены Если сканируемый документ имеет большую толщину или скручен по краям, это может вызывать нарушение цветопередачи. Закройте кромки документа бумагой, чтобы исключить попадание внешнего света. К началу ## Изображение слишком темное Проверьте настройки параметра Brightness (Яркость). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Проверьте параметры яркости и контрастности вашего монитора. К началу ## Появление муара на сканированном изображении Муар (перекрещивающаяся сетка) может появляться на отсканированных изображениях при сканировании печатных материалов. Это результат световой интерференции, которая происходит вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки.
Оригинальное изображение | С примененной функцией Descreening (Удаление растра)
Установите флажок Descreening (Удаление растра). Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. Уменьшите значение параметра Resolution (Разрешение). Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения. К началу ## Плохая точность оптического распознавания отсканированного текста Проверьте, что документ расположен во входном лотке без перекоса. Установите флажок Text Enhancement (Улучшение текста ). Настройте параметр Threshold (Порог). Выберите Black & White (Черно-белый) для параметра Image Type Тип изображения). Попробуйте отрегулировать параметр Threshold (Порог). Подробнее об этом — в разделе Преобразование сканированных документов в текст (технология OCR). Обратитесь к документации к программе распознавания текста, чтобы узнать, какие настройки вы должны использовать. К началу ## Цвета отличаются от цветов оригинала Убедитесь, что настройка параметра Image Type (Тип изображения) выбрана правильно. Подробнее об этом — в разделе Сканирование документов. Убедитесь, что вы включили функцию Embed ICC Profile (Вложение профиля ICC). В окне File Save Settings (Параметры сохранения файлов), выберите JPEG или TIFF в качестве параметра настройки Type (Тип). Щелкните Options (Параметры), затем установите флажок Embed ICC Profile (Вложение профиля ICC). Для доступа к окну File Save Settings (Параметры сохранения файла), обратитесь к разделу Настройка параметра File Save Settings (Параметры сохранения файла). Цвета на отпечатке не в точности соответствуют цветам на мониторе, так как принтеры и мониторы используют различные цветовые системы: мониторы используют RGB (red, green, blue: красный, зеленый и синий), а принтеры — CMYK (cyan, magenta, yellow, black: голубой, пурпурный, желтый и черный). К началу ## На сканированном изображении появляются пустые страницы Установите флажок Skip Blank Pages (Пропускать пустые страницы) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. К началу ## Не сканируются края оригинала Если края оригинало сканируются неправильно, для параметра Size выберите Auto 9авто) или Auto (Card/Business Card) (Авто (Карта/визитка)), щелкните кнопку Configuration (Конфигурация) и затем настройте область кадрирования для Crop Margins for Size "Auto" (обрезать поля для размера "Авто"). К началу |