| Основная страница > Работа с бумагой # Печать на непрерывной бумаге Печать с устройством протяжки Извлечение отпечатанного документа из устройства протяжки Регулировка позиции верхней кромки листа Подача бумаги до края отрыва С устройством протяжки принтер может печатать на непрерывной бумаге. ## Печать с устройством протяжки При использовании устройства протяжки целесообразно в режиме установок по умолчанию включить функцию автоматического отрыва (установить значение On). См. раздел Об установках по умолчанию для вашего принтера. Для загрузки бумаги в устройство протяжки выполните следующие действия:
| Убедитесь, что принтер выключен. Снимите заднюю крышку и переведите рычаг освобождения бумаги в положение, соответствующее непрерывной бумаге.
| Освободите правую звездочку, потянув вперед фиксаторы.
| Установите правую звездочку таким образом, чтобы она соответствовала ширине бумаги, но не фиксируйте ее.
| Убедитесь, что бумага имеет чистые ровные края. Откройте крышки звездочек. Совместите первые перфорации на бумаге с зубьями звездочек и закройте крышки.
| Передвиньте правую звездочку таким образом, чтобы устранить малейшее провисание бумаги, после чего зафиксируйте положение звездочки. Теперь бумага находится в положении парковки.
Примечание:
Принтер начнет печать с отметки . Отрегулируйте бумагу с помощью метки начала ().
* позиция начала печати Внимание!
Рукоятку подачи бумаги, находящуюся на принтере справа, следует использовать для устранения заклинивания бумаги только при выключенном принтере. В противном случае можно повредить принтер или сбить настройку начала страницы.
| Для отделения входящей бумаги от отпечатанной прикрепите заднюю крышку, держа ее горизонтально и совместив вырезы с монтажными выступами на принтере. Затем сдвиньте заднюю крышку в сторону передней части принтера до щелчка.
| Включите принтер.
| Чтобы перевести бумагу в положение загрузки, нажмите кнопку LF/FF. Когда на принтер поступят данные, печать начнется автоматически.
| По окончании печати выполните действия, указанные в следующем разделе, чтобы оторвать отпечатанный документ. Если первая отпечатанная строка на странице напечатана слишком высоко или слишком низко, можно отрегулировать ее положение с помощью функции точной настройки. См. раздел Регулировка позиции верхней кромки листа.
Внимание!
Никогда не используйте рукоятку для настройки позиции начала страницы. Это может повредить принтер или привести к потере принтером позиции начала страницы.
Если передать на принтер дополнительные данные, бумага автоматически будет прокручена в положение загрузки. К началу ## Извлечение отпечатанного документа из устройства протяжки Чтобы извлечь отпечатанный документ, выполните следующие действия:
| Нажмите кнопки Load/EjectPausePause.
| Оторвите напечатанный документ, используя для этого край отрыва крышки принтера.
Примечание:
Если перфорация бумаги не выровнена по краю отрыва, можно настроить позицию отрыва с помощью функции точной настройки. См. раздел Регулировка положения отрыва.
Внимание!
Никогда не используйте рукоятку для настройки позиции отрыва. Это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции отрыва. Не касайтесь ножа на блоке натяжения бумаги.
| При продолжении печати принтер автоматически подает бумагу обратно таким образом, чтобы печать началась на верхней кромке листа.
Чтобы подать непрерывную бумагу в положение готовности, в котором ее можно вынуть, нажмите кнопку Load/Eject. Потом откройте крышки звездочек устройства протяжки и выньте бумагу. Внимание!
Перед нажатием кнопки Load/Eject всегда отрывайте напечатанный документ. Подача назад сразу нескольких страниц может привести к заклиниванию бумаги.
К началу ## Регулировка позиции верхней кромки листа Положение начала страницы – это положение по вертикали на странице, с которого принтер начинает печать. Если напечатанный текст расположен слишком высоко или слишком низко, можно отрегулировать положение начала страницы с помощью функции точной настройки. Выполните следующие действия: Внимание!
Никогда не используйте рукоятку для настройки позиции начала страницы. Это может повредить принтер или привести к потере принтером позиции начала страницы.
Примечание:
Установленная позиция верхней кромки листа сохраняется до следующего ее изменения, даже если вы выключаете принтер. Настройка положения верхнего поля страницы, сделанная в приложении, имеет преимущество перед положением начала страницы, установленным в принтере с помощью функции точной настройки. Если необходимо, отрегулируйте положение верхней кромки листа в настройках приложения.
| Убедитесь, что принтер включен.
| При необходимости загрузите бумагу, как описано выше в этой главе.
| Откройте крышку принтера.
| Нажмите и удерживайте кнопку Pause в течение примерно трех секунд. Индикатор Pause начнет мигать, и принтер войдет в режим точной настройки.
| Нажимайте кнопку LF/FF для перемещения положения начала страницы ниже на странице или кнопку Load/Eject для перемещения положения начала страницы выше на странице.
* пластиковая крышка ленты Примечание:
В принтере предусмотрены минимальное и максимальное положения начала страницы. Если попытаться выставить это положение за установленными пределами, принтер подаст предупреждающий сигнал и перестанет двигать бумагу. Когда бумага дойдет до положения начала страницы, установленного по умолчанию, принтер также подает предупредительный сигнал и на мгновение останавливает бумагу. При регулировке положения начала страницы для увеличения точности можно сверяться с положением по умолчанию.
Сначала отметьте точку в 2,5 мм (0,1 дюйма) над перфорацией бумаги. Затем расположите бумагу таким образом, чтобы отметка находилась на уровне верхнего края пластиковой крышки ленты. Это обеспечит поле 8,5 мм (0,33 дюйма) на следующей странице, т.е. принтер начнет печать на 8,5 мм (0,33 дюйма) ниже перфорации. Если отметить точку на 2,5 мм (0,1 дюйма) выше перфорации, поле на следующей странице составит 8,5 мм (0,33 дюйма). A: 2,5 мм (0,1 дюйма) B: 8,5 мм (0,33 дюйма)
| После установки положения начала страницы нажмите кнопку Pause, чтобы выйти из режима точной настройки.
К началу ## Подача бумаги до края отрыва Функция отрыва позволяет по окончании печати подавать бумагу до края отрыва. Потом напечатанный документ можно будет легко оторвать. Перед продолжением печати принтер автоматически передвинет бумагу таким образом, чтобы печать начиналась у начала страницы, что позволяет экономить бумагу, которая при обычной печати тратится зря. Как описано ниже, функцию отрыва можно использовать двумя способами: вручную, нажимая на кнопки принтера Load/Eject и Pause, или автоматически, включив режим автоматического отрыва. ### Использование кнопок Load/Eject и Pause Когда принтер закончит печатать документ, убедитесь, что горит только индикатор Power . Затем нажмите кнопки Load/Eject и Pause. Принтер подаст бумагу до края отрыва. ### Автоматическая подача бумаги до положения отрыва Чтобы автоматически подавать напечатанный документ в положение отрыва, включите режим автоматического отрыва и в режиме установок по умолчанию выберите соответствующую длину страницы для непрерывной бумаги. Инструкции см. в разделе Изменение стандартных параметров. Если включена функция автоматического отрыва, то принтер будет автоматически подавать бумагу до положения отрыва каждый раз, когда получит полную страницу данных или команду прогона страницы, после которой не будет данных. ### Регулировка положения отрыва Если перфорация бумаги не выровнена по краю отрыва, то с помощью функции точной настройки можно переместить перфорацию к позиции отрыва. Регулировка положения линии отрыва: Внимание!
Никогда не используйте рукоятку для настройки позиции отрыва. Это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции отрыва.
Примечание:
Установленное положение линии отрыва сохраняется до следующего его изменения даже при выключении принтера.
| Убедитесь. что горит только индикатор Power . Для подачи бумаги до положения отрыва может потребоваться нажатие кнопок Load/Eject и Pause.
| Нажмите и удерживайте кнопку Pause в течение примерно трех секунд. Индикатор Pause начнет мигать, и принтер войдет в режим точной настройки.
| Нажимайте кнопку LF/FF, чтобы подать бумагу назад, или кнопку Load/Eject, чтобы подать бумагу вперед, до тех пор пока перфорация бумаги не будет выровнена по краю отрыва.
* край отрыва Примечание:
В принтере предусмотрены минимальное и максимальное положения линии отрыва. При попытке отрегулировать положение линии отрыва за их пределами принтер подаст предупреждающий сигнал и перестанет двигать бумагу.
| После установки положения начала страницы нажмите кнопку Pause, чтобы выйти из режима точной настройки.
| Оторвите напечатанные листы.
Когда вы продолжаете печать, принтер автоматически подает бумагу обратно таким образом, чтобы печать началась на верхней кромке листа. К началу |