| Основная страница > Глоссарий # Глоссарий ASCII American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код для обмена информацией). Стандартизованная система кодирования, присваивающая буквам и символам числовые коды. auto line feed (автоматический перевод строки) Когда в режиме установки стандартных параметров включен этот параметр, то к каждому коду возврата каретки (CR) будет автоматически добавляться код перевода строки (LF). bidirectional printing (двунаправленная печать) Режим печати, при котором печатающая головка печатает в обоих направлениях (двунаправлено). Этот режим ускоряет печать, но может ухудшить точность выравнивания по вертикали. Двунаправленная печать - стандартный режим печати этого принтера. buffer (буфер) Часть памяти принтера, которая используется для хранения данных, выводимых на печать. character table (кодовая таблица символов) Набор букв, цифр и символов, которые составляют множество знаков, используемых в конкретном языке. characters per inch (cpi) (символов на дюйм) Единица измерения размера текстовых символов. сжатая печать Эта функция уменьшает объем данных. Объем данных для печати можно уменьшить до 75 %. continuous paper (непрерывная бумага) Бумага, имеющая по обеим сторонам отверстия, предназначенные для протяжки с помощью звездочек, а также перфорированная между страницами. Поставляется уложенной в стопки. Другое название - фальцованная бумага. control code (управляющие коды) Специальные коды, используемые для управления работой принтера, например, для выполнения возврата каретки или перевода строки. cpi Единица измерения размера текстовых символов. data dump Средство для поиска и исправления ошибок, которое позволяет опытным пользователям устанавливать причину коммуникационных проблем между принтером и компьютером. Когда принтер находится в режиме шестнадцатеричной печати, он распечатывает каждый получаемый код в шестнадцатеричном виде и в виде символа ASCII. Также называется "шестнадцатеричный дамп". default (по умолчанию) Значения установок, которые действуют при включении оборудования, при его сбросе или инициализации. dithering (размывание) Способ размещения точек на странице для имитации тени или тона. dot matrix (матричный) Метод печати, при котором каждая буква или символ формируются из шаблона (матрицы) отдельных точек. draft (черновой) Способ печати, используемый вашим принтером, когда в качестве шрифта вы выбираете Draft. Черновой шрифт для повышения скорости печати использует меньшее количество точек на каждый символ. driver (программа-драйвер) Программа, которая передает команды, позволяющие использовать функции конкретного принтера. ESC/P® Аббревиатура для Epson Standard Code for Printers (стандартный код для принтеров Epson). Система команд, которую использует компьютер для управления принтером. Эта система является стандартной для всех принтеров корпорации EPSON и поддерживается большинством программ для персональных компьютеров. ESC/P 2™ Усовершенствованная версия языка команд принтера ESC/P. Команды этого языка поддерживают возможности лазерных принтеров, такие, как масштабируемые шрифты и улучшенная графика. fanfold paper (фальцованная бумага) Бумага, имеющая по обеим сторонам отверстия, предназначенные для протяжки с помощью звездочек, а также перфорированная между страницами. Поставляется уложенной в стопки. Другое название - бумажная лента. font (шрифт) Набор символов заданного начертания, имеющий определенное название. Например, Roman или Sans Serif. form feed (FF) (прогон страницы) Управляющий код и кнопка панели управления, которые протягивают бумагу к верхней границе следующей страницы. halftoning (создание полутонов) Метод использования точечного растра для представления изображения. Этот метод позволяет создавать различные оттенки серого цвета, используя только черные точки, или почти неограниченное число цветов, используя только несколько цветов для точек. hex dump (шестнадцатеричная печать) Средство для поиска и исправления ошибок, которое позволяет опытным пользователям устанавливать причину коммуникационных проблем между принтером и компьютером. Когда принтер находится в режиме шестнадцатеричной печати, он распечатывает каждый получаемый код в шестнадцатеричном виде и в виде символа ASCII. Также называется дамп данных. высокоскоростной черновой режим Режим черновой печати, который вы можете выбрать, задавая параметры по умолчанию. Высокоскоростной черновой режим использует минимум точек для построения символа, что приводит к исключительно высокой скорости печати. interface (интерфейс) Соединение компьютера с принтером, по которому на принтер передаются данные для печати. landscape (альбомная) Печать, ориентированная вдоль широкой стороны страницы. При этой ориентации предполагается, что ширина страницы больше ее высоты, что бывает полезно при печати электронных таблиц. качественный режим (LQ) Режим печати, используемый вашим принтером, когда выбран шрифт, отличный от Draft (чернового). Печать качественными шрифтами обеспечивает лучшую читаемость и вид напечатанного текста, за счет замедления скорости печати. line feed (LF) (перевод строки) Управляющий код и кнопка панели управления, передвигающие бумагу на одну строку вперед. позиция загрузки Позиция, на которую бумага загружается автоматически. micro adjust (точная настройка) Функция принтера, позволяющая более точно настроить позиции отрыва и верхней границы страницы. положение бумаги Существует три положения бумаги для непрерывной печати: позиция готовности, позиция отрыва и позиция верхней границы страницы. pitch (шаг) Размер шрифта, который измеряется в символах на дюйм (cpi). Стандартно используется шаг 10 cpi. валик Черный гладкий валик, поддерживающий бумагу во время печати. portrait (книжная) Печать, ориентированная вдоль узкой стороны страницы (в противоположность альбомной, при которой печать ориентируется вдоль широкой стороны страницы). Это стандартная ориентация для печати писем или документов. printer driver (драйвер принтера) Программа, которая посылает команды, позволяющие использовать функции конкретного принтера. позиция начала печати Горизонтальная позиция бумаги, которую принтер опознает как первый столбец для печати. Настройку позиции начала печати можно выполнить с панели управления. пропорциональный шрифт Шрифт, в котором знаки занимают по горизонтали различное пространство в зависимости от ширины символов. То есть буква M в верхнем регистре занимает больше места по горизонтали, чем буква l в нижнем регистре. рекомендованная область печати Область страницы, на которой может печатать принтер. Она меньше физического размера страницы на величину границ. reset (сброс) Для возврата принтера к его стандартным параметрам. resolution (разрешение) Мера количества деталей, которые могут быть отображены при печати. Разрешение напечатанного изображения измеряется числом точек на дюйм (dpi). self test (внутренний тест, самотест) Метод проверки правильности работы принтера. При запуске внутреннего теста принтер печатает символы, хранящиеся в его постоянном запоминающем устройстве (ROM, Read Only Memory). standby position (позиция готовности) Позиция непрерывной бумаги, когда она заправлена в подающий трактор, но не загружена в принтер. отрыв Кнопка на панели управления, которая подает перфорацию бумажной ленты на позицию отрыва, а затем перемещает бумагу назад, к верхней кромке новой страницы. позиция отрыва Позиция, на которую принтер подает бумагу при включенном режиме Auto tear-off (Автоматический отрыв). С помощью функции Micro Adjust (Микронастройка) вы можете настраивать позицию таким образом, чтобы перфорация бумаги попадала на край отрыва принтера. позиция начала страницы Позиция бумаги, которую принтер опознает как первую строку для печати. По умолчанию это позиция верхнего поля. unidirectional printing (однонаправленная печать) Режим, при котором печатающая головка печатает только при движении в одном направлении. Однонаправленная печать полезна для печати графики, поскольку она обеспечивает более точное вертикальное выравнивание. Вы можете выбрать однонаправленную печать, используя в принтере режим установок по умолчанию. |