| Основная страница > Информация об изделии # Чистка принтера Для поддержания принтера в оптимальном рабочем состоянии его следует тщательно чистить несколько раз в год. Для чистки принтера выполните следующие действия:
| Выньте из принтера всю загруженную бумагу. Убедитесь, что принтер выключен.
| Если установлен держатель рулонной бумаги (не входит в комплект поставки), снимите его.
| Используя мягкую кисть, тщательно удалите с внешней стороны корпуса принтера всю пыль и грязь.
| Если на внешней стороне корпуса принтера все еще осталась пыль или грязь, протрите их чистой мягкой материей, слегка смоченной в нейтральном моющем средстве, разведенном в воде. Следите, чтобы крышка принтера и передняя крышка были закрыты. Это предотвратит попадание воды внутрь принтера.
Внимание:
Никогда не используйте для чистки принтера спирт или растворитель. Эти химикаты могут повредить компоненты принтера, а также его корпус. Соблюдайте осторожность, чтобы внутрь на механизмы принтера или на его электронные компоненты не попала вода. Не используйте жесткую или абразивную кисть. Не распыляйте внутри принтера смазочные вещества. Неподходящие смазочные вещества могут испортить механизм принтера. Если вы полагаете, что принтер нуждается в смазке, обратитесь к дилеру EPSON.