| Основная страница > Дополнительные принадлежности и расходные материалы # Замена картриджа с красящей лентой Картридж с красящей лентой EPSON Замена картриджа с красящей лентой ## Картридж с красящей лентой EPSON Когда печать становится бледной, необходимо заменить картридж с красящей лентой. Картриджи с красящей лентой фирмы EPSON разработаны и выпускаются для правильной работы с принтером EPSON. Они обеспечивают правильность работы и долгий срок службы печатающей головки и других деталей принтера. Продукция других фирм (не EPSON) может привести к повреждению принтера, причем такое повреждение не является гарантийным случаем. Ваш принтер использует следующий картридж с красящей лентой:
Картридж с черной красящей лентой фирмы EPSON: | S015624
К началу ## Замена картриджа с красящей лентой Для установки или замены картриджа с красящей лентой выполните следующие действия:
| Убедитесь, что принтер выключен.
Внимание:
Если вы только что использовали принтер, печатающая головка может быть горячей; дайте ей остыть в течение нескольких минут перед заменой картриджа с красящей лентой.
| Вертикально откройте крышку принтера.
Примечание:
Если используется держатель рулонной бумаги (не входит в комплект поставки), откройте крышку держателя.
| Выньте блок натяжения бумаги. Не касайтесь ножа на блоке натяжения бумаги.
| Убедитесь, что печатающая головка находится в центре принтера. (Если это не так, включите и вновь выключите принтер.) Вытащите картридж красящей лентой из принтера.
Примечание:
Не касайтесь белого кабеля внутри принтера.
| Вытащите новый картридж с красящей лентой из упаковки.
| Поверните рукоятку натяжения ленты по стрелке, чтобы устранить малейшее провисание ленты, как показано выше.
| Вставьте картридж его в принтер, как показано ниже, затем с усилием нажмите на оба конца картриджа, чтобы пластмассовые выступы вошли в предназначенные для них прорези принтера.
| Тонким предметом (например, шариковой ручкой) заправьте ленту в печатающую головку и направляющей для ленты.
| Поверните рукоятку натяжения красящей ленты по стрелке, чтобы довести ее до места. Лента не должна скручиваться и морщиться.
| Установите блок натяжения бумаги. Сначала установите выступающую секцию (1) в паз, затем поверните блок натяжения бумаги вперед, чтобы установить в паз вторую выступающую секцию (2).
Примечание:
Если используется держатель рулонной бумаги (не входит в комплект поставки), прикрепите блок натяжения бумаги и закройте крышку держателя.
| Закройте крышку принтера.
К началу |