| Основная страница > Информация об изделии # Транспортировка принтера Если вам нужно транспортировать ваш принтер на некоторое расстояние, то осторожно упакуйте его, используя для этого его оригинальную коробку и упаковочные материалы. Для упаковки принтера в его оригинальные упаковочные материалы выполните следующие действия: Внимание:
Для удаления картриджа с красящей лентой необходимо передвинуть печатающую головку вручную. Если принтер только что работал, то печатающая головка может быть слишком горячей.
| Удалите из принтера всю загруженную бумагу. Убедитесь, что принтер выключен.
| Выдерните сетевой кабель из электрической розетки, а затем отсоедините от принтера интерфейсный кабель.
| Если на принтере установлены дополнительные устройства, то удалите их и упакуйте в их оригинальные коробки.
| Убедитесь, что печатающая головка остыла. Затем снимите картридж с красящей лентой, как описано в разделе Замена картриджа с красящей лентой.
| Запакуйте принтер, картридж с красящей лентой и (если нужно) сетевой кабель в оригинальную упаковку и уложите в оригинальную коробку принтера.