| Основная страница > Решение проблем # Использование индикации об ошибках Многие часто возникающие проблемы можно идентифицировать по индикаторам на панели управления. Если принтер прекратил работу и один или несколько индикаторов на панели управления светятся, мигают, или принтер подает звуковые сигналы - используйте следующую таблицу для определения и устранения проблемы. Если вы не можете устранить проблему с помощью этой таблицы, то обратитесь к разделу Проблемы и решения.
Индикаторы | Звуковые сигналы | Проблема
Решение
Pause | – | Принтер находится в состоянии паузы.
Нажмите кнопку Pause для продолжения печати.
| В тракте прохождения бумаги в настоящий момент находится лист из другого источника бумаги.
Чтобы извлечь лист из тракта прохождения бумаги, переведите рычаг освобождения бумаги назад в соответствующее положение и нажмите кнопку Load/Eject. Затем верните рычаг в положение, в котором его необходимо использовать. При необходимости нажмите кнопку Pause, чтобы выключить индикатор Pause.
Paper Out Pause |  | В выбранном податчике нет бумаги.
Загрузите бумагу в принтер. Затем, при необходимости, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить индикатор Pause.
| Бумага неправильно загружена.
Извлеките бумагу и загрузите ее еще раз. Инструкции по загрузке бумаги приведены в разделе Печать на непрерывной бумаге. Затем, при необходимости, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить индикатор Pause.
Paper Out Pause |  | Непрерывная бумага не протягивается до положения готовности.
Оторвите по перфорации напечатанный документ, затем нажмите кнопку Load/Eject. Принтер подаст бумагу в положение готовности. При необходимости нажмите кнопку Pause, чтобы выключить индикатор Pause.
Pause | – | Перегрелась печатающая головка.
Подождите несколько минут. Когда печатающая головка достаточно остынет, принтер автоматически продолжит печать.
Все индикаторы на панели управления |  | Неизвестная ошибка принтера.
Выключите принтер на несколько минут, затем вновь включите его. Если ошибка повторится, обратитесь к продавцу.
= горит, = мигает = короткая последовательность звуковых сигналов (три сигнала) = длинная последовательность звуковых сигналов (пять сигналов) Примечания:
Если вы нажмете кнопку панели управления, когда соответствующая функция недоступна, принтер издаст один звуковой сигнал.