| Основная страница > Информация об изделии # Характеристики принтера Механические характеристики Электронные характеристики Электрические характеристики Окружающие условия Бумага Рекомендуемая область печати ## Механические характеристики
Метод печати: | 24-игольчатая ударная точечная матрица
Скорость печати: | Высокоскоростной черновой режим | 300 символов в секунду при плотности 10 символов на дюйм 360 символов в секунду при плотности 12 символов на дюйм
Черновой режим | 225 символов в секунду при плотности 10 символов на дюйм 270 символов в секунду при плотности 12 символов на дюйм 337 символов в секунду при плотности 15 символов на дюйм
Черновая со сжатием | 192 символов в секунду при плотности 17 символов на дюйм 225 символов в секунду при плотности 20 символов на дюйм
Качественная печать LQ | 75 символов в секунду при плотности 10 символов на дюйм 90 символов в секунду при плотности 12 символов на дюйм 112 символов в секунду при плотности 15 символов на дюйм
Качественная печать со сжатием | 128 символов в секунду при плотности 17 символов на дюйм 150 символов в секунду при плотности 20 символов на дюйм
Направление печати: | Двунаправленная печать текста и графики с логическим поиском. Однонаправленная печать текста или графики может быть выбрана программно.
Интервал между строками: | 1/6 дюйма или программируемый с приращением 1/360 дюйма
Печатаемые столбцы: | 50 столбцов (при плотности 10 символов на дюйм)
Разрешение: | 360 × 180 dpi (максимум)
Способ подачи бумаги: | Подача трением (сзади) Через устройство подачи (сзади)
Податчик: | Устройство подачи сзади Держатель рулонной бумаги (не входит в комплект поставки)
Скорость подачи бумаги: | Непрерывная | 53 мм/с при межстрочном расстоянии 1/6 дюйма (3,6 дюймов/с)
Надежность: | Общий объем печати | 20 миллионов строк (не считая печатающую головку) Среднее время наработки на отказ 10000 часов (при 25% нагрузке)
Срок службы печатающей головки | Примерно 200 млн. ударов на иглу
Размеры | Только принтер: Высота Ширина Глубина | 153 мм (6,0 дюймов) 275 мм (10,8 дюймов) (с рукояткой) 240 мм (9,4 дюйма)
С держателем рулонной бумаги (не входит в комплект поставки): Высота Ширина Глубина | 247 мм (9,7 дюйма) 275 мм (10,8 дюймов) (с рукояткой) 282 мм (11,1 дюйма)
Масса: | около 3,3 кг (7,3 фунта)
Красящая лента: | Картридж с черной красящей лентой (S015624)
Срок службы ленты (LQ, 10 символов на дюйм, 48 точек/символ) | Черная лента | 3 миллиона символов
Уровень шума: | Примерно 54 дБ (A) (согласно ISO 7779)
К началу ## Электронные характеристики
Интерфейсы: | Один стандартный двунаправленный 8-разрядный параллельный интерфейс IEEE -1284 с поддержкой полубайтового режима, один интерфейс USB 2.0
Буфер: | 64 Кб
Встроенные шрифты: | Растровые шрифты: EPSON Draft 10, 12, 15 символов на дюйм EPSON Roman 10, 12, 15 символов на дюйм, пропорциональный EPSON Sans Serif 10, 12, 15 символов на дюйм, пропорциональный EPSON Courier 10, 12, 15 символов на дюйм EPSON Prestige 10, 12 символов на дюйм EPSON Script 10 символов на дюйм EPSON OCR-B 10 символов на дюйм EPSON Orator 10 символов на дюйм EPSON Orator-S 10 символов на дюйм EPSON Script C пропорциональный
Масштабируемые шрифты: EPSON Roman 10,5, 8-32 пунктов (каждые 2 пункта) EPSON Sans Serif 10,5, 8-32 пунктов (каждые 2 пункта) EPSON Roman Т 10,5, 8-32 пунктов (каждые 2 пункта) EPSON Sans Serif H 10.5, 8-32 пунктов (каждые 2 пункта)
Шрифты для штриховых кодов: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Таблицы символов: | Одна таблица курсива и 43 таблиц графических символов: Таблица курсива, PC437 (США, Европа стандарт), PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC861 (исландский), PC865 (северный), PC863 (канадский французский), BRASCII, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8, PC858, ISO 8859-15, PC437 Greek, PC852 (Восточная Европа), PC853 (турецкий), PC855 (кириллица), PC857 (турецкий), PC866 (русский), PC869 (греческий), MAZOWIA (Польша), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (латиница/греческий), ISO Latin 1T (турецкий), Bulgaria (болгарский), Estonia (Эстония), PC 774 (LST 1283:1993), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (латышский), PC866UKR (Украина), PC771 (Литва), PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251, PC 864 (арабский), PCAPTEC (арабский), PC708 (арабский), PC720 (арабский), PCAR 864 (арабский)
Наборы символов: | 14 международных и один дополнительный набор символов: USA, France, Germany, UK, Denmark I, Sweden, Italy, Spain I, Japan, Norway, Denmark II, Spain II, Latin America, Korea, Legal Последние 7 наборов можно выбрать только командой ESC R.
К началу ## Электрические характеристики
| Модель на 220-240 В
Диапазон входного напряжения | Переменный ток: 198 – 264 В
Диапазон номинальной частоты | 50-60 Гц
Диапазон входной частоты | 49,5-60,5 Гц
Номинальный ток | 0,3 A (максимально 0,9 A в зависимости от типа символов)
Потребляемая мощность | Около 20 Вт (оригинальный тестовый шаблон) Около 2,3 Вт в спящем режиме* 0 Вт в выключенном состоянии
* Спящий режим: принтер переходит в него, если в течение 4 минут и 30 секунд соблюдаются следующие условия: - принтер не остановлен, ошибки отсутствуют; - данные во входном буфере отсутствуют. К началу ## Окружающие условия
| Температура (без конденсата) | Относительная влажность (без конденсата)
Эксплуатация | От 5 до 35˚C (от 41 до 95˚F) | От 10 до 80 %
При хранении | От -30 до 60˚C (от -22 до 140˚F) | От 0 до 85 %
К началу ## Бумага Примечание:
Бумагу из вторсырья следует использовать только при нормальных условиях температуры и влажности, приведенных ниже: Температура: От 15 до 25 ˚C (от 59 до 77 ˚F) Относительная влажность: От 30 до 60 % Не загружайте в принтер бумагу, которая была ранее сложена, повреждена, смята или свернута.
Непрерывная бумага (стандартная и многоэкземплярная): подача сзади
Ширина | 101,6–152,4 мм (4,0–6,0 дюйма)
Длина (одна страница) | 101,6–558,8 мм (4,0-22,0 дюйма)
Количество копий | один оригинал и до двух копий
Толщина | 0,065–0,25 мм (0,0025–0,0098 дюйма)
Вес (не многоэкземплярная) | 52–82 г/м² (14–22 фунтов)
Вес (один лист многоэкземплярной формы) | 40–58 г/м² (12–15 фунтов)
Соединение | С точечным склеиванием или гофрировка с обеих сторон
Рулонная бумага: подача сзади при установленном держателе рулонной бумаги (не входит в комплект поставки)
Ширина | 101,6–127 мм (4,0–5,0 дюйма)
Толщина | 0,065–0,09 мм (0,0025–0,0035 дюйма)
Вес | 52–82 г/м² (14–22 фунтов)
К началу ## Рекомендуемая область печати Примечание:
Для получения оптимальных результатов печатайте в пределах рекомендуемой области. Печать за пределами этой области не гарантируется.
Непрерывная бумага:
A | Минимальные размеры верхнего и нижнего полей (выше и ниже перфорации) равны 4,2 мм (0,17 дюйма).
B | Минимальные размеры левого и правого полей равны 13 мм (0,51 дюйма). Максимальная ширина составляет 152,4 мм (6,0 дюйма), максимальная ширина печати 127,0 мм (5,0 дюйма).
Рулонная бумага:
A | Минимальный размер верхнего поля равен 4,2 мм (0,17 дюйма).
B | Минимальный размер левого поля равен 3,0 мм (0,12 дюйма). Минимальный размер правого поля равен 3,0 мм (0,12 дюйма). Максимальная ширина области печати равна 121,0 мм (4,8 дюйма).
К началу |