| Основная страница > Решение проблем # Распечатка внутреннего теста Запуск внутреннего теста принтера поможет вам определить источник проблемы: проблема с принтером или проблема с компьютером. Если тестовая распечатка удовлетворительна, значит, принтер работает правильно, и проблема, возможно, кроется в параметрах драйвера вашего принтера, параметрах приложения, в компьютере или интерфейсном кабеле. (Убедитесь, что вы используете экранированный интерфейсный кабель.) Если тестовая распечатка неудовлетворительна, значит, проблема заключается в принтере. Возможные причины и способы устранения проблем см. в разделе Проблемы и решения. Тестовую распечатку можно сделать на отдельных листах или на непрерывной бумаге. Инструкции по загрузке бумаги приведены в разделе Печать на непрерывной бумаге или Держатель рулонной бумаги. Внимание!
Для тестовой печати следует использовать непрерывную бумагу шириной 6 дюймов или рулонную бумагу шириной 5 дюймов. В противном случае печатающая головка будет печатать на валике.
Следуйте нижеприведенным инструкциям для выполнения внутреннего теста:
| Если используется непрерывная бумага, убедитесь, что она загружена и рычаг освобождения бумаги установлен в правильное положение. Выключите принтер.
Внимание!
Каждый раз между выключением и включением принтера ждите не менее пяти секунд, иначе принтер может выйти из строя.
| Для выполнения теста включите принтер, удерживая кнопку LF/FF или Load/Eject.
При нажатии кнопки LF/FF тест печатается в режиме черновика, при нажатии кнопки Load/Eject – в режиме LQ.
| Через несколько секунд принтер автоматически загрузит бумагу и начнет тестовую распечатку. Будут напечатаны последовательности символов.
Примечание:
Для временной приостановки тестовой печати нажмите кнопку Pause. Для продолжения теста нажмите кнопку Pause еще раз.
| Чтобы завершить выполнение внутреннего теста, нажмите кнопку Pause для остановки печати. Если в принтере осталась бумага, то для извлечения напечатанной страницы нажмите кнопку Load/Eject. Выключите принтер.
Внимание!
Не выключайте принтер во время проведения внутреннего теста. Перед отключением принтера всегда нажимайте кнопку Pause для остановки печати и Load/Eject для извлечения отпечатанной страницы.