| Основная страница > Программное обеспечение принтера # Настройка вашего принтера для работы в сети Совместное использование принтера Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера Настройка для клиентов ## Совместное использование принтера В этом разделе рассказывается, как совместно использовать принтер в стандартной сети Windows. Компьютеры в сети могут совместно использовать принтер, который непосредственно подключен к одному из этих компьютеров. Остальные компьютеры являются клиентами, которым для совместного использования принтера с принт-сервером нужно разрешение. Клиенты используют принтер через принт-сервер. Вам, в соответствии с версиями операционной системы Windows и вашими правами доступа к сети, нужно задать соответствующие установки для принт-сервера и для клиентов. См. раздел Настройка вашего принтера для работы в сети. См. раздел Настройка для клиентов. Примечание:
При совместном использовании принтера настройте EPSON Status Monitor 3 таким образом, чтобы принтер можно было контролировать с сервера печати и компьютеров-клиентов. См. раздел Настройка EPSON Status Monitor 3. При подключении к совместно используемому принтеру в среде Windows XP сообщения об ошибках и предупреждения во время печати не отображаются. Эта проблема решается путем установки пакета обновления Windows XP Service Pack 1 или более поздней версии. При подключении к сетевому принтеру через маршрутизатор в некоторых случаях (в зависимости от настроек маршрутизатора) во время печати могут отсутствовать сообщения об ошибках и предупреждения. Принт-сервер и клиенты должны быть установлены в одной и той же сети, и для них заранее должно быть установлено одно и то же управление сетью. Картинки экранов на последующих страницах могут быть разными для разных версий ОС Windows.
К началу ## Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера Чтобы настроить сервер печати, выполните следующие действия. Примечание:
Эти действия необходимо осуществлять с учетной записью администратора на локальном компьютере.
| Сервер печати в Windows 7: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Devices and Printers (Устройства и принтеры).
Сервер печати в Windows Vista: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), Hardware and Sound (Оборудование и звук) и Printers (Принтеры). Сервер печати в Windows XP Professional: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Сервер печати в Windows XP Home Edition: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Сервер печати в Windows 2000: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Settings (Настройка), затем Printers (Принтеры).
| В Windows 7: Щелкните правой кнопкой мыши по значку принтера, выберите Printer Properties (Свойства принтера), затем в открывшемся окне выберите вкладку Sharing (Общий доступ).
В Windows Vista, или XP или 2000: Щелкните правой кнопкой по значку принтера и выберите в открывшемся контекстном меню пункт Sharing (Общий доступ). В Windows XP, если появится следующее меню, щелкните либо Network Setup Wizard (Мастер настройки сети), либо на If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here. (Если вы понимаете угрозу безопасности, но хотите совместно использовать принтер, не запуская мастера, щелкните здесь.). При любом варианте далее следуйте выводимым на экран указаниям.
| Для сервера печати в ОС Windows 2000 выберите Shared as (Используется совместно как), затем введите имя в поле «Share name (Имя общего ресурса)» и нажмите кнопку OK.
Для сервера печати в ОС Windows 7, Windows Vista или XP выберите Share this printer (Открыть общий доступ к принтеру), введите имя в поле «Share name (Имя общего ресурса)» и нажмите кнопку OK. Примечание:
Для сетевого имени нельзя использовать пробелы и дефисы, так как это может привести к ошибке. В ОС Windows 7 или Vista параметр Share this printer (Общий доступ к данному принтеру) можно выбрать только после нажатия кнопки Change sharing options (Изменить настройки общего доступа).
Вам нужно так настроить компьютеры-клиенты, чтобы они могли использовать принтер в сети. Более подробная информация приведена на следующих страницах: См. раздел Настройка для клиентов. ### Общий доступ к принтеру при включенном брандамауэре Примечание:
Для возможности общего доступа к файлам и принтерам при включенном Windows Firewall (Брандмауэр Windows) выполните следующую процедуру.
#### Windows 7
| Нажмите Start (Пуск), затем Control Panel (Панель управления), System and Security (Система и безопасность) и затем Windows Firewall (Брандмауэр Windows).
| Выберите Turn Windows Firewall on or off (Включение и отключение брандмауэра Windows) в окне слева. Убедитесь, что пункт Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs (Блокирование всех входящих подключений, включая подключения, указанные в списке разрешенных программ) не выбран, и затем нажмите на OK.
| Выберите Allow a program or feature through Windows Firewall (Разрешить запуск программы или компонента через брандмауэр Windows) в окне слева.
| Выберите Share file and printer (Общий доступ к файлу и принтеру), затем нажмите OK.
#### Windows Vista
| Нажмите кнопку Start (Пуск) и затем выберите Control Panel (Панель управления).
| Нажмите Security (Безопасность), затем Windows Firewall (Брандмауэр Windows), чтобы открыть окно Windows Firewall (Брандмауэр Windows).
| Выберите Turn Windows Firewall on or off (Включение и отключение брандмауэра Windows) в окне слева. Когда появится экран User Account Control (Контроль учетных записей), нажмите Continue (Продолжить).
| Убедитесь, что пункт Block all incoming connections (Блокирование всех входящих подключений) во вкладке General (Общие) не выбран.
| Откройте вкладку Exceptions (Исключения), выберите File and Printer Sharing (Общий доступ к файлам и принтерам) и затем нажмите OK.
#### Windows XP
| Нажмите кнопку Start (Пуск) и затем выберите Control Panel (Панель управления).
| Нажмите на Security Center (Центр безопасности).
| Нажмите Windows Firewall (Брандмауэр Windows), чтобы открыть окно Windows Firewall (Брандмауэр Windows).
| Убедитесь, что пункт Don’t allow exceptions (Не разрешать исключения) во вкладке General (Общие) не выбран.
| Откройте вкладку Exceptions (Исключения), выберите File and Printer Sharing (Общий доступ к файлам и принтерам) и затем нажмите OK.
К началу ## Настройка для клиентов В этом разделе рассказывается, как установить драйвер принтера путем доступа к совместно используемому принтеру по сети. Примечания:
Для совместного использования принтера в сети Windows вы должны настроить сервер печати. Более подробную информацию см. в разделе Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера. В этом разделе описан порядок доступа к совместно используемому принтеру в стандартной локальной сети с использованием сервера (рабочая группа Microsoft). Если вы не можете обратиться к совместно используемому принтеру из-за проблем с сетью, то обратитесь за помощью к администратору сети. Чтобы использовать программу EPSON Status Monitor 3 на компьютерах-клиентах, необходимо установить с компакт-диска драйвер принтера и программу EPSON Status Monitor 3 на каждом клиентском компьютере. Если драйверы принтера еще не установлены на компьютере, выполните их установку до настройки этих параметров.
| В меню Start (Пуск) Windows выберите Device and Printers (Устройства и принтеры), Printers (Принтеры) или Printers and Faxes (Принтеры и факсы).
Для клиентов с Windows 7: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Devices and Printers (Устройства и принтеры). Для клиентов с Windows Vista: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), Hardware and Sound (Оборудование и звук) и Printers (Принтеры). Для клиентов с Windows XP Professional: Нажмите на Start (Пуск), а затем на Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Для клиентов с Windows XP Home Edition: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Для клиентов с Windows 2000: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Settings (Настройка), затем Printers (Принтеры).
| Щелкните правой кнопкой мыши по значку принтера, для которого необходимо изменить настройки, затем выберите Properties (Свойства) (ОС Windows Vista, XP и 2000) или Printer properties (Свойства принтера) (ОС Windows 7).
| Нажмите на вкладку Ports (Порты), затем выберите Add Port (Добавить порт).
| Когда откроется окно Printer Ports (Порты принтеров), выберите Local Port (Локальный порт) и щелкните New Port (Новый порт).
| Введите следующую информацию в качестве имени порта и щелкните OK.
\\Имя компьютера, подключенного к целевому принтеру\имя принтера, используемого совместно
| После возвращения в окно Printer Ports (Порты принтера) щелкните Close (Закрыть).
| Убедитесь, что имя, введенное для этого порта, добавлено и выбрано, затем нажмите кнопку Close.
### Установка драйвера принтера с компакт-диска В данном разделе описана процедура установки драйвера принтера на компьютеры-клиенты. Картинки экранов на последующих страницах могут быть разными для разных версий ОС Windows. Примечание:
Действия в Windows необходимо осуществлять под учетной записью администратора.
| Обратитесь к совместно используемому принтеру, при этом может появиться подсказка. Нажмите кнопку OK, после чего следуйте инструкциям на экране для установки драйвера принтера с компакт-диска.
| Вставьте компакт-диск в соответствующий дисковод. Откроется диалоговое окно EPSON Installation Program. Закройте диалоговое окно, щелкнув Cancel. Затем введите имя соответствующего диска и имя папки, в которой находится драйвер принтера для клиентов, и щелкните OK.
При установке драйверов может появиться сообщение “Digital Signature is not found.” (Цифровая подпись не найдена). Нажмите кнопку Yes (Да) (в Windows 2000), Continue Anyway (Все равно продолжить) (в Windows XP) или Install this driver software anyway (Все равно установить этот драйвер) (в Windows 7 и Windows Vista) и продолжите установку. Название папки зависит от типа используемой ОС.
ОС клиента | Имя папки
Windows 2000/XP/Vista/7 x86 Edition | \WINX86
Windows XP/Vista/7 x64 Edition | \WINX64
| Выберите имя принтера, затем нажмите кнопку OK. Затем следуйте выводимым на экран инструкциям.
Примечание:
Если необходимо установить и программу EPSON Status Monitor 3, см. инструкции в разделе Установка программы EPSON Status Monitor 3. Если программа EPSON Status Monitor 3 установлена при включенном брандмауэре Windows (рекомендуется), контроль сетевого принтера может не работать. Для устранения этой проблемы добавьте файл EEBAgent.exe в группу Exceptions (Исключения) функции брандмауэра.
К началу |