| Основная страница > Панель управления # Об установках по умолчанию для вашего принтера Режим поиска по умолчанию Изменение стандартных параметров Стандартные параметры управляют многими функциями принтера. Хотя вы можете часто задавать эти функции через программное обеспечение или с помощью драйвера принтера, но в некоторых случаях вам, возможно, придется изменять установки по умолчанию с панели управления принтера, используя режим установок по умолчанию. ## Режим поиска по умолчанию В следующей таблице приведен список настроек и параметров по умолчанию, которые можно выбирать в режиме установок по умолчанию. Пояснения к установкам приведены под таблицей. Указания по изменению установок по умолчанию приведены в разделе Изменение стандартных параметров.
Элемент | Установка / значение *1
Page length for tractor | Длина в дюймах: 3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 70/6, 12, 14, 17
Skip over perforation | Off, On
Auto tear off | Off, On
Auto line feed | Off, On
Print direction | Bi-D, Uni-D, Auto
Software | ESC/P2, IBM 2390 Plus
0 slash | 0, (перечеркнутая цифра "ноль")
High speed draft | Off, On
I/F mode | Auto, Parallel, USB
Auto I/F wait time | 10 seconds, 30 seconds
Parallel I/F bidirectional mode | Off, On
Packet mode | Auto, Off
Character table | Italic, PC 437, PC850, PC437 Greek, PC853, PC855, PC852, PC857, PC864, PC866, PC869, MAZOWIA, Code MJK, ISO 8859-7, ISO Latin 1T, Bulgaria, PC 774, Estonia, ISO 8859-2, PC 866 LAT., PC 866UKR, PC APTEC, PC708, PC720, PCAR 864, PC860, PC865, PC861, PC863, BRASCII, Abicomp, Roman8, ISO Latin 1, PC858, ISO8859-15, PC 771, PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251
International character set for Italic table | Italic U.S.A., Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark1, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain1
Pitch | 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17 cpi, 20 cpi, Proportional
Font | Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-B, Orator, Orator-S, Script C, Roman T, Sans Serif H
Auto CR (IBM 2390 Plus)*2 | Off, On
A.G.M. (IBM 2390 Plus)*2 | Off, On
Manual Feed Wait Time | 1 second, 1.5 seconds, 2 seconds, 3 seconds
Buzzer | Off, On
Low-noise mode | Off, On
*1 Значения, выделенные полужирным шрифтом, означают стандартные заводские установки. *2 Эти установки действуют, только если выбран режим эмуляции IBM 2390 Plus. ### Page length for tractor Эта настройка позволяет задать длину страницы (в дюймах) для непрерывной бумаги. ### Skip over perforation Эта возможность доступна, только если в качестве источника бумаги выбрана непрерывная бумага. Если выбрать значение On, принтер создает однодюймовый (25,4 мм) пробел между последней строкой на одной странице и первой строкой на следующей. Так как большинство программ задают свои собственные границы, перекрывающие границы, заданные с панели управления, этот параметр следует использовать только в том случае, если не удается установить верхнюю и нижнюю границы в программе. ### Auto tear off Если выбрать значение On, принтер автоматически будет прогонять отпечатанный лист до положения отрыва, где его можно будет легко оторвать. Если используется непрерывная бумага и устройство протяжки, принтер автоматически прогоняет перфорацию на бумаге до положения отрыва. Примечание:
Если при использовании рулонной бумаги в настройках драйвера принтера для параметра Save Roll Paper установлено значение On (Вкл.), а для параметра Auto Tear Off (Автоматический отрыв) – значение Printer Setting (Настройка принтера), Auto Tear Off (Автоматический отрыв) не работает, даже если в настройках принтера по умолчанию для параметра Auto Tear Off установлено значение On. Чтобы использовать одновременно функции Save Roll Paper и Auto Tear Off (Автоматический отрыв), установите в настройках драйвера принтера для параметра Save Roll Paper значение On (Вкл.) и для параметра Auto Tear Off (Автоматический отрыв) – также On (Вкл.).
Если выбрать значение Off, перфорацию в положение отрыва нужно будет перемещать нажатием кнопки на панели управления. Дополнительную информацию см. в разделе Использование кнопок Load/Eject и Pause. ### Auto line feed Если выбрано значение On, каждый код возврата каретки (CR) сопровождается кодом перевода строки, и позиция печати перемещается на следующую строку. Если принтер добавляет лишнюю строку после каждого возврата каретки, выберите значение Off. ### Print direction Можно выбрать автоматическое направление печати (Auto), двунаправленную (Bi-D) или однонаправленную (Uni-D) печать. Обычно печать бывает двунаправленной (в целях ускорения), однако однонаправленная печать позволяет более точно выравнивать печать по вертикали, что повышает качество графики. Если выбран режим Auto, принтер анализирует данные и использует однонаправленную печать только для строк, требующих вертикального выравнивания. ### Software Если выбрать ESC/P2, принтер будет работать в режиме EPSON ESC/P2. Если выбрать IBM 2390 Plus, принтер будет работать в режиме эмуляции принтера IBM. ### 0 slash Если эта функция включена, ноль при печати перечеркивается косой чертой (). Когда функция выключена, ноль печатается в обычном виде (0). Косая черта позволяет легко отличать букву O в верхнем регистре от нуля. ### High speed draft Если выбрать значение On, принтер печатает со скоростью до 300 cps (символов в секунду) при разрешении 10 cpi (символов на дюйм). Если выбрать Off, принтер печатает до 225 символов в секунду при 10 символах на дюйм. ### I/F (interface) mode Для режима интерфейса можно выбрать значения Auto (автоматический), Parallel или USB. Когда выбрать значение Auto, принтер автоматически выбирает интерфейс, который принимает данные, и использует его до завершения печати. Значение Auto позволяет совместно использовать принтер нескольким компьютерам без изменения режима работы интерфейса. Если принтер подключен только к одному компьютеру, то, в зависимости от интерфейса, используемого компьютером, можно выбрать значение Parallel, Serial или USB. ### Auto I/F (interface) wait time Если принтер находится в режиме автоматического выбора интерфейса и не получает никаких заданий с выбранного текущего интерфейса в течение промежутка времени, заданного этим параметром, он определяет, какой интерфейс получает задание на печать, и переключается на этот интерфейс. Можно установить время ожидания 10 seconds или 30 seconds. ### Parallel I/F (interface) bidirectional mode Если выбрать значение On, используется двунаправленный режим передачи параллельного интерфейса. Если в двунаправленном режиме передачи нет необходимости, выберите Off. ### Packet mode Для печати из приложений Windows, использующих драйвер принтера с компакт-диска с программным обеспечением принтера, выберите значение Auto. При наличии проблем с печатью из приложений, работающих в других операционных системах (например, в DOS), установите значение Off. ### Character table Можно выбирать различные кодовые таблицы. ### International character set for Italic table Можно выбирать различные наборы символов для кодовой таблицы курсива. Каждый набор символов содержит восемь символов, которые изменяются в зависимости от страны или от языка, поэтому можно настроить таблицу курсива для печати по необходимости. ### Pitch Можно выбрать фиксированный шаг печати: 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17 cpi, 20 cpi или Proportional. ### Font В режиме установок по умолчанию можно выбрать двенадцать шрифтов. ### Auto CR (возврат каретки) Этот параметр доступен только в режиме эмуляции IBM 2390 Plus. Если для него установлено значение On, то каждый код перевода строки (LF) или код ESC J дополняется кодом возврата каретки. При этом позиция печати перемещается на следующую строку. ### A.G.M. (альтернативный графический режим) Этот параметр доступен только в режиме эмуляции IBM 2390 Plus. Когда для него установлено значение On, принтер может обрабатывать некоторые команды для расширенной работы с графикой, например, аналогичные поддерживаемым в режиме ESC/P 2. ### Manual feed wait time Этот параметр позволяет задать время ожидания между моментом, когда бумага вставлена в направляющую, и моментом подачи этой бумаги. Если бумага подается раньше, чем вы успеваете отрегулировать ее положение, можно увеличить время ожидания. ### Buzzer (зуммер) При возникновении ошибки принтер подает звуковой сигнал. (Дополнительную информацию об ошибках принтера см. в разделе Использование индикации об ошибках.) Чтобы звуковой сигнал не подавался, выберите значение Off. ### Low-noise mode Если для этого параметра выбрано значение On, уровень шума снижается, однако при этом уменьшается и скорость печати. К началу ## Изменение стандартных параметров Чтобы войти в режим установки значений по умолчанию и изменить их, выполните следующие действия: Примечание:
Для печати инструкций по режиму установок по умолчанию нужен один лист непрерывной бумаги шириной 6 дюймов или рулонной бумаги шириной 5 дюймов.
| Включите принтер.
| Нажмите и удерживайте кнопки LF/FF и Load/Eject. Принтер перейдет в режим настройки значений по умолчанию.
| Нажмите кнопку Pause. Принтер напечатает инструкцию по режиму установок по умолчанию (одна страница). Там будут перечислены значения, которые можно изменить, и описан порядок их изменения.
| Измените значения в соответствии с инструкциями. Пользуйтесь кнопками на панели управления.
| Закончив настройку, нажмите кнопки LF/FF и Load/Eject для выхода из режима настройки значений по умолчанию. Все настройки сохраняются до следующего изменения.
К началу |