| Основная страница > Программное обеспечение принтера # Использование функции Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) Выполнение настроек с помощью Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) Эта утилита служит для настройки при рассогласовании вертикальных линий. ## Выполнение настроек с помощью Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) Чтобы выполнить Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.), выполните следующие действия. Внимание!
Не выключайте принтер, пока он печатает регулировочную таблицу. Это может привести к сохранению неверных настроек принтера. Если во время настройки принтер был выключен, перезапустите Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.). Не выключайте параметр Packet Mode (Пакетный режим). Сетевое подключение не поддерживается. Перед запуском Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) убедитесь, что принтер находится в состоянии готовности. Если таблица Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) печатается неправильно, установите на принтере шрифт по умолчанию и повторите попытку.
| Откройте меню Utility (Утилита), щелкните по значку Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.). Порядок открытия меню Utility (Утилита) описан в разделе Использование драйвера принтера. Откроется окно Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.).
| Нажмите кнопку Next (Далее).
| Нажмите кнопку Print (Печать). Принтер напечатает три комплекта регулировочных таблиц.
| Посмотрите на регулировочные таблицы и найдите вертикальную линию, которая совмещена лучше других. Затем выберите соответствующий номер линии в окне Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.).
| Нажмите кнопку Set (Установить). Регулировочная таблица будет сохранена в принтере.
К началу |