| Основная страница > Информация об изделии # Списки команд Управляющие коды EPSON ESC/P2 Коды эмуляции управления IBM 2390 Plus Принтер поддерживает перечисленные ниже управляющие коды EPSON ESC/P 2 и коды эмуляции управления IBM 2390 Plus. ## Управляющие коды EPSON ESC/P2 Выбрав в своем программном обеспечении принтер EPSON ESC/P2, вы сможете использовать расширенные шрифты и графику. Общие операции: ESC@, ESC U, ESC EM Подача бумаги: FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR Формат страницы: ESC ( C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC ( c, ESC N, ESC O Перемещение положения печати: ESC $, ESC \, ESC ( V, ESC ( v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J Выбор шрифта: ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC ! Расширение шрифтов: ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q Интервалы: ESC Space, ESC c, ESC ( U Управление символами: ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^ Растровое изображение: ESC * Штриховые коды: ESC (B Цветная печать: ESC r К началу ## Коды эмуляции управления IBM 2390 Plus Данный принтер позволяет эмулировать пропринтер IBM с помощью следующих команд. Подробную информацию см. в справочнике по IBM 2390 Plus. Общие операции: NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U, ESC [ F Подача бумаги: FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM*), ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM*), CR, ESC ] Формат страницы: ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4 Перемещение положения печати: ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM*) Выбор шрифта: DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I Расширение шрифтов: DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [ @, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [- Интервалы: BS, SP, ESC [\ Управление символами: ESC 6, ESC 7, ESC [T, ESC ^, ESC \ Растровое изображение: ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC*(AGM*) Штриховые коды: ESC [f, ESC [p Загрузка: Команда загрузки отсутствует. * Альтернативный графический режим К началу |