| Основная страница > Программное обеспечение принтера # Обзор параметров драйвера принтера Настройки принтера Настройки контроля Настройка утилит В следующих таблицах показаны параметры драйвера принтера для Windows. Обратите внимание, что наборы доступных параметров могут отличаться в различных версиях Windows. Для получения дополнительной информации обратитесь к файлу Help (Справка) драйвера принтера. ## Настройки принтера
Настройки | Описание
Paper Size (Формат бумаги) | Выберите размер бумаги, на которой будет производиться печать. Если вы не видите необходимого размера, пролистайте список. Если нужный размер бумаги отсутствует в списке, см. инструкции в разделе Определение пользовательского размера бумаги.
Orientation | Выберите Portrait или Landscape.
Paper Source | Выберите желаемый податчик бумаги.
Graphic - Print Quality | Выберите желаемое разрешение. Чем выше разрешение вы выберете, тем более детализированным будет отпечаток; однако, увеличивая разрешение, вы замедляете скорость печати.
Halftoning | Выберите тип полутонов для печати графических объектов. Чтобы обеспечить максимальное качество, используйте значение Auto Select.
Printer Font Setting (Настройка шрифта принтера) | Выберите группу кодовых таблиц символов. Можно выбрать одну из трех групп кодовых таблиц: Standard (Стандарт), Expanded (Расширенная) и None (печать растрового изображения). Если выбрана Standard (Стандарт) или Expanded (Расширенная), то принтер при печати использует шрифты устройства. Expanded включает больше шрифтов, чем Standard. Когда выбрана None, то принтер вместо шрифтов устройства использует растровые изображения. Подробные сведения о шрифтах, содержащихся в каждой из таблиц, см. в документации на принтер.
Page Order* | Выберите порядок печати: с первой страницы к последней или с последней к первой.
Pages Per Sheet* | Выберите количество страниц, которое должно быть напечатано на одном листе.
Copy Count* | Если в поле Number of copies выбрано более одной копии, появляется флажок, определяющий необходимость разбора по копиям.
Advanced Printing Features* | Выберите Enable или Disable для метафайла Spooling.
Print Optimizations* | Выберите Disable, если принтер не использует шрифты устройства, или Enable, если шрифты устройства используются принтером.
Top Margin Priority (Приоритет верхнего поля) | Выберите, какую настройку использовать при включении принтера - настройку драйвера или принтера. Для получения дополнительной информации обратитесь к файлу справки драйвера принтера.
Packet Mode (Пакетный режим) | Обычно менять эту настройку не требуется. Если вы изменили настройку Packet Mode (Пакетный режим) принтера, необходимо таким же образом изменить и данную настройку. Если установки принтера и драйвера принтера различные, то при печати возможны ошибки. Для получения дополнительной информации обратитесь к файлу справки драйвера принтера.
User Defined Paper (Пользовательская бумага) | Если в раскрывающемся списке Paper Size (Пользовательская бумага) нет нужного размера бумаги, вы можете добавить его в этот список. Для получения дополнительной информации обратитесь к файлу справки драйвера принтера.
Offset (Смещение) | Данная настройка позволяет смещать изображение на странице. Таким образом можно корректировать положение печатаемого изображения. Если при заданном значении смещения часть изображения оказывается вне области печати принтера, эта часть напечатана не будет.
Print Speed (Скорость печати) | Эта настройка позволяет выбирать скорость печати. Если вы хотите печатать с использованием параметров, сохраненных в принтере, выберите Printer Setting (Настройка принтера). Если выбрано Standard (Стандарт), печать выполняется в стандартном режиме. Если выбрано High Speed (Скоростная), печать выполняется в скоростном режиме.
Print Direction (Направление печати) | Эта настройка позволяет включать двунаправленную печать. Значение Printer Setting (Настройка принтера) использует установки, хранящиеся в принтере. При выборе Bidirectional (Двунаправленная) позволит печатать в двунаправленном режиме. Опция Unidirectional (Однонаправленная) позволяет печатать в однонаправленном режиме.
Save Roll Paper | Эта настройка позволяет выбрать, нужно или нет прокручивать пустые области между страницами для экономии бумаги.
Auto Tear Off (Автоматический отрыв) | Эта настройка позволяет по окончании печати автоматически прокручивать перфорацию на бумаге до положения отрыва. Если при использовании рулонной бумаги для параметра Save Roll Paper установлено значение On (Вкл.), а для данной настройки установлено значение Printer Setting (Настройка принтера), действующая по умолчанию настройка принтера Auto Tear Off не включается. Чтобы включить ее, установите для нее значение On (Вкл.).
* Более подробную информацию см. в справке по Windows. ### Определение пользовательского размера бумаги Если в списке Paper Size (Формат бумаги) нет нужного размера бумаги, можно добавить его в этот список.
| В Windows 7: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Devices and Printers (Устройства и принтеры).
В Windows Vista: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), Hardware and Sound (Оборудование и звук) и Printers (Принтеры). В Windows XP Professional x64 Edition: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В Windows XP Professional: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В Windows XP Home Edition: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В Windows 2000: Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Settings (Настройка), затем Printers (Принтеры).
| Щелкните правой кнопкой мыши на значке вашего принтера, затем выберите Printing Preferences (Настройка печати).
| Выберите меню User Defined Paper (Пользовательская бумага).
| В полях Размер бумаги введите размер бумаги.
| Выберите Apply (Применить), затем OK.
Примечание:
Для получения дополнительной информации обратитесь к файлу справки драйвера принтера.
К началу ## Настройки контроля
Настройки | Описание
EPSON Status Monitor 3 | При нажатии этой кнопки открывается приложение EPSON Status Monitor 3. Для контроля работы принтера должен быть установлен флажок Monitor the printing status (Мониторинг состояния печати).
Monitoring Preferences (Параметры контроля) | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Параметры контроля), в котором можно задавать параметры программы EPSON Status Monitor 3. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка EPSON Status Monitor 3.
К началу ## Настройка утилит
Настройки | Описание
Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.), в котором можно устранять несовпадение вертикальных линий.
Printer Setting (Настройка принтера) | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно утилиты Printer Settings, в котором можно менять настройки принтера.
К началу |